.\" $FreeBSD$
.PS
move right 1i
T: ellipse ht .3i wid 4i
   line from T.e down 4i
   line from T.w down 4i
B: arc rad 10i to T.e+(0,-4)

P1: S1: box ht .7i wid 1i with .c at T.w+(2,-0.825)
    S2: box ht .7i wid 1i
    S3: box ht .7i wid 1i
    S4: box ht .7i wid 1i
        "Plex 1" at S4.s+(0,-.3)
        move down .17i; "\s-2\f(CWstriped.p0\fP\s0"

"\s-2\&0 MB\s0" at S1.ne+(.5,0)
"\s-2\&512 MB\s0" at S4.se+(.5,0)

A: arrow from S1.ne+(.1,0) to S4.se+(.1,0)

 "\s-2volume" ljust at A.n+(.1,-.63)
 "address" ljust at A.n+(.1,-.8)
 "space\s0" ljust at A.n+(.1,-.97)
 "\f(CW\s-2striped.p0.s0\fP\s0" at S1.w-(.2,0) rjust
 "\f(CW\s-2striped.p0.s1\fP\s0" at S2.w-(.2,0) rjust
 "\f(CW\s-2striped.p0.s2\fP\s0" at S3.w-(.2,0) rjust
 "\f(CW\s-2striped.p0.s3\fP\s0" at S4.w-(.2,0) rjust

.\" Stripes
  box filled .1 wid 1i ht .1i at S1.n+(0, -.05)
  box filled .2 wid 1i ht .1i at S1.n+(0, -.15)
  box filled .3 wid 1i ht .1i at S1.n+(0, -.25)
  box filled .4 wid 1i ht .1i at S1.n+(0, -.35)
  box filled .5 wid 1i ht .1i at S1.n+(0, -.45)
  box filled .6 wid 1i ht .1i at S1.n+(0, -.55)
  box filled .7 wid 1i ht .1i at S1.n+(0, -.65)

  box filled .1 wid 1i ht .1i at S2.n+(0, -.05)
  box filled .2 wid 1i ht .1i at S2.n+(0, -.15)
  box filled .3 wid 1i ht .1i at S2.n+(0, -.25)
  box filled .4 wid 1i ht .1i at S2.n+(0, -.35)
  box filled .5 wid 1i ht .1i at S2.n+(0, -.45)
  box filled .6 wid 1i ht .1i at S2.n+(0, -.55)
  box filled .7 wid 1i ht .1i at S2.n+(0, -.65)

  box filled .1 wid 1i ht .1i at S3.n+(0, -.05)
  box filled .2 wid 1i ht .1i at S3.n+(0, -.15)
  box filled .3 wid 1i ht .1i at S3.n+(0, -.25)
  box filled .4 wid 1i ht .1i at S3.n+(0, -.35)
  box filled .5 wid 1i ht .1i at S3.n+(0, -.45)
  box filled .6 wid 1i ht .1i at S3.n+(0, -.55)
  box filled .7 wid 1i ht .1i at S3.n+(0, -.65)

  box filled .1 wid 1i ht .1i at S4.n+(0, -.05)
  box filled .2 wid 1i ht .1i at S4.n+(0, -.15)
  box filled .3 wid 1i ht .1i at S4.n+(0, -.25)
  box filled .4 wid 1i ht .1i at S4.n+(0, -.35)
  box filled .5 wid 1i ht .1i at S4.n+(0, -.45)
  box filled .6 wid 1i ht .1i at S4.n+(0, -.55)
  box filled .7 wid 1i ht .1i at S4.n+(0, -.65)

.PE
