<!--
     The FreeBSD Documentation Project
     The FreeBSD German Documentation Project

     $FreeBSD$
     $FreeBSDde: de-docproj/books/handbook/network-servers/chapter.sgml,v 1.44 2005/02/05 07:44:51 jkois Exp $
     basiert auf: 1.57
-->

<chapter id="network-servers">
  <chapterinfo>
    <authorgroup>
      <author>
	  <firstname>Murray</firstname>
	  <surname>Stokely</surname>
	  <contrib>&Uuml;berarbeitet von </contrib>
      </author>
    </authorgroup>
    <!-- 23 July 2004 -->
    <authorgroup>
      <author>
	  <firstname>Johann</firstname>
	  <surname>Kois</surname>
	  <contrib>&Uuml;bersetzt von </contrib>
      </author>
    </authorgroup>
  </chapterinfo>

  <title>Netzwerkserver</title>

  <sect1 id="network-servers-synopsis">
    <title>&Uuml;bersicht</title>

    <para>Dieses Kapitel beschreibt einige der h&auml;ufiger verwendeten
      Netzwerkdienste auf &unix;-Systemen.  Beschrieben werden
      Installation und Konfiguration sowie Test und Wartung
      verschiedener Netzwerkdienste.  Zus&auml;tzlich sind im ganzen
      Kapitel Beispielkonfigurationsdateien vorhanden, von denen Sie
      sicherlich profitieren werden.</para>

    <para>Nachdem Sie dieses Kapitel gelesen haben, werden Sie</para>

    <itemizedlist>
      <listitem>
	<para>Den <application>inetd</application>-Daemon konfigurieren
	  k&ouml;nnen.</para>
      </listitem>

      <listitem>
	<para>Wissen, wie man ein Netzwerkdateisystem einrichtet.</para>
      </listitem>

      <listitem>
	<para>Einen <foreignphrase>Network Information
	 Server</foreignphrase> einrichten k&ouml;nnen, um damit
	 Benutzerkonten im Netzwerk zu verteilen.</para>
      </listitem>

      <listitem>
	<para>Rechner durch Nutzung von DHCP automatisch f&uuml;r ein
	  Netzwerk konfigurieren k&ouml;nnen.</para>
      </listitem>

      <listitem>
	<para>In der Lage sein, einen <foreignphrase>Domain Name
	  Server</foreignphrase> einzurichten.</para>
      </listitem>

      <listitem>
	<para>Den <application>Apache</application> HTTP-Server
	  konfigurieren k&ouml;nnen.</para>
      </listitem>

      <listitem>
        <para>Wissen, wie man einen <foreignphrase>File Transfer
	  Protocol</foreignphrase> (FTP)-Server einrichtet.</para>
      </listitem>

     <listitem>
	<para>Mit <application>Samba</application> einen Datei- und
	  Druckserver f&uuml;r &windows;-Clients konfigurieren
	  k&ouml;nnen.</para>
     </listitem>

      <listitem>
	<para>Unter Nutzung des NTP-Protokolls Datum und Uhrzeit
	  synchronisieren sowie einen Zeitserver installieren
	  k&ouml;nnen.</para>
      </listitem>
    </itemizedlist>

    <para>Bevor Sie dieses Kapitel lesen, sollten Sie</para>

    <itemizedlist>
      <listitem>
	<para>Die Grundlagen der <filename>/etc/rc</filename>-Skripte
	  verstanden haben.</para>
      </listitem>

      <listitem>
	<para>Mit der grundlegenden Netzwerkterminologie vertraut sein.</para>
      </listitem>

      <listitem>
	<para>Wissen, wie man zus&auml;tzliche Softwarepakete von
	  Drittherstellern installiert (<xref linkend="ports">).</para>
      </listitem>
    </itemizedlist>
  </sect1>

  <sect1 id="network-inetd">
    <sect1info>
      <authorgroup>
        <author>
          <firstname>Chern</firstname>
          <surname>Lee</surname>
          <contrib>Beigetragen von </contrib>
        </author>
      </authorgroup>
    </sect1info>

    <title>Der <application>inetd</application>
      <quote>Super-Server</quote></title>

    <sect2 id="network-inetd-overview">
      <title>&Uuml;berblick</title>

      <para>&man.inetd.8; wird auch als <quote>Internet
        Super-Server</quote> bezeichnet, weil er Verbindungen f&uuml;r
        mehrere Dienste verwaltet.  Wenn eine Verbindung eintrifft,
        bestimmt <application>inetd</application>, welches Programm
        f&uuml;r die eingetroffene Verbindung zust&auml;ndig ist,
        aktiviert den entsprechenden Prozess und reicht den Socket an
        ihn weiter (der Socket dient dabei als Standardein- und -ausgabe
        sowie zur Fehlerbehandlung).  Durch die Nutzung einer einzigen
        Instanz des <application>inetd</application>-Daemons an Stelle
        viele einzelner Daemonen l&auml;sst sich die Systemlast
        verringern.</para>

      <para><application>inetd</application> wird vor allem dazu
        verwendet, andere Daemonen zu aktivieren, einige Protokolle
        werden aber auch direkt verwaltet.  Dazu geh&ouml;ren
        <application>chargen</application>,
        <application>auth</application>, sowie
        <application>daytime</application>.</para>

      <para>Dieser Abschnitt beschreibt die Konfiguration von
        <application>inetd</application> durch Kommandozeilenoptionen
        sowie die Konfigurationsdatei
        <filename>/etc/inetd.conf</filename>.</para>
    </sect2>

    <sect2 id="network-inetd-settings">
      <title>Einstellungen</title>

      <para><application>inetd</application> wird durch
        <filename>/etc/rc.conf</filename> initialisiert.  Die Option
        <literal>inetd_enable</literal> ist in der Voreinstellung auf
        <literal>NO</literal> gesetzt, wird aber oft von
        <application>sysinstall</application> aktiviert, wenn man das
        mittlere Sicherheitsprofil ausw&auml;hlt.  Die Verwendung von
        <programlisting>inetd_enable="YES"</programlisting> oder
        <programlisting>inetd_enable="NO"</programlisting> in
        <filename>/etc/rc.conf</filename> deaktiviert oder startet
        <application>inetd</application> beim Systemstart.</para>

      <para>Weitere Optionen k&ouml;nnen &uuml;ber die Option
        <literal>inetd_flags</literal> an
        <application>inetd</application> &uuml;bergeben werden.</para>
    </sect2>

    <sect2 id="network-inetd-cmdline">
      <title>Kommandozeilenoptionen</title>

      <para><application>inetd</application> verwendet folgende
        Syntax:</para>

      <para><option>inetd [-d] [-l] [-w] [-W] [-c maximum] [-C rate][-a address | hostname]
        [-p filename] [-R rate] [configuration file]</option></para>

      <variablelist>
        <varlistentry>
          <term>-d</term>

          <listitem>
            <para>Debugging aktivieren.</para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term>-l</term>

          <listitem>
            <para>Die Protokollierung von erfolgreich aufgebauten
              Verbindungen aktivieren.</para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term>-w</term>

          <listitem>
            <para>TCP-Wrapping f&uuml;r externe Dienste aktivieren
              (Voreinstellung).</para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term>-W</term>

          <listitem>
            <para>TCP-Wrapping f&uuml;r interne, in
              <application>inetd</application> eingebaute Dienste
              aktivieren (Voreinstellung).</para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term>-c maximum</term>

          <listitem>
            <para>Legt die maximale Anzahl von parallen Aufrufen eines
              Dienstes fest; in der Voreinstellung gibt es keine
              Einschr&auml;nkung.  Diese Einstellung kann f&uuml;r jeden
              Dienst durch Setzen des <option>max-child</option>
              -Parameters festgelegt werden.</para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term>-C rate</term>

          <listitem>
            <para>Legt fest, wie oft ein Dienst von einer einzelnen
              IP-Adresse in einer Minute aufgerufen werden kann; in der
              Voreinstellung gibt es keine Einschr&auml;nkung.  Dieser
              Wert kann f&uuml;r jeden Dienst durch Setzen des
              Parameters
              <option>max-connections-per-ip-per-minute</option>
              festgelegt werden.</para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term>-R rate</term>

          <listitem>
            <para>Legt fest, wie oft ein Dienst in der Minute aktiviert
              werden kann; in der Voreinstellung sind dies 256
              Aktivierungen pro Minute.  Ein Wert von 0 erlaubt
              unbegrenzt viele Aktivierungen.</para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term>-a</term>

          <listitem>
            <para>Legt die IP-Adresse fest, an die ein Dienst gebunden
              wird.  Alternativ kann auch ein Rechnername angegeben
              werden.  In diesem Fall wird die IPv4- oder IPv6-Adresse
              des Rechners verwendet.  Ein Rechnername wird meist dann
              festgelegt, wenn <application>inetd</application>
              innerhalb eines &man.jail.8;s l&auml;uft.  In diesem Fall
              entspricht der Rechnername der &man.jail.8;-Umgebung.</para>

            <para>Wenn ein Rechnername angegeben wird, und sowohl IPv4
              als auch IPv6 ben&ouml;tigt werden, muss jedes Protokoll
              durch einen Eintrag in
              <filename>/etc/inetd.conf</filename> an jeden einzelnen
              ben&ouml;tigten Dienst gebunden werden.  Ein TCP-basierter
              Dienst ben&ouml;tigt also zwei Eintr&auml;ge, einen
              f&uuml;r <literal>tcp4</literal>, den anderen f&uuml;r
              <literal>tcp6</literal>.</para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term>-p</term>

          <listitem>
            <para>Legt eine alternative Datei fest, in der Prozess-IDs
              gespeichert werden sollen.</para>
          </listitem>
        </varlistentry>
      </variablelist>

      <para>Diese Argumente k&ouml;nnen durch das Setzen der Option
        <literal>inetd_flags</literal> in der Datei
        <filename>/etc/rc.conf</filename> an
        <application>inetd</application> &uuml;bergeben werden.  In der
        Voreinstellung hat <literal>inetd_flags</literal> den Wert
        <literal>-wW</literal>.  TCP-Wrapping ist also f&uuml;r interne
        und externe Dienste von <application>inetd</application>
        aktiviert.  Im Normalfall m&uuml;ssen diese Parameter weder
        ge&auml;ndert noch in <filename>/etc/rc.conf</filename>
        eingetragen werden.</para>

      <note>
        <para>Ein externer Dienst ist ein Daemon ausserhalb von
          <application>inetd</application>, der nur aktiviert wird, wenn
          eine Verbindung f&uuml;r ihn ankommt.  Ein interner Dienst
          wird hingegen von <application>inetd</application> selbst
          bereitgestellt.</para>
      </note>
    </sect2>

    <sect2 id="network-inetd-conf">
      <title><filename>inetd.conf</filename></title>

      <para>Die Konfiguration von <application>inetd</application>
        erfolgt &uuml;ber die Datei
        <filename>/etc/inetd.conf</filename>.</para>

      <para>Wenn <filename>/etc/inetd.conf</filename> ge&auml;ndert
        wird, kann <application>inetd</application> durch Senden eines
        HangUP-Signals an den <application>inetd</application>-Prozess
        veranlasst werden, seine Konfigurationsdatei neu einzulesen.
      </para>

      <example id="network-inetd-hangup">
        <title>Ein HangUP-Signal an <application>inetd</application>
          senden</title>

        <screen>&prompt.root; <userinput>kill -HUP `cat /var/run/inetd.pid`</userinput></screen>
      </example>

      <para>Jede Zeile der Konfigurationsdatei beschreibt jeweils einen
        Daemon.  Kommentare beginnen mit einem <quote>#</quote>.
        <filename>/etc/inetd.conf</filename> hat folgenden Aufbau:
      </para>

      <programlisting>service-name
socket-type
protocol
{wait|nowait}[/max-child[/max-connections-per-ip-per-minute]]
user[:group][/login-class]
server-program
server-program-arguments</programlisting>

      <para>Ein Eintrag f&uuml;r den IPv4 verwendenden
        <application>ftpd</application>-Daemon k&ouml;nnte so
        aussehen:</para>

      <programlisting>ftp     stream  tcp     nowait  root    /usr/libexec/ftpd       ftpd -l</programlisting>

      <variablelist>
        <varlistentry>
          <term>service-name</term>

          <listitem>
            <para>Der Dienstname eines bestimmten Daemons.  Er muss
              einem in <filename>/etc/services</filename> aufgelisteten
              Dienst entsprechen.  In dieser Datei wird festgelegt,
              welchen Port <application>inetd</application> abh&ouml;ren
              muss.  Wenn ein neuer Dienst erzeugt wird, muss er zuerst
              in die Datei <filename>/etc/services</filename>
              eingetragen werden.</para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term>socket-type</term>

          <listitem>
            <para>Entweder <literal>stream</literal>,
              <literal>dgram</literal>, <literal>raw</literal>, oder
              <literal>seqpacket</literal>.  <literal>stream</literal>
              muss f&uuml;r verbindungsorientierte TCP-Daemonen
              verwendet werden, w&auml;hrend <literal>dgram</literal>
              das <acronym>UDP</acronym>-Protokoll verwaltet.</para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term>protocol</term>

          <listitem>
            <para>Eines der folgenden:</para>

            <informaltable frame="none" pgwide="1">
	      <tgroup cols="2">
                <thead>
		  <row>
		    <entry>Protokoll</entry>

		    <entry>Bedeutung</entry>
		  </row>
		</thead>

		<tbody>
		  <row>
		    <entry>tcp, tcp4</entry>

		    <entry>TCP (IPv4)</entry>
		  </row>
		  <row>
		    <entry>udp, udp4</entry>

		    <entry>UDP (IPv4)</entry>
		  </row>
		  <row>
		    <entry>tcp6</entry>

		    <entry>TCP (IPv6)</entry>
		  </row>
		  <row>
		    <entry>udp6</entry>

		    <entry>UDP (IPv6)</entry>
		  </row>
		  <row>
		    <entry>tcp46</entry>

		    <entry>TCP sowohl unter IPv4 als auch unter IPv6</entry>
		  </row>
		  <row>
		    <entry>udp46</entry>

		    <entry>UDP sowohl unter IPv4 als auch unter IPv6</entry>
		  </row>
		</tbody>
	      </tgroup>
	    </informaltable>
	  </listitem>
	</varlistentry>

        <varlistentry>
          <term>{wait|nowait}[/max-child[/max-connections-per-ip-per-minute]]</term>

          <listitem>
            <para><option>wait|nowait</option> gibt an, ob der von
              <application>inetd</application> aktivierte Daemon seinen
              eigenen Socket verwalten kann oder nicht.
              <option>dgram</option>-Sockets m&uuml;ssen die Option
              <option>wait</option> verwenden, w&auml;hrend Daemonen mit
              Stream-Sockets, die normalerweise auch aus mehreren
              Threads bestehen, die Option <option>nowait</option>
              verwenden sollten.  Die Option <option>wait</option>
              gibt in der Regel mehrere Sockets an einen einzelnen
              Daemon weiter, w&auml;hrend <option>nowait</option>
              f&uuml;r jeden neuen Socket einen Childdaemon erzeugt.</para>

            <para>Die maximale Anzahl an Childdaemonen, die
              <application>inetd</application> erzeugen kann, wird durch
              die Option <option>max-child</option> festgelegt.  Wenn
              ein bestimmter Daemon 10 Instanzen ben&ouml;tigt, sollte
              der Wert <literal>/10</literal> hinter die Option
              <option>nowait</option> gesetzt werden.</para>

            <para>Zus&auml;tzlich zu <option>max-child</option> kann
              die maximale Anzahl von Verbindungen eines Rechners mit
              einem bestimmten Daemon durch die Option
              <option>max-connections-per-ip-per-minute</option>
              beschr&auml;nkt werden.  Ein Wert von zehn w&uuml;rde
              die maximale Anzahl von Verbindungsversuchen einer
              IP-Adresse mit einem bestimmten Dienst auf zehn Versuche
              in der Minute beschr&auml;nken.  Dadurch lassen sich ein
              absichtlicher oder unabsichtlicher Ressourcenverbrauch
              sowie die Auswirkungen eines
              <literal>Denial of Service (DoS)</literal>-Angriffs auf
              einen Rechner begrenzen.</para>

            <para><option>wait</option> oder <option>nowait</option>
              sind in diesem Fall obligatorisch.
              <option>max-child</option> und
              <option>max-connections-per-ip-per-minute</option> sind
              hingegen optional.</para>

            <para>Ein multithread-Daemon vom Streamtyp ohne die Optionen
              <option>max-child</option>  oder
              <option>max-connections-per-ip-per-minute</option> sieht
              so aus: <literal>nowait</literal></para>

            <para>Der gleiche Daemon mit einer maximal m&ouml;glichen
              Anzahl von 10 parallelen Daemonen w&uuml;rde so aussehen:
              <literal>nowait/10</literal></para>

            <para>Wird zus&auml;tzlich die Anzahl der m&ouml;glichen
              Verbindungen pro Minute f&uuml;r jede IP-Adresse auf
              20 sowie die m&ouml;gliche Gesamtzahl von Childdaemonen
              auf 10 begrenzt, so sieht der Eintrag so aus:
              <literal>nowait/10/20</literal></para>

            <para>All diese Optionen werden vom
              <application>fingerd</application>-Daemon bereits in der
              Voreinstellung verwendet:</para>

            <programlisting>finger stream  tcp     nowait/3/10 nobody /usr/libexec/fingerd fingerd -s</programlisting>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term>user</term>

          <listitem>
            <para>Der Benutzername, unter dem der jeweilige Daemon
              laufen soll.  Meistens laufen Daemonen als User
              <username>root</username>.  Aus Sicherheitsgr&uuml;nden
              laufen einige Server aber auch als User
              <username>daemon</username>, oder als am wenigsten
              privilegierter User <username>nobody</username>.</para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term>server-program</term>

          <listitem>
            <para>Der vollst&auml;ndige Pfad des Daemons, der eine
              Verbindung entgegennimmt.  Wird der Daemon von
              <application>inetd</application> intern bereitgestellt,
              sollte die Option <option>internal</option> verwendet
              werden.</para>
          </listitem>
        </varlistentry>

        <varlistentry>
          <term>server-program-arguments</term>

          <listitem>
            <para>Dieser Eintrag legt (gemeinsam mit
              <option>server-program</option> und beginnend mit
              <literal>argv[0]</literal>), die Argumente fest, die bei
              der Aktivierung an den Daemon &uuml;bergeben werden.
              Wenn die Anweisung auf der Kommandozeile also
              <command>mydaemon -d</command> lautet, w&auml;re
              <literal>mydaemon -d</literal> auch der Wert der Option
              <option>server program arguments</option>.  Wenn es sich
              beim Daemon um einen internen Dienst handelt, sollte
              wiederum die Option <option>internal</option> verwendet
              werden.</para>
          </listitem>
        </varlistentry>
      </variablelist>
    </sect2>

    <sect2 id="network-inetd-security">
      <title>Sicherheit</title>

      <para>Abh&auml;ngig von dem bei der Installation ausgew&auml;hlten
        Sicherheitsprofil werden viele der von
        <application>inetd</application> verwalteten Daemonen automatisch
        aktiviert!  Wenn Sie einen bestimmten Daemon nicht
        ben&ouml;tigen, deaktivieren Sie ihn!  Dazu kommentieren Sie den
        jeweiligen Daemon in <filename>/etc/inetd.conf</filename> mit
        einem <quote>#</quote> aus, und senden ein
        <link linkend="network-inetd-hangup">Hangup-Signal (HUP) an
        inetd</link>.  Einige Daemonen, zum Beispiel
        <application>fingerd</application>, sollten generell deaktiviert
        werden, da sie einen potentiellen Angreifer mit zu viel
        Informationen versorgen.</para>

      <para>Einige Daemonen haben unsichere Einstellungen, etwa
        gro&szlig;e oder nichtexistierende Timeouts f&uuml;r
        Verbindungsversuche, die es einem Angreifer erlauben, &uuml;ber
        lange Zeit langsam Verbindungen zu einem bestimmten Daemon
        aufzubauen, um dessen verf&uuml;gbare Ressourcen zu verbrauchen.
        Es ist daher eine gute Idee, diese Daemonen durch die Optionen
        <option>ip-per-minute</option> und <option>max-child</option>
        zu beschr&auml;nken.</para>

      <para>TCP-Wrapping ist in der Voreinstellung aktiviert.  Lesen Sie
        &man.hosts.access.5;, wenn Sie weitere Informationen zum
        Setzen von TCP-Beschr&auml;nkungen f&uuml;r verschiedene von
        <application>inetd</application> aktivierte Daemonen
        ben&ouml;tigen.</para>
    </sect2>

    <sect2 id="network-inetd-misc">
      <title>Verschiedenes</title>

      <para>Bei <application>daytime</application>,
        <application>time</application>,
        <application>echo</application>,
        <application>discard</application>,
        <application>chargen</application>, und
        <application>auth</application> handelt es sich um intern
        von <application>inetd</application> bereitgestellte Dienste.
      </para>

      <para>Der <application>auth</application>-Dienst bietet
        Identifizierungsdienste (<application>ident</application>,
        <application>identd</application>) &uuml;ber das Netzwerk
        an und ist bis zu einem bestimmten Grad konfigurierbar.</para>

      <para>Eine ausf&uuml;hrliche Beschreibung finden Sie in
        &man.inetd.8;.</para>
    </sect2>
  </sect1>

  <sect1 id="network-nfs">
    <sect1info>
      <authorgroup>
        <author>
          <firstname>Tom</firstname>
          <surname>Rhodes</surname>
	  <contrib>Reorganisiert und erweitert von </contrib>
        </author>
      </authorgroup>

      <authorgroup>
        <author>
	  <firstname>Bill</firstname>
	  <surname>Swingle</surname>
	  <contrib>Geschrieben von </contrib>
        </author>
      </authorgroup>
    </sect1info>

    <title>NFS &ndash; Network File System</title>

    <indexterm><primary>NFS</primary></indexterm>

    <para>Eines der vielen von FreeBSD unterst&uuml;tzten Dateisysteme
      ist das Netzwerkdateisystem, das auch als <acronym role="Network
      File System">NFS</acronym>
      bekannt ist.  <acronym role="Network File System">NFS</acronym>
      erm&ouml;glicht es einem System, Dateien und Verzeichnisse
      &uuml;ber ein Netzwerk mit anderen zu teilen.  &Uuml;ber
      <acronym role="Network File System">NFS</acronym> k&ouml;nnen
      Benutzer und Programme auf Daten entfernter Systeme zugreifen, und
      zwar genauso, wie wenn es sich um lokale Daten handeln w&uuml;rde.
    </para>

    <para>Einige der wichtigsten Vorteile von <acronym>NFS</acronym>
      sind:</para>

    <itemizedlist>
      <listitem>
	<para>Lokale Arbeitsstationen ben&ouml;tigen weniger
	  Plattenplatz, da gemeinsam benutzte Daten nur auf einem
	  einzigen Rechner vorhanden sind.  Alle anderen Stationen
	  greifen &uuml;ber das Netzwerk auf diese Daten zu.</para>
      </listitem>

      <listitem>
	<para>Benutzer ben&ouml;tigen nur noch ein zentrales
	  Heimatverzeichnis auf einem <acronym>NFS</acronym>-Server.
	  Diese Verzeichnisse sind &uuml;ber das Netzwerk auf allen
	  Stationen verf&uuml;gbar.</para>
      </listitem>

      <listitem>
	<para>Speicherger&auml;te wie Disketten-, CD-ROM- oder
	  &iomegazip;-Laufwerke k&ouml;nnen &uuml;ber das Netzwerk von
	  anderen Arbeitstationen genutzt werden.  Dadurch sind f&uuml;r
	  das gesamte Netzwerk deutlich weniger Speicherger&auml;te
	  n&ouml;tig.</para>
      </listitem>
    </itemizedlist>

    <sect2>
      <title>Wie funktioniert <acronym>NFS</acronym>?</title>

      <para><acronym>NFS</acronym> besteht aus zwei Hauptteilen: Einem
        Server und einem oder mehreren Clients.  Der Client greift
	&uuml;ber das Netzwerk auf die Daten zu, die auf dem Server
	gespeichert sind.  Damit dies korrekt funktioniert, m&uuml;ssen
	einige Prozesse konfiguriert und gestartet werden:</para>

      <note>
	<para>&os;&nbsp;4.X verwendet <application>portmap</application>
	  an Stelle von <application>rpcbind</application>.  Benutzer
	  von &os;&nbsp;4.X m&uuml;ssen daher in den folgenden
	  Beispielen <application>rpcbind</application> durch
	  <application>portmap</application> ersetzen.</para>
      </note>

      <para>Der Server ben&ouml;tigt folgende Daemonen:</para>

      <indexterm>
        <primary>NFS</primary>
        <secondary>Server</secondary>
      </indexterm>

      <indexterm>
        <primary>Dateiserver</primary>
        <secondary>Unix-Clients</secondary>
      </indexterm>

      <indexterm>
        <primary><application>rpcbind</application></primary>
      </indexterm>

      <indexterm>
        <primary><application>portmap</application></primary>
      </indexterm>

      <indexterm>
        <primary><application>mountd</application></primary>
      </indexterm>

      <indexterm>
        <primary><application>nfsd</application></primary>
      </indexterm>

      <informaltable frame="none" pgwide="1">
	<tgroup cols="2">
          <colspec colwidth="1*">
          <colspec colwidth="3*">

	  <thead>
	    <row>
	      <entry>Daemon</entry>

	      <entry>Beschreibung</entry>
	    </row>
	  </thead>

	  <tbody>
	    <row>
	      <entry><application>nfsd</application></entry>

	      <entry>Der <acronym>NFS</acronym>-Daemon.  Er bearbeitet
	        Anfragen der <acronym>NFS</acronym>-Clients.</entry>
	    </row>

	    <row>
	      <entry><application>mountd</application></entry>

	      <entry>Der <acronym>NFS</acronym>-Mount-Daemon.  Er
	        bearbeitet die Anfragen, die &man.nfsd.8; an ihn
		weitergibt.</entry>
	    </row>

	    <row>
	      <entry><application>rpcbind</application></entry>

	      <entry> Der Portmapper-Daemon.  Durch ihn erkennen die
	        <acronym>NFS</acronym>-Clients, welchen Port der
		<acronym>NFS</acronym>-Server verwendet.</entry>
	    </row>
	  </tbody>
	</tgroup>
      </informaltable>

      <para>Der Client kann ebenfalls einen Daemon aufrufen, und zwar
	den <application>nfsiod</application>-Daemon.  Der
	<application>nfsiod</application>-Daemon bearbeitet Anfragen vom
	<acronym>NFS</acronym>-Server.  Er ist optional und verbessert
	die Leistung des Netzwerks.  F&uuml;r eine normale und korrekte
	Arbeit ist er allerdings nicht erforderlich.  Mehr erfahren
	Sie in der Hilfeseite &man.nfsiod.8;.</para>
    </sect2>

    <sect2 id="network-configuring-nfs">
      <title><acronym>NFS</acronym> einrichten</title>

      <indexterm>
        <primary>NFS</primary>
	<secondary>einrichten</secondary>
      </indexterm>

      <para><acronym>NFS</acronym> l&auml;sst sich leicht
        einrichten.  Die n&ouml;tigen Prozesse werden durch einige
	&Auml;nderungen in <filename>/etc/rc.conf</filename> bei
	jedem Systemstart gestartet.</para>

      <para>Stellen Sie sicher, dass auf dem
	<acronym>NFS</acronym>-Server folgende Optionen in der Datei
	<filename>/etc/rc.conf</filename> gesetzt sind:</para>

      <programlisting>rpcbind_enable="YES"
nfs_server_enable="YES"
mountd_flags="-r"</programlisting>

      <para><application>mountd</application> l&auml;uft automatisch,
         wenn der <acronym>NFS</acronym>-Server aktiviert ist.</para>

      <para>Auf dem Client muss in <filename>/etc/rc.conf</filename>
        folgende Option gesetzt sein:</para>

      <programlisting>nfs_client_enable="YES"</programlisting>

      <para><filename>/etc/exports</filename> legt fest, welche
	Dateisysteme <acronym>NFS</acronym> exportieren (manchmal auch
	als <quote>teilen</quote> bezeichnet) soll.  Jede Zeile in
	<filename>/etc/exports</filename> legt ein Dateisystem sowie
	die Arbeitsstationen, die darauf Zugriff haben, fest.
	Au&szlig;erdem ist es m&ouml;glich, Zugriffsoptionen
	festzulegen.  Es gibt viele verschiedene Optionen, allerdings
	werden hier nur einige von ihnen erw&auml;hnt.  Wenn Sie
	Informationen zu weiteren Optionen ben&ouml;tigen, lesen Sie
	&man.exports.5;.</para>

      <para>Nun folgen einige Beispieleintr&auml;ge f&uuml;r
        <filename>/etc/exports</filename>:</para>

      <indexterm>
        <primary>NFS</primary>
        <secondary>Export von Dateisystemen</secondary>
      </indexterm>

      <para>Die folgenden Beispiele geben Ihnen Anhaltspunkte zum
        Exportieren von Dateisystemen, obwohl diese Einstellungen
	nat&uuml;rlich von Ihrer Arbeitsumgebung und Ihrer
	Netzwerkkonfiguration abh&auml;ngen.  Das n&auml;chste
	Beispiel exportiert das Verzeichnis <filename>/cdrom</filename>
	f&uuml;r drei Rechner, die sich in derselben Dom&auml;ne wie
	der Server befinden oder f&uuml;r die entsprechende
	Eintr&auml;ge in <filename>/etc/hosts</filename> existieren.
	Die Option <option>-ro</option> kennzeichnet das
	exportierte Dateisystem als schreibgesch&uuml;tzt.  Durch dieses
	Flag ist das entfernte System nicht in der Lage, das exportierte
	Dateisystem zu ver&auml;ndern.</para>

      <programlisting>/cdrom -ro host1 host2 host3</programlisting>

      <para>Die n&auml;chste Zeile exportiert <filename>/home</filename>
        auf drei durch IP-Adressen bestimmte Rechner.  Diese Einstellung
	ist n&uuml;tzlich, wenn Sie &uuml;ber ein privates Netzwerk ohne
	<acronym>DNS</acronym>-Server verf&uuml;gen.  Optional
	k&ouml;nnten interne Rechnernamen auch in
	<filename>/etc/hosts</filename>	konfiguriert werden.
	Ben&ouml;tigen Sie hierzu weitere Informationen, lesen Sie bitte
	&man.hosts.5;.  Durch das Flag <option>-alldirs</option> wird es
	m&ouml;glich, auch Unterverzeichnisse als Mountpunkte
	festzulegen.  Dies bedeutet aber nicht, dass alle
	Unterverzeichnisse eingeh&auml;ngt werden, vielmehr wird es dem
	Client erm&ouml;glicht, nur diejenigen	Verzeichnisse
	einzuh&auml;ngen, die auch ben&ouml;tigt werden.</para>

      <programlisting>/home  -alldirs  10.0.0.2 10.0.0.3 10.0.0.4</programlisting>

      <para>Die n&auml;chste Zeile exportiert <filename>/a</filename>,
        damit Clients von verschiedenen Dom&auml;nen auf das Dateisystem
	zugreifen k&ouml;nnen.  Das <option>-maproot=root</option>-Flag
	erlaubt es dem Benutzer <username>root</username> des entfernten
	Systems, als <username>root</username> auf das exportierte
	Dateisystem zu schreiben.  Wenn dieses Flag nicht gesetzt ist,
	kann selbst <username>root</username> nicht auf das exportierte
	Dateisystem schreiben.</para>

      <programlisting>/a  -maproot=root  host.example.com box.example.org</programlisting>

      <para>Damit ein Client auf ein exportiertes Dateisystem zugreifen
        kann, muss ihm dies explizit gestattet werden.  Stellen Sie also
	sicher, dass der Client in <filename>/etc/exports</filename>
	aufgef&uuml;hrt wird.</para>

      <para>Jede Zeile in <filename>/etc/exports</filename> entspricht
	der Exportinformation f&uuml;r ein Dateisystem auf einen
	Rechner.  Ein entfernter Rechner kann f&uuml;r jedes Dateisystem
	nur einmal festgelegt werden, und kann auch nur einen
	Standardeintrag	haben.  Nehmen wir an, dass
	<filename>/usr</filename> ein einziges Dateisystem ist.  Dann
	w&auml;ren folgende Zeilen ung&uuml;ltig:</para>

      <programlisting>#Nicht erlaubt, wenn /usr ein einziges Dateisystem ist
/usr/src   client
/usr/ports client</programlisting>

      <para>Das Dateisystem <filename>/usr</filename> wird hier zweimal
	auf den selben Rechner (<hostid>client</hostid>)
	exportiert.  Dies ist aber nicht zul&auml;ssig.  Der korrekte
	Eintrag sieht daher so aus:</para>

      <programlisting>/usr/src /usr/ports  client</programlisting>

      <para>Die Eigenschaften eines auf einen anderen Rechner
	exportierten Dateisystems m&uuml;ssen alle in einer Zeile
	stehen.  Zeilen, in denen kein Rechner festgelegt wird, werden
	als einzelner Rechner behandelt.  Dies schr&auml;nkt die
	M&ouml;glichkeiten zum Export von Dateisystemen ein, f&uuml;r
	die meisten Anwender ist dies aber kein Problem.</para>

      <para>Eine g&uuml;ltige Exportliste, in der
        <filename>/usr</filename> und <filename>/exports</filename>
	lokale Dateisysteme sind, sieht so aus:</para>

      <programlisting># Export src and ports to client01 and client02, but only
# client01 has root privileges on it
/usr/src /usr/ports -maproot=root    client01
/usr/src /usr/ports                  client02
# The client machines have root and can mount anywhere
# on /exports. Anyone in the world can mount /exports/obj read-only
/exports -alldirs -maproot=root      client01 client02
/exports/obj -ro</programlisting>

      <para>Sie m&uuml;ssen <application>mountd</application> nach jeder
        &Auml;nderung von <filename>/etc/exports</filename> neu
	starten, damit die &Auml;nderungen wirksam werden.  Dies
	kann durch das Senden des HUP-Signals an den
	<command>mountd</command>-Prozess erfolgen:</para>

      <screen>&prompt.root; <userinput>kill -HUP `cat /var/run/mountd.pid`</userinput></screen>

      <para>Alternativ k&ouml;nnen Sie auch das System neu starten.
        Dies ist allerdings nicht n&ouml;tig.  Wenn Sie die folgenden
	Befehle als <username>root</username> ausf&uuml;hren, sollte
	alles korrekt gestartet werden.</para>

      <para>Auf dem <acronym>NFS</acronym>-Server:</para>

      <screen>&prompt.root; <userinput>rpcbind</userinput>
&prompt.root; <userinput>nfsd -u -t -n 4</userinput>
&prompt.root; <userinput>mountd -r</userinput></screen>

      <para>Auf dem <acronym>NFS</acronym>-Client:</para>

      <screen>&prompt.root; <userinput>nfsiod -n 4</userinput></screen>

      <para>Nun sollte alles bereit sein, um ein entferntes Dateisystem
        einh&auml;ngen zu k&ouml;nnen.  In unseren Beispielen nennen wir
	den Server <hostid>server</hostid>, den Client
	<hostid>client</hostid>.  Wenn Sie ein entferntes Dateisystem
	nur zeitweise einh&auml;ngen wollen, oder nur Ihre Konfiguration
	testen m&ouml;chten, f&uuml;hren Sie auf dem Client als
	<username>root</username> einen Befehl &auml;hnlich dem
	folgenden aus:</para>

      <indexterm>
        <primary>NFS</primary>
	<secondary>Dateisysteme einh&auml;ngen</secondary>
      </indexterm>

      <screen>&prompt.root; <userinput>mount server:/home /mnt</userinput></screen>

      <para>Dadurch wird das Verzeichnis <filename>/home</filename> des
	Servers auf dem Client unter <filename>/mnt</filename>
	eingeh&auml;ngt.  Wenn alles korrekt konfiguriert wurde, sehen
	Sie auf dem Client im Verzeichnis <filename>/mnt</filename> alle
	Dateien des Servers.</para>

      <para>Wenn Sie ein entferntes Dateisystem nach jedem Systemstart
	automatisch einh&auml;ngen wollen, f&uuml;gen Sie das
	Dateisystem in <filename>/etc/fstab</filename> ein.  Dazu ein
	Beispiel:</para>

      <programlisting>server:/home	/mnt	nfs	rw	0	0</programlisting>

      <para>Eine Beschreibung aller Optionen enth&auml;lt
	die Hilfeseite &man.fstab.5;.</para>
    </sect2>

    <sect2>
      <title>Praktische Anwendungen</title>

      <para><acronym>NFS</acronym> ist in vielen Situationen
        n&uuml;tzlich.  Einige Anwendungsbereiche finden Sie in der
	folgenden Liste:</para>

      <indexterm>
        <primary>NFS</primary>
	<secondary>Anwendungsbeispiele</secondary>
      </indexterm>

      <itemizedlist>
        <listitem>
	  <para>Mehrere Maschinen k&ouml;nnen sich ein CD-ROM-Laufwerk
	    oder andere Medien teilen.  Dies ist billiger und
	    au&szlig;erdem praktischer, um Programme auf mehreren
	    Rechnern zu installieren.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	  <para>In gr&ouml;&szlig;eren Netzwerken ist es praktisch,
	    einen zentralen <acronym>NFS</acronym>-Server einzurichten,
	    auf dem die Heimatverzeichnisse der Benutzer gespeichert
	    werden.  Diese Heimatverzeichnisse werden &uuml;ber das
	    Netzwerk exportiert.  Dadurch haben die Benutzer immer das
	    gleiche Heimatverzeichnis zur Verf&uuml;gung,
	    unabh&auml;ngig davon, an welchem Arbeitsplatz sie sich
	    anmelden.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	  <para>Verschiedene Rechner k&ouml;nnen auf ein gemeinsames
	    Verzeichnis <filename>/usr/ports/distfiles</filename>
	    zugreifen.  Wenn Sie nun einen Port auf mehreren Rechnern
	    installieren wollen, greifen Sie einfach auf dieses
	    Verzeichnis zu, ohne die Quelldateien auf jede Maschine
	    zu kopieren.</para>
	</listitem>
      </itemizedlist>
    </sect2>

    <sect2 id="network-amd">
      <sect2info>
	<authorgroup>
	  <author>
	    <firstname>Wylie</firstname>
	    <surname>Stilwell</surname>
	    <contrib>Beigetragen von </contrib>
	  </author>
	</authorgroup>

	<authorgroup>
	  <author>
	    <firstname>Chern</firstname>
	    <surname>Lee</surname>
	    <contrib>&Uuml;berarbeitet von </contrib>
	  </author>
	</authorgroup>
      </sect2info>

      <title><application>AMD</application></title>

      <indexterm><primary>amd</primary></indexterm>
      <indexterm><primary>Automatic Mounter Daemon</primary></indexterm>

      <para>&man.amd.8; (Automatic Mounter Daemon) h&auml;ngt ein
	entferntes Dateisystem automatisch ein,
	wenn auf eine Datei oder ein Verzeichnis in diesem Dateisystem
	zugegriffen wird.  Dateisysteme, die &uuml;ber einen gewissen
	Zeitraum inaktiv sind, werden von <application>amd</application>
	automatisch abgeh&auml;ngt.
	<application>amd</application> ist eine einfache
	Alternative zum dauerhaften Einh&auml;ngen von Dateisystemen
	in <filename>/etc/fstab</filename>.</para>

      <para>In der Voreinstellung stellt <application>amd</application>
	die Verzeichnisse <filename>/host</filename> und
	<filename>/net</filename> als NFS-Server bereit.  Wenn auf eine
	Datei in diesen Verzeichnissen zugegriffen wird, sucht
	<application>amd</application> den entsprechenden Mountpunkt
	und h&auml;ngt das Dateisystem automatisch ein.
	<filename>/net</filename> wird zum Einh&auml;ngen von
	exportierten Dateisystemen von einer IP-Adresse verwendet,
	w&auml;hrend <filename>/host</filename> zum Einh&auml;ngen
	von exportierten Dateisystemen eines durch seinen Namen
	festgelegten Rechners dient.</para>

      <para>Ein Zugriff auf eine Datei in
        <filename>/host/foobar/usr</filename> w&uuml;rde
	<application>amd</application> veranlassen,
	das von <hostid>foobar</hostid> exportierte Dateisystem
	<filename>/usr</filename> einzuh&auml;ngen.</para>

      <example>
	<title>Ein exportiertes Dateisystem mit
	  <application>amd</application> in den Verzeichnisbaum
	    einh&auml;ngen</title>

	<para>Sie k&ouml;nnen sich die verf&uuml;gbaren Mountpunkte
	  eines entfernten Rechners mit <command>showmount</command>
	  ansehen.  Wollen Sie sich die Mountpunkte des Rechners
	  <hostid>foobar</hostid> ansehen, so verwenden Sie:</para>

	<screen>&prompt.user; <userinput>showmount -e foobar</userinput>
Exports list on foobar:
/usr                               10.10.10.0
/a                                 10.10.10.0
&prompt.user; <userinput>cd /host/foobar/usr</userinput></screen>
      </example>

      <para>Wie Sie an diesem Beispiel erkennen k&ouml;nnen, zeigt
        <command>showmount</command> <filename>/usr</filename>
	als exportiertes Dateisystem an.  Wenn man in das Verzeichnis
	<filename>/host/foobar/usr</filename> wechselt, versucht
	<application>amd</application> den Rechnernamen
	<hostid>foobar</hostid>	aufzul&ouml;sen	und den gew&uuml;nschten
	Export in den Verzeichnisbaum einzuh&auml;ngen.</para>

      <para><application>amd</application> kann durch das Einf&uuml;gen
        der folgenden Zeile in <filename>/etc/rc.conf</filename>
	automatisch gestartet werden:</para>

      <programlisting>amd_enable="YES"</programlisting>

      <para>Mit der Option <varname>amd_flags</varname> kann
        <application>amd</application> angepasst werden.
	Die Voreinstellung f&uuml;r <varname>amd_flags</varname> sieht
	so aus:</para>

      <programlisting>amd_flags="-a /.amd_mnt -l syslog /host /etc/amd.map /net /etc/amd.map"</programlisting>

      <para><filename>/etc/amd.map</filename> legt die Standardoptionen
        fest, mit denen exportierte Dateisysteme in den Verzeichnisbaum
	eingeh&auml;ngt werden.  <filename>/etc/amd.conf</filename>
	hingegen legt einige der erweiterten Optionen von
	<application>amd</application> fest.</para>

      <para>Weitere Informationen finden Sie in den Hilfeseiten
	&man.amd.8; und &man.amd.conf.5;.</para>
    </sect2>

    <sect2 id="network-nfs-integration">
      <sect2info>
        <authorgroup>
          <author>
            <firstname>John</firstname>
            <surname>Lind</surname>
            <contrib>Beigetragen von </contrib>
          </author>
        </authorgroup>
      </sect2info>

      <title>Integrationsprobleme mit anderen Systemen</title>

      <para>Bestimmte ISA-Ethernetadapter haben Beschr&auml;nkungen, die
        zu ernsthaften Netzwerkproblemen, insbesondere mit NFS
	f&uuml;hren k&ouml;nnen.  Es handelt sich dabei nicht um ein
	FreeBSD-spezifisches Problem, aber FreeBSD-Systeme sind davon
	ebenfalls betroffen.</para>

      <para>Das Problem tritt fast ausschlie&szlig;lich dann auf, wenn
        (FreeBSD)-PC-Systeme mit Hochleistungsrechnern verbunden werden,
	wie Systemen von Silicon&nbsp;Graphics, Inc. oder
	Sun&nbsp;Microsystems, Inc.  Das Einh&auml;ngen via NFS
	funktioniert problemlos, auch einige Dateioperationen
	k&ouml;nnen erfolgreich sein.  Pl&ouml;tzlich aber wird der
	Server nicht mehr auf den Client reagieren, obwohl Anfragen von
	anderen Rechnern weiterhin bearbeitet werden.  Dieses
	Problem betrifft stets den Client, egal ob es sich beim Client
	um das FreeBSD-System oder den Hochleistungsrechner handelt.
	Auf vielen Systemen gibt es keine M&ouml;glichkeit mehr, den
	Client ordnungsgem&auml;&szlig; zu beenden.  Die einzige
	L&ouml;sung ist es oft, den Rechner neu zu starten, da dieses
	NFS-Problem nicht mehr behoben werden kann.</para>

      <para>Die <quote>korrekte</quote> L&ouml;sung f&uuml;r dieses
        Problem ist es, sich eine schnellere Ethernetkarte f&uuml;r
	FreeBSD zu kaufen.  Allerdings gibt es auch eine einfache und
	meist zufriedenstellende L&ouml;sung, um dieses Problem zu
	umgehen.  Wenn es sich beim FreeBSD-System um den
	<emphasis>Server</emphasis> handelt, verwenden Sie beim
	Einh&auml;ngen in den Verzeichnisbaum auf der Clientseite
	zus&auml;tzlich die Option <option>-w=1024</option> .  Wenn es
	sich beim FreeBSD-System um den <emphasis>Client</emphasis>
	handelt, dann h&auml;ngen Sie das NFS-Dateisystem mit der
	zus&auml;tzlichen Option <option>-r=1024</option> ein.
	Diese Optionen k&ouml;nnen auf der Clientseite auch durch
	das vierte Feld der Eintr&auml;ge in
	<filename>/etc/fstab</filename>	festgelegt werden, damit die
	Dateisysteme automatisch eingeh&auml;ngt werden.  Um die
	Dateisysteme manuell einzuh&auml;ngen, verwendet man bei
	&man.mount.8; zus&auml;tzlich die Option
	<option>-o</option>.</para>

      <para>Es gibt ein anderes Problem, das oft mit diesem verwechselt
        wird.  Dieses andere Problem tritt auf, wenn sich &uuml;ber NFS
	verbundene Server und Clients in verschiedenen Netzwerken
	befinden.  Wenn dies der Fall ist, stellen Sie
	<emphasis>sicher</emphasis>, dass Ihre Router die
	n&ouml;tigen <acronym>UDP</acronym>-Informationen weiterleiten,
	oder Sie werden nirgends hingelangen, egal was Sie machen.</para>

      <para>In den folgenden Beispielen ist <hostid>fastws</hostid> der
        Name des Hochleistungsrechners (bzw. dessen Schnittstelle),
	<hostid>freebox</hostid> hingegen ist der Name des
	FreeBSD-Systems, das &uuml;ber eine Netzkarte mit geringer
	Leistung verf&uuml;gt.  <filename>/sharedfs</filename> ist das
	exportierte NFS&nbsp;-Dateisystem (lesen Sie dazu auch
	&man.exports.5;).  Bei <filename>/project</filename> handelt es
	sich um den Mountpunkt, an dem das exportierte Dateisystem auf
	der Clientseite	eingeh&auml;ngt wird.  In allen F&auml;llen
	k&ouml;nnen zus&auml;tzliche Optionen, wie z.B.
	<option>hard</option>, <option>soft</option> oder
	<option>bg</option> w&uuml;nschenswert sein.</para>

      <para>FreeBSD als Client (eingetragen in
	<filename>/etc/fstab</filename> auf <hostid>freebox</hostid>):
      </para>

      <programlisting>fastws:/sharedfs /project nfs rw,-r=1024 0 0</programlisting>

      <para>Manuelles Einh&auml;ngen auf
	<hostid>freebox</hostid>:</para>

      <screen>&prompt.root; <userinput>mount -t nfs -o -r=1024 fastws:/sharedfs /project</userinput></screen>

      <para>&os; als Server (eingetragen in
	<filename>/etc/fstab</filename> auf <hostid>fastws</hostid>):
      </para>

      <programlisting>freebox:/sharedfs /project nfs rw,-w=1024 0 0</programlisting>

      <para>Manuelles Einh&auml;ngen auf <hostid>fastws</hostid>:</para>

      <screen>&prompt.root; <userinput>mount -t nfs -o -w=1024 freebox:/sharedfs /project</userinput></screen>

      <para>Nahezu alle 16-bit Ethernetadapter erlauben Operationen
        ohne obengenannte Einschr&auml;nkungen auf die Lese- oder
	Schreibgr&ouml;&szlig;e.</para>

      <para>F&uuml;r alle technisch Interessierten wird nun beschrieben,
        was passiert, wenn dieser Fehler auftritt, und warum er
	irreversibel ist.  NFS arbeitet &uuml;blicherweise mit einer
	<quote>Blockgr&ouml;&szlig;e</quote> von 8&nbsp;kByte (obwohl
	es kleinere Fragmente zulassen w&uuml;rde).  Da die maximale
	Rahmengr&ouml;&szlig;e von Ethernet 1500&nbsp;Bytes
	betr&auml;gt, wird der NFS-<quote>Block</quote> in einzelne
	Ethernetrahmen aufgeteilt, obwohl es sich nach wie vor um eine
	Einheit handelt, die auch als Einheit empfangen, verarbeitet
	und <emphasis>best&auml;tigt</emphasis> werden muss.  Der
	Hochleistungsrechner verschickt die Pakete, aus denen der
	NFS-Block besteht, so eng hintereinander, wie es der Standard
	erlaubt.  Auf der anderen Seite (auf der sich die langsamere
	Netzkarte befindet), &uuml;berschreiben die sp&auml;teren
	Pakete ihre Vorg&auml;nger, bevor diese vom System verarbeitet
	werden (&Uuml;berlauf!).  Dies hat zur Folge, dass der NFS-Block
	nicht mehr rekonstruiert und best&auml;tigt werden kann.  Als
	Folge davon glaubt der Hochleistungsrechner, dass der andere
	Rechner nicht erreichbar ist (Timeout!) und versucht die
	Sendung zu wiederholen.  Allerdings wird wiederum der komplette
	NFS-Block verschickt, so dass sich der ganze Vorgang wiederholt,
	und zwar immer wieder (oder bis zum Systemneustart).</para>

      <para>Indem wir die Einheitengr&ouml;&szlig;e unter der maximalen
        Gr&ouml;&szlig;e der Ethernetpakete halten, k&ouml;nnen wir
	sicherstellen, dass jedes vollst&auml;ndig erhaltene
	Ethernetpaket individuell angesprochen werden kann und vermeiden
	die Blockierung des Systems.</para>

      <para>&Uuml;berl&auml;ufe k&ouml;nnen zwar nach wie vor auftreten,
        wenn ein Hochleistungsrechner Daten auf ein PC-System
	transferiert.  Durch die besseren (und schnelleren) Netzkarten
	treten solche &Uuml;berl&auml;ufe allerdings nicht mehr
	<emphasis>zwingend</emphasis> auf, wenn
	NFS-<quote>Einheiten</quote> &uuml;bertragen werden.  Tritt nun
	ein &Uuml;berlauf auf, wird die betroffene Einheit erneut
	verschickt, und es besteht eine gute Chance, dass sie nun
	erhalten, verarbeitet und best&auml;tigt werden kann.</para>
    </sect2>
  </sect1>

  <sect1 id="network-nis">
    <sect1info>
      <authorgroup>
        <author>
          <firstname>Bill</firstname>
          <surname>Swingle</surname>
          <contrib>Beigetragen von </contrib>
         </author>
      </authorgroup>

      <authorgroup>
        <author>
          <firstname>Eric</firstname>
          <surname>Ogren</surname>
          <contrib>Erweitert von </contrib>
        </author>

        <author>
          <firstname>Udo</firstname>
          <surname>Erdelhoff</surname>
        </author>
      </authorgroup>
    </sect1info>

    <title>NIS/YP &ndash; Network Information Service</title>

    <sect2>
      <title>Was ist NIS?</title>

      <indexterm><primary>NIS</primary></indexterm>
      <indexterm><primary>Solaris</primary></indexterm>
      <indexterm><primary>HP-UX</primary></indexterm>
      <indexterm><primary>AIX</primary></indexterm>
      <indexterm><primary>Linux</primary></indexterm>
      <indexterm><primary>NetBSD</primary></indexterm>
      <indexterm><primary>OpenBSD</primary></indexterm>

      <para><acronym role="Network Information Service">NIS</acronym>
	wurde von Sun Microsystems entwickelt, um &unix;-Systeme
	(urspr&uuml;nglich &sunos;) zentral verwalten zu k&ouml;nnen.
	Mittlerweile hat es sich zu einem Industriestandard entwickelt,
	der von allen wichtigen &unix;-Systemen (&solaris;, HP-UX,
	&aix;, Linux, NetBSD, OpenBSD, FreeBSD und anderen)
	unterst&uuml;tzt wird.</para>

      <indexterm>
        <primary>yellow pages</primary>
          <see>NIS</see>
      </indexterm>

     <para><acronym role="Network Information Service">NIS</acronym> war
       urspr&uuml;nglich als <emphasis>Yellow Pages</emphasis> bekannt,
       aus markenrechtlichen Gr&uuml;nden wurde der Name aber
       ge&auml;ndert.  Die alte Bezeichnung (sowie die Abk&uuml;rzung YP)
       wird aber nach wie vor h&auml;ufig verwendet.</para>

      <indexterm>
        <primary>NIS</primary>
        <secondary>Dom&auml;nen</secondary>
      </indexterm>

      <para>Bei NIS handelt es sich um ein RPC-basiertes
        Client/Server-System. Eine Gruppe von Rechnern greift dabei
        innerhalb einer NIS-Dom&auml;ne auf gemeinsame
        Konfigurationsdateien zu.  Ein Systemadministrator wird dadurch
        in die Lage versetzt, NIS-Clients mit minimalem Aufwand
        einzurichten, sowie &Auml;nderungen an der Systemkonfiguration
        von einem zentralen Ort aus durchzuf&uuml;hren.</para>

      <indexterm>
        <primary>Windows NT</primary>
      </indexterm>

      <para>Die Funktion entspricht dem Dom&auml;nensystem von
        &windowsnt;; auch wenn sich die interne Umsetzung unterscheidet,
        sind die Basisfunktionen vergleichbar.</para>
    </sect2>

    <sect2>
      <title>Wichtige Prozesse und Begriffe</title>

      <para>Es gibt verschiedene Begriffe und Anwenderprozesse, auf die
        Sie sto&szlig;en werden, wenn Sie NIS unter FreeBSD einrichten,
        egal ob Sie einen Server oder einen Client konfigurieren:</para>

      <indexterm>
        <primary><application>rpcbind</application></primary>
      </indexterm>

      <indexterm>
        <primary><application>portmap</application></primary>
      </indexterm>

      <informaltable frame="none" pgwide="1">
        <tgroup cols="2">
          <colspec colwidth="1*">
          <colspec colwidth="3*">

          <thead>
            <row>
              <entry>Begriff</entry>

              <entry>Beschreibung</entry>
            </row>
          </thead>

          <tbody>
            <row>
              <entry>NIS-Dom&auml;nenname</entry>

              <entry>Ein NIS-Masterserver sowie alle Clients
	        (inklusive der Slaveserver) haben einen
	        NIS-Dom&auml;nennamen.  Dieser hat (&auml;hnlich den
	        &windowsnt;-Dom&auml;nennamen) nichts mit DNS zu tun.
	      </entry>
            </row>

            <row>
              <entry><application>rpcbind</application></entry>

              <entry>Muss laufen, damit RPC (Remote Procedure Call, ein
                von NIS verwendetes Netzwerkprotokoll) funktioniert.
                NIS-Server sowie Clients funktionieren ohne
                <application>rpcbind</application> nicht.  Unter
                &os;&nbsp;4.X ersetzen Sie
                <application>rpcbind</application> durch
                <application>portmap</application>.</entry>
            </row>

            <row>
              <entry><application>ypbind</application></entry>

              <entry><quote>Bindet</quote> einen NIS-Client an seinen
                NIS-Server.  Der Client bezieht den
                NIS-Dom&auml;nennamen vom System und stellt &uuml;ber
                das RPC-Protokoll eine Verbindung zum NIS-Server her.
                <application>ypbind</application> ist der zentrale
                Bestandteil der Client-Server-Kommunikation in einer
                NIS-Umgebung.  Wird <application>>ypbind</application>
                auf einem Client beendet, ist dieser nicht mehr in der
                Lage, auf den NIS-Server zuzugreifen.</entry>
            </row>

            <row>
              <entry><application>ypserv</application></entry>

              <entry>Sollte nur auf dem NIS-Server laufen, da es sich um
                den Serverprozess selbst handelt.  Wenn &man.ypserv.8;
                nicht mehr l&auml;uft, kann der Server nicht mehr auf
                NIS-Anforderungen reagieren (wenn ein Slaveserver
                existiert, kann dieser als Ersatz fungieren).  Einige
                NIS-Systeme (allerdings nicht das von FreeBSD) versuchen
                allerdings erst gar nicht, sich mit einem anderen Server
                zu verbinden, wenn der bisher verwendete Server nicht
                mehr reagiert.  Die einzige L&ouml;sung dieses Problems
                besteht dann darin, den Serverprozess (oder gar den
                Server selbst) oder den
                <application>ypbind</application>-Prozess auf dem Client
                neu zu starten.</entry>
            </row>

            <row>
             <entry><application>rpc.yppasswdd</application></entry>

             <entry>Ein weiterer Prozess, der nur auf dem
               NIS-Masterserver laufen sollte.  Es handelt sich um einen
               Daemonprozess, der es NIS-Clients erm&ouml;glicht, sich
               auf dem NIS-Masterserver anzumelden, um ihr Passwort zu
               &auml;ndern.</entry>
            </row>
          </tbody>
        </tgroup>
      </informaltable>
      <!-- XXX Missing: rpc.ypxfrd (not important, though) May only run
      on the master -->
    </sect2>

    <sect2>
      <title>Wie funktioniert NIS?</title>

      <para>In einer NIS-Umgebung gibt es drei Rechnerarten:
        Masterserver, Slaveserver und Clients.  Server dienen als
        zentraler Speicherort f&uuml;r Rechnerkonfigurationen.
        Masterserver speichern die ma&szlig;gebliche Kopie dieser
        Informationen, w&auml;hrend Slaveserver diese Informationen
        aus Redundanzgr&uuml;nden spiegeln.  Die Clients beziehen
        ihre Informationen immer vom Server.</para>

      <para>Auf diese Art und Weise k&ouml;nnen Informationen aus
        verschiedenen Dateien von mehreren Rechnern gemeinsam
        verwendet werden. <filename>master.passwd</filename>,
        <filename>group</filename>, und <filename>hosts</filename>
        werden oft gemeinsam &uuml;ber NIS verwendet.  Immer, wenn
        ein Prozess auf einem Client auf Informationen zugreifen will,
        die normalerweise in lokalen Dateien vorhanden w&auml;ren,
        wird stattdessen eine Anfrage an den NIS-Server gestellt, an
        den der Client gebunden ist.</para>

      <sect3>
        <title>Arten von NIS-Rechnern</title>

        <itemizedlist>
          <indexterm>
            <primary>NIS</primary>
            <secondary>Masterserver</secondary>
          </indexterm>

          <listitem>
            <para>Ein <emphasis>NIS-Masterserver</emphasis> verwaltet,
              &auml;hnlich einem &windowsnt;-Dom&auml;nencontroller, die
              von allen NIS-Clients gemeinsam verwendeten Dateien.
              <filename>passwd</filename>, <filename>group</filename>,
              sowie verschiedene andere von den Clients verwendete
              Dateien existieren auf dem Masterserver.</para>

            <note><para>Ein Rechner kann auch f&uuml;r mehrere
              NIS-Dom&auml;nen als Masterserver fungieren.  Dieser
              Abschnitt konzentriert sich im Folgenden allerdings auf
              eine relativ kleine NIS-Umgebung.</para></note>
          </listitem>

          <indexterm>
            <primary>NIS</primary>
            <secondary>Slaveserver</secondary>
          </indexterm>

          <listitem>
            <para><emphasis>NIS-Slaveserver</emphasis>. &Auml;hnlich
              einem &windowsnt;-Backupdom&auml;nencontroller, verwalten
              NIS-Slaveserver Kopien der Daten des NIS-Masterservers.
              NIS-Slaveserver bieten die Redundanz, die f&uuml;r
              kritische Umgebungen ben&ouml;tigt wird.  Zus&auml;tzlich
              entlasten Slaveserver den Masterserver:  NIS-Clients
              verbinden sich immer mit dem NIS-Server, der zuerst
	      reagiert.  Dieser Server kann auch ein Slaveserver sein.
	    </para>
          </listitem>

          <indexterm>
            <primary>NIS</primary>
            <secondary>Client</secondary>
          </indexterm>

          <listitem>
            <para><emphasis>NIS-Clients</emphasis>.  NIS-Clients
              identifizieren sich gegen&uuml;ber dem NIS-Server
	      (&auml;hnlich den &windowsnt;-Workstations), um sich am
	      Server anzumelden.</para>
          </listitem>
        </itemizedlist>
      </sect3>
    </sect2>

    <sect2>
      <title>NIS/YP konfigurieren</title>

      <para>Dieser Abschnitt beschreibt an Hand eines Beispiels die
        Einrichtung einer NIS-Umgebung.</para>

      <note><para>Es wird dabei davon ausgegangen, dass Sie
        FreeBSD&nbsp;3.3 oder eine aktuellere Version verwenden.
        <emphasis>Wahrscheinlich</emphasis> funktioniert diese Anleitung
        auch f&uuml;r FreeBSD-Versionen ab 3.0, es gibt daf&uuml;r aber
        keine Garantie.</para></note>

      <sect3>
        <title>Planung</title>

        <para>Nehmen wir an, Sie seien der Administrator eines kleinen
          Universit&auml;tsnetzes.  Dieses Netz besteht aus
          f&uuml;nfzehn FreeBSD-Rechnern, f&uuml;r die derzeit keine
          zentrale Verwaltung existiert, jeder Rechner hat also eine
          eigene Version von <filename>/etc/passwd</filename> und
          <filename>/etc/master.passwd</filename>.  Diese Dateien werden
          manuell synchron gehalten; legen Sie einen neuen Benutzer an,
          so muss dies auf allen f&uuml;nfzehn Rechnern manuell
          erledigt werden (unter Verwendung von
          <command>adduser</command>).  Da diese L&ouml;sung sehr
          ineffizient ist, soll das Netzwerk in Zukunft NIS verwenden,
          wobei zwei der Rechner als Server dienen sollen.</para>

        <para>In Zukunft soll das Netz also wie folgt aussehen:</para>

        <informaltable frame="none" pgwide="1">
          <tgroup cols="3">
            <thead>
              <row>
                <entry>Rechnername</entry>
                <entry>IP-Adresse</entry>
                <entry>Rechneraufgabe</entry>
              </row>
            </thead>
            <tbody>
              <row>
                <entry><hostid>ellington</hostid></entry>
                <entry><hostid role="ipaddr">10.0.0.2</hostid></entry>
                <entry>NIS-Master</entry>
              </row>
              <row>
                <entry><hostid>coltrane</hostid></entry>
                <entry><hostid role="ipaddr">10.0.0.3</hostid></entry>
                <entry>NIS-Slave</entry>
              </row>
              <row>
                <entry><hostid>basie</hostid></entry>
                <entry><hostid role="ipaddr">10.0.0.4</hostid></entry>
                <entry>Workstation der Fakult&auml;t</entry>
              </row>
              <row>
                <entry><hostid>bird</hostid></entry>
                <entry><hostid role="ipaddr">10.0.0.5</hostid></entry>
                <entry>Clientrechner</entry>
              </row>
              <row>
                <entry><hostid>cli[1-11]</hostid></entry>
                <entry><hostid role="ipaddr">10.0.0.[6-17]</hostid></entry>
                <entry>Verschiedene andere Clients</entry>
              </row>
            </tbody>
          </tgroup>
        </informaltable>

        <para>Wenn Sie NIS das erste Mal einrichten, ist es ratsam, sich
          zuerst &uuml;ber die Vorgangsweise Gedanken zu machen.
          Unabh&auml;ngig von der Gr&ouml;&szlig;e Ihres Netzwerks
          m&uuml;ssen Sie stets einige Entscheidungen treffen.</para>

        <sect4>
          <title>Einen NIS-Dom&auml;nennamen w&auml;hlen</title>

          <indexterm>
            <primary>NIS</primary>
            <secondary>Dom&auml;nenname</secondary>
          </indexterm>

          <para>Dies muss nicht der <quote>Domainname</quote> sein.  Es
            handelt sich vielmehr um den <quote>NIS-Domainnamen</quote>.
            Wenn ein Client Informationen anfordert, ist in dieser
            Anforderung der Name der NIS-Dom&auml;ne enthalten.
            Dadurch wei&szlig; jeder Server im Netzwerk, auf welche
            Anforderung er antworten muss.  Stellen Sie sich den
            NIS-Dom&auml;nennamen als den Namen einer Gruppe von
            Rechnern vor, die etwas gemeinsam haben.</para>

          <para>Manchmal wird der Name der Internetdom&auml;ne auch
            f&uuml;r die NIS-Dom&auml;ne verwendet.  Dies ist allerdings
            nicht empfehlenswert, da dies bei der Behebung von Problemen
            verwirrend sein kann.  Der Name der NIS-Dom&auml;ne sollte
            innerhalb Ihres Netzwerks einzigartig sein.  Hilfreich ist
            es, wenn der Name die Gruppe der in ihr zusammengefassten
            Rechner beschreibt.  Die Kunstabteilung von Acme Inc.
            h&auml;tte daher die NIS-Dom&auml;ne
            <quote>acme-art</quote>.  F&uuml;r unser Beispiel verwenden
            wir den NIS-Dom&auml;nennamen
            <literal>test-domain</literal>.</para>

          <indexterm><primary>SunOS</primary></indexterm>

          <para>Es gibt jedoch auch Betriebssysteme (vor allem &sunos;),
            die als NIS-Dom&auml;nennamen den Name der
            Internetdom&auml;ne verwenden.  Wenn dies f&uuml;r einen
            oder mehrere Rechner Ihres Netzwerks zutrifft,
            <emphasis>m&uuml;ssen</emphasis> Sie den Namen der
            Internetdom&auml;ne als Ihren NIS-Dom&auml;nennamen
            verwenden.</para>
        </sect4>

        <sect4>
          <title>Anforderungen an den Server</title>

          <para>Wenn Sie einen NIS-Server einrichten wollen, m&uuml;ssen
            Sie einige Dinge beachten.  Eine unangenehme Eigenschaft
            von NIS ist die Abh&auml;ngigkeit der Clients vom Server.
            Wenn sich der Client nicht &uuml;ber den Server mit seiner
            NIS-Dom&auml;ne verbinden kann, wird der Rechner oft
            unbenutzbar, da das Fehlen von Benutzer- und
            Gruppeninformationen zum Einfrieren des Clients f&uuml;hrt.
            Daher sollten Sie f&uuml;r den Server einen Rechner
            ausw&auml;hlen, der nicht regelm&auml;&szlig;ig neu
            gestartet werden muss und der nicht f&uuml;r Testversuche
            verwendet wird.  Idealerweise handelt es sich um einen
            alleinstehenden Rechner, dessen einzige Aufgabe es ist, als
            NIS-Server zu dienen.  Wenn Sie ein Netzwerk haben, das
            nicht zu stark ausgelastet ist, ist es auch m&ouml;glich,
            den NIS-Server als weiteren Dienst auf einem anderen Rechner
            laufen zu lassen.  Denken Sie aber daran, dass ein Ausfall
            des NIS-Servers <emphasis>alle</emphasis> NIS-Clients
            betrifft.</para>
        </sect4>
      </sect3>

      <sect3>
        <title>NIS-Server</title>

        <para>Die verbindlichen Kopien aller NIS-Informationen befinden
          sich auf einem einzigen Rechner, dem NIS-Masterserver.  Die
          Datenbanken, in denen die Informationen gespeichert sind,
          bezeichnet man als NIS-Maps.  Unter FreeBSD werden diese
          Maps unter <filename>/var/yp/[domainname]</filename>
          gespeichert, wobei <filename>[domainname]</filename> der
          Name der NIS-Dom&auml;ne ist.  Ein einzelner NIS-Server
          kann gleichzeitig mehrere NIS-Dom&auml;nen verwalten, daher
          k&ouml;nnen auch mehrere Verzeichnisse vorhanden sein.  Jede
          Dom&auml;ne verf&uuml;gt &uuml;ber ein eigenes Verzeichnis
          sowie einen eigenen, von anderen Dom&auml;nen
          unabh&auml;ngigen Satz von NIS-Maps.</para>

        <para>NIS-Master- und Slaveserver verwenden den
          <command>ypserv</command>-Daemon, um NIS-Anfragen zu
          bearbeiten.  <command>ypserv</command> empf&auml;ngt
          eingehende Anfragen der NIS-Clients, ermittelt aus der
          angeforderten Dom&auml;ne und Map einen Pfad zur
          entsprechenden Datenbank, und sendet die angeforderten
          Daten von der Datenbank zum Client.</para>

        <sect4>
          <title>Einen NIS-Masterserver einrichten</title>

          <indexterm>
            <primary>NIS</primary>
            <secondary>Serverkonfiguration</secondary>
          </indexterm>

          <para>Abh&auml;ngig von Ihren Anforderungen ist die
            Einrichtung eines NIS-Masterservers relativ einfach, da
            NIS von FreeBSD bereits in der Standardkonfiguration
            unterst&uuml;tzt wird.  Sie m&uuml;ssen nur folgende
            Zeilen in <filename>/etc/rc.conf</filename> einf&uuml;gen:
          </para>

          <procedure>
            <step>
              <programlisting>nisdomainname="test-domain"</programlisting>

              <para>Diese Zeile setzt den NIS-Dom&auml;nennamen auf
                <literal>test-domain</literal>, wenn Sie das Netzwerk
                initialisieren (beispielsweise nach einem Systemstart).
              </para>
            </step>

            <step>
              <para><programlisting>nis_server_enable="YES"</programlisting>
                Dadurch werden die NIS-Serverprozesse gestartet.</para>
            </step>

            <step>
              <para><programlisting>nis_yppasswdd_enable="YES"</programlisting>
                Durch diese Zeile wird der
                <command>rpc.yppasswdd</command>-Daemon aktiviert, der,
                wie bereits erw&auml;hnt, die &Auml;nderung von
                NIS-Passw&ouml;rtern von einem Client aus
                erm&ouml;glicht.</para>
            </step>
          </procedure>

          <note>
            <para>In Abh&auml;ngigkeit von Ihrer NIS-Konfiguration
              k&ouml;nnen weitere Eintr&auml;ge erforderlich sein.
	      Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt
              <link linkend="nis-server-is-client">NIS-Server, die
              auch als NIS-Clients arbeiten</link>.</para>
          </note>

          <para>Nun m&uuml;ssen Sie nur noch
            <command>/etc/netstart</command> als Superuser
            ausf&uuml;hren, um alles entsprechend Ihren Vorgaben in
            <filename>/etc/rc.conf</filename> einzurichten.</para>
        </sect4>

        <sect4>
          <title>Die NIS-Maps initialisieren</title>

          <indexterm>
            <primary>NIS</primary>
            <secondary>maps</secondary>
          </indexterm>

          <para><emphasis>NIS-Maps</emphasis> sind Datenbanken, die
            sich im Verzeichnis <filename>/var/yp</filename> befinden.
            Sie werden am NIS-Masterserver aus den Konfigurationsdateien
            unter <filename>/etc</filename> erzeugt.  Einzige Ausnahme:
            <filename>/etc/master.passwd</filename>.  Dies ist auch
            sinnvoll, da Sie die Passw&ouml;rter f&uuml;r Ihr
            <username>root</username>- oder andere
            Administratorkonten nicht an alle Server der NIS-Dom&auml;ne
            verteilen wollen.  Bevor Sie also die NIS-Maps des
            Masterservers einrichten, sollten Sie Folgendes tun:</para>

          <screen>&prompt.root; <userinput>cp /etc/master.passwd /var/yp/master.passwd</userinput>
&prompt.root; <userinput>cd /var/yp</userinput>
&prompt.root; <userinput>vi master.passwd</userinput></screen>

          <para>Entfernen Sie alle Systemkonten
            (wie <username>bin</username>, <username>tty</username>,
            <username>kmem</username> oder <username>games</username>),
            sowie alle Konten, die Sie nicht an die NIS-Clients
            weitergeben wollen (beispielsweise <username>root</username>
            und alle Konten mit der UID 0 (=Superuser).</para>

          <note><para>Stellen Sie sicher, dass
            <filename>/var/yp/master.passwd</filename> weder von der
            Gruppe noch von der Welt gelesen werden kann (Zugriffsmodus
            600)!  Ist dies nicht der Fall, &auml;ndern Sie dies mit
            <command>chmod</command>.</para></note>

          <indexterm><primary>Tru64 UNIX</primary></indexterm>

          <para>Nun k&ouml;nnen Sie die NIS-Maps initialisieren.
	    FreeBSD verwendet daf&uuml;r das Skript
	    <command>ypinit</command> (lesen Sie dazu auch
	    &man.ypinit.8;).  Dieses Skript ist auf fast allen
	    UNIX-Betriebssystemen verf&uuml;gbar.  Bei
            Digitals Unix/Compaq Tru64 UNIX nennt es sich allerdings
            <command>ypsetup</command>.  Da wir Maps f&uuml;r einen
            NIS-Masterserver erzeugen, verwenden wir
            <command>ypinit</command> mit der Option
            <option>-m</option>.  Nachdem Sie die beschriebenen
            Aktionen durchgef&uuml;hrt haben, erzeugen Sie nun die
            NIS-Maps:</para>

          <screen>ellington&prompt.root; <userinput>ypinit -m test-domain</userinput>
Server Type: MASTER Domain: test-domain
Creating an YP server will require that you answer a few questions.
Questions will all be asked at the beginning of the procedure.
Do you want this procedure to quit on non-fatal errors? [y/n: n] <userinput>n</userinput>
Ok, please remember to go back and redo manually whatever fails.
If you don't, something might not work.
At this point, we have to construct a list of this domains YP servers.
rod.darktech.org is already known as master server.
Please continue to add any slave servers, one per line. When you are
done with the list, type a &lt;control D&gt;.
master server   :  ellington
next host to add:  <userinput>coltrane</userinput>
next host to add:  <userinput>^D</userinput>
The current list of NIS servers looks like this:
ellington
coltrane
Is this correct?  [y/n: y] <userinput>y</userinput>

[..output from map generation..]

NIS Map update completed.
ellington has been setup as an YP master server without any errors.</screen>

          <para>Dadurch erzeugt <command>ypinit</command>
            <filename>/var/yp/Makefile</filename> aus der Datei
            <filename>/var/yp/Makefile.dist</filename>.
            Durch diese Datei wird festgelegt, dass Sie in einer
            NIS-Umgebung mit nur einem Server arbeiten und dass alle
            Clients unter FreeBSD laufen.  Da
            <literal>test-domain</literal> aber auch &uuml;ber einen
            Slaveserver verf&uuml;gt, m&uuml;ssen Sie
            <filename>/var/yp/Makefile</filename> entsprechend anpassen:
          </para>

          <screen>ellington&prompt.root; <userinput>vi /var/yp/Makefile</userinput></screen>

          <para>Sie sollten die Zeile</para>

          <programlisting>NOPUSH = "True"</programlisting>

          <para>auskommentieren (falls dies nicht bereits der Fall ist).</para>
        </sect4>

        <sect4>
          <title>Einen NIS-Slaveserver einrichten</title>

          <indexterm>
            <primary>NIS</primary>
            <secondary>Slaveserver</secondary>
          </indexterm>

          <para>Ein NIS-Slaveserver ist noch einfacher einzurichten als
            ein Masterserver.  Melden Sie sich am Slaveserver an und
            &auml;ndern Sie <filename>/etc/rc.conf</filename> analog
            zum Masterserver.  Der einzige Unterschied besteht in der
            Verwendung der Option <option>-s</option>, wenn Sie
            <command>ypinit</command> aufrufen.  Die Option
            <option>-s</option> erfordert den Namen des
            NIS-Masterservers, daher sieht unsere Ein- und Ausgabe wie
            folgt aus:</para>

          <screen>coltrane&prompt.root; <userinput>ypinit -s ellington test-domain</userinput>

Server Type: SLAVE Domain: test-domain Master: ellington

Creating an YP server will require that you answer a few questions.
Questions will all be asked at the beginning of the procedure.

Do you want this procedure to quit on non-fatal errors? [y/n: n]  <userinput>n</userinput>

Ok, please remember to go back and redo manually whatever fails.
If you don't, something might not work.
There will be no further questions. The remainder of the procedure
should take a few minutes, to copy the databases from ellington.
Transferring netgroup...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring netgroup.byuser...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring netgroup.byhost...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring master.passwd.byuid...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring passwd.byuid...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring passwd.byname...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring group.bygid...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring group.byname...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring services.byname...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring rpc.bynumber...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring rpc.byname...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring protocols.byname...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring master.passwd.byname...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring networks.byname...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring networks.byaddr...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring netid.byname...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring hosts.byaddr...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring protocols.bynumber...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring ypservers...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred
Transferring hosts.byname...
ypxfr: Exiting: Map successfully transferred

coltrane has been setup as an YP slave server without any errors.
Don't forget to update map ypservers on ellington.</screen>

          <para>Sie sollten nun &uuml;ber das Verzeichnis
            <filename>/var/yp/test-domain</filename> verf&uuml;gen.
            Die Kopien der NIS-Masterserver-Maps sollten sich in diesem
            Verzeichnis befinden.  Allerdings m&uuml;ssen Sie diese
            auch aktuell halten.  Die folgenden Eintr&auml;ge in
            <filename>/etc/crontab</filename> erledigen diese Aufgabe:
          </para>

          <programlisting>20      *       *       *       *       root   /usr/libexec/ypxfr passwd.byname
21      *       *       *       *       root   /usr/libexec/ypxfr passwd.byuid</programlisting>

          <para>Diese zwei Zeilen zwingen den Slaveserver, seine Maps
            mit denen des Masterservers zu synchronisieren.  Diese
            Eintr&auml;ge sind nicht zwingend, da der Masterserver
            versucht, alle &Auml;nderungen seiner NIS-Maps an seine
            Slaveserver weiterzugeben.  Da Passwortinformationen aber
            f&uuml;r vom Server abh&auml;ngige Systeme vital sind, ist
            es eine gute Idee, diese Aktualisierungen zu erzwingen.
            Besonders wichtig ist dies in stark ausgelasteten Netzen,
            in denen Map-Aktualisierungen unvollst&auml;ndig sein
            k&ouml;nnten.</para>

          <para>F&uuml;hren Sie nun <command>/etc/netstart</command>
            auch auf dem Slaveserver aus, um den NIS-Server erneut zu
            starten.</para>
        </sect4>
      </sect3>

      <sect3>
        <title>NIS-Clients</title>

        <para>Ein NIS-Client <literal>bindet</literal> sich unter
          Verwendung des <command>ypbind</command>-Daemons an einen
          NIS-Server.  <command>ypbind</command> pr&uuml;ft die
          Standarddom&auml;ne des Systems (die durch
          <command>domainname</command> gesetzt wird), und beginnt
          RPCs &uuml;ber das lokale Netzwerk zu verteilen (broadcast).
          Diese Anforderungen legen den Namen der Dom&auml;ne fest,
          f&uuml;r die <command>ypbind</command> eine Bindung erzeugen
          will.  Wenn der Server der entsprechenden Dom&auml;ne eine
          solche Anforderung erh&auml;lt, schickt er eine Antwort an
          <command>ypbind</command>.  <command>ybind</command> speichert
          daraufhin die Adresse des Servers.  Wenn mehrere Server
          verf&uuml;gbar sind (beispielsweise ein Master- und mehrere
          Slaveserver), verwendet <command>ypbind</command> die erste
          erhaltene Adresse.  Ab diesem Zeitpunkt richtet der Client alle
          Anfragen an genau diesen Server.  <command>ypbind</command>
          <quote>pingt</quote> den Server gelegentlich an, um
          sicherzustellen, dass der Server funktioniert.  Antwortet der
          Server innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht (Timeout),
          markiert <command>ypbind</command> die Dom&auml;ne als
          ungebunden und beginnt erneut, RPCs &uuml;ber das Netzwerk zu
          verteilen, um einen anderen Server zu finden.</para>

        <sect4>
          <title>Einen NIS-Client konfigurieren</title>

          <indexterm>
            <primary>NIS</primary>
            <secondary>Client konfigurieren</secondary>
          </indexterm>

          <para>Einen FreeBSD-Rechner als NIS-Client einzurichten, ist
            recht einfach.</para>

          <procedure>
            <step>
              <para>F&uuml;gen Sie folgende Zeilen in
                <filename>/etc/rc.conf</filename> ein, um den
                NIS-Dom&auml;nennamen festzulegen, und um
                <command>ypbind</command> bei der Initialisierung des
                Netzwerks zu starten:</para>

              <programlisting>nisdomainname="test-domain"
nis_client_enable="YES"</programlisting>
            </step>

            <step>
              <para>Um alle Passworteintr&auml;ge des NIS-Servers zu
                importieren, l&ouml;schen Sie alle Benutzerkonten in
                <filename>/etc/master.passwd</filename> und f&uuml;gen
                mit <command>vipw</command> folgende Zeile am Ende der
                Datei ein:</para>

              <programlisting>+:::::::::</programlisting>

              <note>
                <para>Diese Zeile legt f&uuml;r alle g&uuml;ltigen
                  Benutzerkonten der NIS-Server-Maps einen Zugang an.
                  Es gibt verschiedene Wege, Ihren NIS-Client durch
                  &Auml;nderung dieser Zeile zu konfigurieren.  Lesen
                  Sie dazu auch den Abschnitt &uuml;ber
                  <link linkend="netgroups">Netzgruppen</link> weiter
                  unten.  Weitere detaillierte Informationen finden Sie
                  im Buch <literal>Managing NFS and NIS</literal> von
                  O'Reilly.</para>
              </note>

              <note>
                <para>Sie sollten zumindest ein lokales Benutzerkonto,
                  das nicht &uuml;ber NIS importiert wird, in Ihrer
                  <filename>/etc/master.passwd</filename> behalten.
                  Dieser Benutzer sollte au&szlig;erdem ein Mitglied der
                  Gruppe <groupname>wheel</groupname> sein.  Wenn es
                  mit NIS Probleme gibt, k&ouml;nnen Sie diesen Zugang
                  verwenden, um sich anzumelden,
                  <username>root</username> zu werden und das Problem
                  zu beheben.</para>
              </note>
            </step>

            <step>
              <para>Um alle m&ouml;glichen Gruppeneintr&auml;ge vom
                NIS-Server zu importieren, f&uuml;gen sie folgende Zeile
                in <filename>/etc/group</filename> ein:</para>

              <programlisting>+:*::</programlisting>
            </step>
          </procedure>

          <para>Nachdem Sie diese Schritte erledigt haben, sollten Sie
            mit <command>ypcat passwd</command> die
            <literal>passwd-Map</literal> des NIS-Servers anzeigen
            k&ouml;nnen.</para>
        </sect4>
      </sect3>
    </sect2>

    <sect2>
      <title>Sicherheit unter NIS</title>

      <indexterm>
        <primary>NIS</primary>
        <secondary>Sicherheit</secondary>
      </indexterm>

      <para>Im Allgemeinen kann jeder entfernte Anwender einen RPC an
        &man.ypserv.8; schicken, um den Inhalt Ihrer NIS-Maps abzurufen,
        falls er Ihren NIS-Dom&auml;nennamen kennt.  Um solche
        unautorisierten Transaktionen zu verhindern, unterst&uuml;tzt
        &man.ypserv.8; <quote>securenets</quote>, durch die man den
        Zugriff auf bestimmte Rechner beschr&auml;nken kann.
        &man.ypserv.8; versucht, beim Systemstart die Informationen
        &uuml;ber <literal>securenets</literal> aus der Datei
        <filename>/var/yp/securenets</filename> zu laden.</para>

      <note>
	<para>Die Datei <filename>securenets</filename> kann auch
	  in einem anderen Verzeichnis stehen, das mit der Option
          <option>-p</option> angegeben wird.  Diese Datei
          enth&auml;lt Eintr&auml;ge, die aus einer Netzwerkadresse und
          einer Netzmaske bestehen, die durch Leerzeichen getrennt
          werden.  Kommentarzeilen beginnen mit <quote>#</quote>.
          <filename>/var/yp/securnets</filename> k&ouml;nnte
          beispielsweise so aussehen:</para>
      </note>

      <programlisting># allow connections from local host -- mandatory
127.0.0.1     255.255.255.255
# allow connections from any host
# on the 192.168.128.0 network
192.168.128.0 255.255.255.0
# allow connections from any host
# between 10.0.0.0 to 10.0.15.255
# this includes the machines in the testlab
10.0.0.0      255.255.240.0</programlisting>

      <para>Wenn &man.ypserv.8; eine Anforderung von einer zu diesen
        Regeln passenden Adresse erh&auml;lt, wird die Anforderung
        bearbeitet.  Gibt es keine passende Regel, wird die
        Anforderung ignoriert und eine Warnmeldung aufgezeichnet.  Wenn
        <filename>/var/yp/securenets</filename> nicht vorhanden ist,
        erlaubt <command>ypserv</command> Verbindungen von jedem Rechner
        aus.</para>

      <para><command>ypserv</command> unterst&uuml;tzt auch das
        <application>TCP-Wrapper</application>-Paket von Wietse Venema.
        Mit diesem Paket kann der Administrator f&uuml;r
        Zugriffskontrollen die Konfigurationsdateien von
        <application>TCP-Wrapper</application> anstelle von
        <filename>/var/yp/securenets</filename> verwenden.</para>

      <note>
        <para>W&auml;hrend beide Kontrollmechanismen einige Sicherheit
          gew&auml;hren, beispielsweise durch privilegierte Ports, sind
          sie gegen&uuml;ber <quote>IP spoofing</quote>-Attacken
          verwundbar.  Jeder NIS-Verkehr sollte daher von Ihrer Firewall
          blockiert werden.</para>

        <para>Server, die <filename>/var/yp/securenets</filename>
          verwenden, k&ouml;nnen Schwierigkeiten bei der Anmeldung von
          Clients haben, die ein veraltetes TCP/IP-Subsystem
          besitzen.  Einige dieser TCP/IP-Subsysteme setzen alle
          Rechnerbits auf Null, wenn Sie einen
          <literal>Broadcast</literal> durchf&uuml;hren und/oder
          k&ouml;nnen die Subnetzmaske nicht auslesen, wenn sie die
	  Broadcast-Adresse berechnen.  Einige Probleme k&ouml;nnen
	  durch &Auml;nderungen der Clientkonfiguration behoben werden.
          Andere hingegen lassen sich nur durch das Entfernen des
          betreffenden Rechners aus dem Netzwerk oder den Verzicht auf
          <filename>/var/yp/securenets</filename> umgehen.</para>

        <para>Die Verwendung von <filename>/var/yp/securenets</filename>
          auf einem Server mit einem solch veralteten
          TCP/IP-Subsystem ist eine sehr schlechte Idee, die zu
          einem Verlust der NIS-Funktionalit&auml;t f&uuml;r gro&szlig;e
          Teile Ihres Netzwerks f&uuml;hren kann.</para>

        <indexterm>
          <primary>TCP-Wrapper</primary>
        </indexterm>

        <para>Die Verwendung der <application>TCP-Wrapper</application>
          verlangsamt die Reaktion Ihres NIS-Servers.  Diese
          zus&auml;tzliche Reaktionszeit kann in Clientprogrammen zu
          Timeouts f&uuml;hren.  Dies vor allem in Netzwerken, die
          stark ausgelastet sind, oder nur &uuml;ber langsame NIS-Server
          verf&uuml;gen.  Wenn ein oder mehrere Ihrer Clientsysteme
          dieses Problem aufweisen, sollten Sie die betreffenden Clients
          in NIS-Slaveserver umwandeln, und diese an sich selbst binden.
        </para>
      </note>
    </sect2>

    <sect2>
      <title>Bestimmte Benutzer an der Anmeldung hindern</title>

      <indexterm>
        <primary>NIS</primary>
        <secondary>Benutzer blockieren</secondary>
      </indexterm>

      <para>In unserem Labor gibt es den Rechner <hostid>basie</hostid>,
        der nur f&uuml;r Mitarbeiter der Fakult&auml;t bestimmt ist.
        Wir wollen diesen Rechner nicht aus der NIS-Dom&auml;ne
        entfernen, obwohl <filename>passwd</filename> des
        NIS-Masterservers Benutzerkonten sowohl f&uuml;r
        Fakult&auml;tsmitarbeiter als auch f&uuml;r Studenten
        enth&auml;lt.  Was k&ouml;nnen wir also tun?</para>

      <para>Es gibt eine M&ouml;glichkeit, bestimmte Benutzer an der
        Anmeldung an einem bestimmten Rechner zu hindern, selbst wenn
        diese in der NIS-Datenbank vorhanden sind.  Dazu m&uuml;ssen
        Sie lediglich an diesem Rechner den Eintrag
        <literal>-<replaceable>Benutzername</replaceable></literal> an
        das Ende von <filename>/etc/master.passwd</filename> setzen,
        wobei <replaceable>Benutzername</replaceable> der zu
        blockierende Benutzername ist.  Diese &Auml;nderung sollte
        bevorzugt durch <command>vipw</command> erledigt werden, da
        <command>vipw</command> Ihre &Auml;nderungen an
        <filename>/etc/master.passwd</filename> auf Plausibilit&auml;t
        &uuml;berpr&uuml;ft und nach erfolgter &Auml;nderung die
        Passwortdatenbank automatisch aktualisiert.  Um also den
        Benutzer <username>bill</username> an der Anmeldung am Rechner
        <hostid>basie</hostid> zu hindern, gehen wir wie folgt vor:
      </para>

      <screen>basie&prompt.root; <userinput>vipw</userinput>
<userinput>[add -bill to the end, exit]</userinput>
vipw: rebuilding the database...
vipw: done

basie&prompt.root; <userinput>cat /etc/master.passwd</userinput>

root:[password]:0:0::0:0:The super-user:/root:/bin/csh
toor:[password]:0:0::0:0:The other super-user:/root:/bin/sh
daemon:*:1:1::0:0:Owner of many system processes:/root:/sbin/nologin
operator:*:2:5::0:0:System &:/:/sbin/nologin
bin:*:3:7::0:0:Binaries Commands and Source,,,:/:/sbin/nologin
tty:*:4:65533::0:0:Tty Sandbox:/:/sbin/nologin
kmem:*:5:65533::0:0:KMem Sandbox:/:/sbin/nologin
games:*:7:13::0:0:Games pseudo-user:/usr/games:/sbin/nologin
news:*:8:8::0:0:News Subsystem:/:/sbin/nologin
man:*:9:9::0:0:Mister Man Pages:/usr/share/man:/sbin/nologin
bind:*:53:53::0:0:Bind Sandbox:/:/sbin/nologin
uucp:*:66:66::0:0:UUCP pseudo-user:/var/spool/uucppublic:/usr/libexec/uucp/uucico
xten:*:67:67::0:0:X-10 daemon:/usr/local/xten:/sbin/nologin
pop:*:68:6::0:0:Post Office Owner:/nonexistent:/sbin/nologin
nobody:*:65534:65534::0:0:Unprivileged user:/nonexistent:/sbin/nologin
+:::::::::
-bill

basie&prompt.root;</screen>
    </sect2>

    <sect2 id="netgroups">
      <sect2info>
        <authorgroup>
          <author>
            <firstname>Udo</firstname>
            <surname>Erdelhoff</surname>
            <contrib>Beigetragen von </contrib>
          </author>
        </authorgroup>
      </sect2info>

      <title>Netzgruppen verwenden</title>

      <indexterm><primary>Netzgruppen</primary></indexterm>

      <para>Die im letzten Abschnitt beschriebene Methode eignet sich
        besonders, wenn Sie spezielle Regeln f&uuml;r wenige
        Benutzer oder wenige Rechner ben&ouml;tigen.  In gro&szlig;en
        Netzwerken werden Sie allerdings
        <emphasis>mit Sicherheit</emphasis> vergessen, einige Benutzer
        von der Anmeldung an bestimmten Rechnern auszuschlie&szlig;en.
        Oder Sie werden gezwungen sein, jeden Rechner einzeln zu
        konfigurieren.  Dadurch verlieren Sie aber den Hauptvorteil von
        NIS, die <emphasis>zentrale</emphasis> Verwaltung.</para>

      <para>Die L&ouml;sung f&uuml;r dieses Problem sind
        <emphasis>Netzgruppen</emphasis>.  Ihre Aufgabe und Bedeutung
        ist vergleichbar mit normalen, von UNIX-Dateisystemen
        verwendeten Gruppen.  Die Hauptunterschiede sind das Fehlen
        einer numerischen ID sowie die M&ouml;glichkeit, Netzgruppen
        zu definieren, die sowohl Benutzer als auch andere Netzgruppen
        enthalten.</para>

      <para>Netzgruppen wurden entwickelt, um gro&szlig;e, komplexe
        Netzwerke mit Hunderten Benutzern und Rechnern zu verwalten.
        Sie sind also von Vorteil, wenn Sie von dieser Situation
        betroffen sind.  Andererseits ist es dadurch beinahe
        unm&ouml;glich, Netzgruppen mit einfachen Beispielen zu
        erkl&auml;ren.  Das hier verwendete Beispiel veranschaulicht
        dieses Problem.</para>

      <para>Nehmen wir an, dass Ihre erfolgreiche Einf&uuml;hrung von
        NIS die Aufmerksamkeit Ihrer Vorgesetzten geweckt hat.  Ihre
        n&auml;chste Aufgabe besteht nun darin, Ihre NIS-Dom&auml;ne
        um zus&auml;tzliche Rechner zu erweitern.  Die folgenden
        Tabellen enthalten die neuen Benutzer und Rechner inklusive
        einer kurzen Beschreibung.</para>

      <informaltable frame="none" pgwide="1">
        <tgroup cols="2">
          <thead>
            <row>
              <entry>Benutzername(n)</entry>
              <entry>Beschreibung</entry>
            </row>
          </thead>

          <tbody>
            <row>
              <entry><username>alpha</username>,
                <username>beta</username></entry>
              <entry>Besch&auml;ftigte der IT-Abteilung</entry>
            </row>

            <row>
              <entry><username>charlie</username>,
                 <username>delta</username></entry>
              <entry>Die neuen Lehrlinge der IT-Abteilung</entry>
            </row>

            <row>
              <entry><username>echo</username>,
                <username>foxtrott</username>,
                <username>golf</username>, ...</entry>
              <entry>Normale Mitarbeiter</entry>
            </row>

            <row>
              <entry><username>able</username>,
                <username>baker</username>, ...</entry>
              <entry>Externe Mitarbeiter</entry>
            </row>
          </tbody>
        </tgroup>
      </informaltable>

      <informaltable frame="none" pgwide="1">
        <tgroup cols="2">
          <thead>
            <row>
              <entry>Rechnername(n)</entry>
              <entry>Beschreibung</entry>
            </row>
          </thead>

          <tbody>
            <row>
              <!--  Names taken from "Good Omens" by Neil Gaiman and Terry
                    Pratchett.  Many thanks for a brilliant book.  -->
              <entry><hostid>war</hostid>, <hostid>death</hostid>,
                <hostid>famine</hostid>, <hostid>pollution</hostid></entry>
              <entry>Ihre wichtigsten Server.  Nur IT-Fachleute
                d&uuml;rfen sich an diesen Rechnern anmelden.</entry>
            </row>

            <row>
              <!-- gluttony was omitted because it was too fat -->
              <entry><hostid>pride</hostid>, <hostid>greed</hostid>,
                <hostid>envy</hostid>, <hostid>wrath</hostid>,
                <hostid>lust</hostid>, <hostid>sloth</hostid></entry>
              <entry>Weniger wichtige Server.  Alle Mitarbeiter der
                IT-Abteilung d&uuml;rfen sich auf diesen Rechnern
                anmelden.</entry>
            </row>

            <row>
              <entry><hostid>one</hostid>, <hostid>two</hostid>,
                <hostid>three</hostid>, <hostid>four</hostid>, ...</entry>
              <entry>Gew&ouml;hnliche Arbeitsrechner.  Nur die
                <emphasis>wirklichen</emphasis> Mitarbeiter d&uuml;rfen
                diese Rechner verwenden.</entry>
            </row>

            <row>
              <entry><hostid>trashcan</hostid></entry>
              <entry>Ein sehr alter Rechner ohne kritische Daten. Sogar
                externe Mitarbeiter d&uuml;rfen diesen Rechner
                verwenden.</entry>
            </row>
          </tbody>
        </tgroup>
      </informaltable>

      <para>Wollten Sie diese Einschr&auml;nkungen umsetzen, indem Sie
        jeden Benutzer einzeln blockieren, m&uuml;ssten Sie auf jedem
        System f&uuml;r jeden Benutzer eine entsprechende Zeile in
        <filename>passwd</filename> einf&uuml;gen.  Wenn Sie nur einen
        Eintrag vergessen, haben Sie ein Problem.  Es mag noch angehen,
        dies w&auml;hrend der ersten Installation zu erledigen, im
        t&auml;glichen Betrieb werden Sie allerdings
        <emphasis>mit Sicherheit</emphasis> einmal vergessen, die
        entsprechenden Eintr&auml;ge anzulegen.  Vergessen Sie nicht:
        Murphy war Optimist.</para>

      <para>Die Verwendung von Netzgruppen hat in dieser Situation
        mehrere Vorteile.  Sie m&uuml;ssen nicht jeden Benutzer einzeln
        verwalten;  weisen Sie stattdessen den Benutzer einer Netzgruppe
        zu und erlauben oder verbieten Sie allen Mitglieder dieser
        Gruppe die Anmeldung an einem Server.  Wenn Sie einen neuen
        Rechner hinzuf&uuml;gen, m&uuml;ssen Sie
        Zugangsbeschr&auml;nkungen nur f&uuml;r die Netzgruppen
        festlegen.  Legen Sie einen neuen Benutzer an, m&uuml;ssen Sie
        ihn nur einer oder mehrere Netzgruppen zuweisen.  Diese
        Ver&auml;nderungen sind voneinander unabh&auml;ngig; Anweisungen
        der Form <quote>f&uuml;r diese Kombination aus Benutzer und
        Rechner mache Folgendes ...</quote> sind nicht mehr n&ouml;tig.
        Wenn Sie die Einrichtung von NIS sorgf&auml;ltig geplant haben,
        m&uuml;ssen Sie nur noch eine zentrale Konfigurationsdatei
        bearbeiten, um den Zugriff auf bestimmte Rechner zu erlauben
        oder zu verbieten.</para>

      <para>Der erste Schritt ist die Initialisierung der NIS-Maps
        der Netzgruppe.  &man.ypinit.8; kann dies unter FreeBSD nicht
        automatisch durchf&uuml;hren.  Sind die Maps aber erst einmal
        erzeugt, werden sie jedoch von NIS problemlos unterst&uuml;tzt.
        Um eine leere Map zu erzeugen, geben Sie Folgendes ein:</para>

      <screen>ellington&prompt.root; <userinput>vi /var/yp/netgroup</userinput></screen>

      <para>Danach legen Sie die Eintr&auml;ge an.  F&uuml;r unser
        Beispiel ben&ouml;tigen wir mindestens vier Netzgruppen:
        IT-Besch&auml;ftige, IT-Lehrlinge, normale Besch&auml;ftigte
        sowie Externe.</para>

      <programlisting>IT_EMP  (,alpha,test-domain)    (,beta,test-domain)
IT_APP  (,charlie,test-domain)  (,delta,test-domain)
USERS   (,echo,test-domain)     (,foxtrott,test-domain) \
        (,golf,test-domain)
INTERNS (,able,test-domain)     (,baker,test-domain)</programlisting>

      <para>Bei <literal>IT_EMP</literal>, <literal>IT_APP</literal>
        usw. handelt es sich um Netzgruppennamen.  In den Klammern
        werden diesen Netzgruppen jeweils ein oder mehrere
        Benutzerkonten hinzugef&uuml;gt.  Die drei Felder in der
        Klammer haben folgende Bedeutung:</para>

      <orderedlist>
        <listitem>
          <para>Der Name des Rechners, auf dem die folgenden Werte
            g&uuml;ltig sind.  Legen Sie keinen Rechnernamen fest, ist
            der Eintrag auf allen Rechnern g&uuml;ltig. Dadurch
            gehen Sie vielen Problemen aus dem Weg.</para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Der Name des Benutzerkontos, der zu dieser Netzgruppe
            geh&ouml;rt.</para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Die NIS-Dom&auml;ne f&uuml;r das Benutzerkonto.  Sie
            k&ouml;nnen Benutzerkonten von anderen NIS-Dom&auml;nen in
            Ihre Netzgruppe importieren, wenn Sie mehrere
            NIS-Dom&auml;nen verwalten.</para>
        </listitem>
      </orderedlist>

      <para>Jedes Feld kann Wildcards enthalten.  Die Einzelheiten
	entnehmen Sie bitte &man.netgroup.5;.</para>

      <note>
        <indexterm><primary>Netzgruppen</primary></indexterm>

        <para>Netzgruppennamen sollten nicht l&auml;nger als 8 Zeichen
          sein, vor allem dann, wenn Sie Rechner mit verschiedenen
          Betriebssystemen in Ihrer NIS-Dom&auml;ne haben.  Es wird
          zwischen Gro&szlig;- und Kleinschreibung unterschieden.
          Die Verwendung von Gro&szlig;buchstaben f&uuml;r
          Netzgruppennamen erm&ouml;glicht eine leichte Unterscheidung
          zwischen Benutzern, Rechnern und Netzgruppen.</para>

        <para>Einige NIS-Clients (dies gilt nicht f&uuml;r FreeBSD)
          k&ouml;nnen keine Netzgruppen mit einer gro&szlig;en Anzahl
          von Eintr&auml;gen verwalten.  Einige &auml;ltere Versionen
	  von &sunos; haben beispielsweise Probleme, wenn Netzgruppen
	  mehr als f&uuml;nfzehn <emphasis>Eintr&auml;ge</emphasis>
          enthalten.  Sie k&ouml;nnen dieses Problem umgehen, indem Sie
          mehrere Subnetzgruppen mit weniger als f&uuml;nfzehn Benutzern
          anlegen und diese Subnetzgruppen wiederum in einer Netzgruppe
          zusammenfassen:</para>

        <programlisting>BIGGRP1  (,joe1,domain)  (,joe2,domain)  (,joe3,domain) [...]
BIGGRP2  (,joe16,domain)  (,joe17,domain) [...]
BIGGRP3  (,joe31,domain)  (,joe32,domain)
BIGGROUP  BIGGRP1 BIGGRP2 BIGGRP3</programlisting>

        <para>Sie k&ouml;nnen diesen Vorgang wiederholen, wenn Sie mehr
          als 255 Benutzer in einer einzigen Netzgruppe ben&ouml;tigen.
        </para>
      </note>

      <para>Das Aktivieren und Verteilen Ihre neuen NIS-Map ist
        einfach:</para>

      <screen>ellington&prompt.root; <userinput>cd /var/yp</userinput>
ellington&prompt.root; <userinput>make</userinput></screen>

      <para>Dadurch werden die NIS-Maps <filename>netgroup</filename>,
        <filename>netgroup.byhost</filename> und
        <filename>netgroup.byuser</filename> erzeugt.  Pr&uuml;fen Sie
        die Verf&uuml;gbarkeit Ihrer neuen NIS-Maps mit &man.ypcat.1;.
      </para>

      <screen>ellington&prompt.user; <userinput>ypcat -k netgroup</userinput>
ellington&prompt.user; <userinput>ypcat -k netgroup.byhost</userinput>
ellington&prompt.user; <userinput>ypcat -k netgroup.byuser</userinput></screen>

      <para>Die Ausgabe des ersten Befehls gibt den Inhalt von
        <filename>/var/yp/netgroup</filename> wieder.  Der zweite Befehl
        erzeugt nur dann eine Ausgabe, wenn Sie rechnerspezifische
        Netzgruppen erzeugt haben.  Der dritte Befehl gibt die
        Netzgruppen nach Benutzern sortiert aus.</para>

      <para>Die Einrichtung der Clients ist einfach.  Sie m&uuml;ssen
        lediglich auf dem Server <hostid>war</hostid>
        &man.vipw.8; aufrufen und die Zeile</para>

      <programlisting>+:::::::::</programlisting>

      <para>durch</para>

      <programlisting>+@IT_EMP:::::::::</programlisting>

      <para>ersetzen.</para>

      <para>Ab sofort werden nur noch die Daten der in der Netzgruppe
        <literal>IT_EMP</literal> vorhandenen Benutzer in die
        Passwortdatenbank von <hostid>war</hostid> importiert.
        Nur diese Benutzer d&uuml;rfen sich am Server anmelden.</para>

      <para>Ungl&uuml;cklicherweise gilt diese Einschr&auml;nkung auch
        f&uuml;r die <literal>~</literal>-Funktion der Shell und
        f&uuml;r alle Routinen, die auf Benutzernamen und numerische
        Benutzer-IDs zugreifen.  Oder anders formuliert,
        <command>cd ~<replaceable>user</replaceable></command> ist nicht
        m&ouml;glich, <command>ls -l</command> zeigt die numerische
        Benutzer-ID statt dem Benutzernamen und
        <command>find . -user joe -print</command> erzeugt die
        Fehlermeldung <errorname>No such user</errorname>.  Um dieses
        Problem zu beheben, m&uuml;ssen Sie alle Benutzereintr&auml;ge
        importieren, <emphasis>ohne ihnen jedoch zu erlauben, sich an
        Ihrem Server anzumelden</emphasis>.</para>

      <para>Dazu f&uuml;gen Sie eine weitere Zeile in
        <filename>/etc/master.passwd</filename> ein.  Diese Zeile sollte
        &auml;hnlich der folgenden aussehen:</para>

      <para><literal>+:::::::::/sbin/nologin</literal>, was in etwa
        <quote>Importiere alle Eintr&auml;ge, aber ersetze die Shell in
        den importierten Eintr&auml;gen durch
        <filename>/sbin/nologin</filename></quote> entspricht.  Sie
        k&ouml;nnen jedes Feld dieses Eintrages ersetzen, indem Sie
        einen Standardwert in <filename>/etc/master.passwd</filename>
        eintragen.</para>

      <warning>
        <para>Stellen Sie sicher, dass die Zeile
        <literal>+:::::::::/sbin/nologin</literal>
        <emphasis>nach</emphasis> der Zeile
        <literal>+@IT_EMP:::::::::</literal> eingetragen ist.  Sonst
        haben alle via NIS importierten Benutzerkonten
        <filename>/sbin/nologin</filename> als Loginshell.</para>
      </warning>

      <para>Danach m&uuml;ssen Sie nur mehr eine einzige NIS-Map
        &auml;ndern, wenn ein neuer Mitarbeiter ber&uuml;cksichtigt
        werden muss.  F&uuml;r weniger wichtige Server gehen Sie analog
        vor, indem Sie den alten Eintrag <literal>+:::::::::</literal>
        in den lokalen Versionen von
        <filename>/etc/master.passwd</filename> durch folgende
        Eintr&auml;ge ersetzen:</para>

      <programlisting>+@IT_EMP:::::::::
+@IT_APP:::::::::
+:::::::::/sbin/nologin</programlisting>

      <para>Die entsprechenden Zeilen f&uuml;r normale Arbeitspl&auml;tze
        lauten:</para>

      <programlisting>+@IT_EMP:::::::::
+@USERS:::::::::
+:::::::::/sbin/nologin</programlisting>

      <para>Ab jetzt w&auml;re alles wunderbar, allerdings &auml;ndert
        sich kurz darauf die Firmenpolitik:  Die IT-Abteilung beginnt
        damit, externe Mitarbeiter zu besch&auml;ftigen.  Externe
        d&uuml;rfen sich an normalen Arbeitspl&auml;tzen sowie an den
        weniger wichtigen Servern anmelden.  Die IT-Lehrlinge
        d&uuml;rfen sich nun auch an den Hauptservern anmelden.  Sie
        legen also die neue Netzgruppe <literal>IT_INTERN</literal> an,
        weisen Ihr die neuen IT-Externen als Benutzer zu und beginnen
        damit, die Konfiguration auf jedem einzelnen Rechner zu
        &auml;ndern ...  Halt.  Sie haben gerade die alte Regel
        <quote>Fehler in der zentralisierten Planung f&uuml;hren zu
        globaler Verwirrung.</quote> best&auml;tigt.</para>

      <para>Da NIS in der Lage ist, Netzgruppen aus anderen Netzgruppen
        zu bilden, lassen sich solche Situationen leicht vermeiden.
        Eine M&ouml;glichkeit ist die Erzeugung rollenbasierter
        Netzgruppen.  Sie k&ouml;nnten eine Netzgruppe
        <literal>BIGSRV</literal> erzeugen, um den Zugang zu
        den wichtigsten Servern zu beschr&auml;nken, eine weitere
        Gruppe <literal>SMALLSRV</literal> f&uuml;r die weniger
        wichtigen Server und eine dritte Netzgruppe
        <literal>USERBOX</literal> f&uuml;r die normalen
        Arbeitsplatzrechner.  Jede dieser Netzgruppen enth&auml;lt die
        Netzgruppen, die sich auf diesen Rechnern anmelden d&uuml;rfen.
        Die Eintr&auml;ge der Netzgruppen in der NIS-Map sollten
        &auml;hnlich den folgenden aussehen:</para>

      <programlisting>BIGSRV    IT_EMP  IT_APP
SMALLSRV  IT_EMP  IT_APP  ITINTERN
USERBOX   IT_EMP  ITINTERN USERS</programlisting>

      <para>Diese Methode funktioniert besonders gut, wenn Sie
        Rechner in Gruppen mit identischen Beschr&auml;nkungen einteilen
        k&ouml;nnen.  Ungl&uuml;cklicherweise ist dies die Ausnahme und
        nicht die Regel.  Meistens werden Sie die M&ouml;glichkeit zur
	rechnerspezischen Zugangsbeschr&auml;nkung ben&ouml;tigen.
      </para>

      <para>Rechnerspezifische Netzgruppen sind die zweite
        M&ouml;glichkeit, um mit den oben beschriebenen &Auml;nderungen
        umzugehen.  In diesem Szenario enth&auml;lt
        <filename>/etc/master.passwd</filename> auf jedem Rechner zwei
        mit <quote>+</quote> beginnende Zeilen.  Die erste Zeile
        legt die Netzgruppe mit den Benutzern fest, die sich auf diesem
        Rechner anmelden d&uuml;rfen.  Die zweite Zeile weist allen
        anderen Benutzern <filename>/sbin/nologin</filename> als Shell
        zu.  Verwenden Sie auch hier (analog zu den Netzgruppen)
        Gro&szlig;buchstaben f&uuml;r die Rechnernamen.  Die Zeilen
        sollten also &auml;hnlich den folgenden aussehen:</para>

      <programlisting>+@<replaceable>BOXNAME</replaceable>:::::::::
+:::::::::/sbin/nologin</programlisting>

      <para>Wenn Sie dies f&uuml;r alle Rechner erledigt haben, werden
        Sie die lokalen Versionen von
        <filename>/etc/master.passwd</filename> nie mehr ver&auml;ndern
        m&uuml;ssen.  Alle weiteren &Auml;nderungen geschehen &uuml;ber
        die NIS-Maps.  Nachfolgend ein Beispiel f&uuml;r eine
        m&ouml;gliche Netzgruppen-Map, die durch einige Besonderheiten
        erweitert wurde:</para>

      <programlisting># Define groups of users first
IT_EMP    (,alpha,test-domain)    (,beta,test-domain)
IT_APP    (,charlie,test-domain)  (,delta,test-domain)
DEPT1     (,echo,test-domain)     (,foxtrott,test-domain)
DEPT2     (,golf,test-domain)     (,hotel,test-domain)
DEPT3     (,india,test-domain)    (,juliet,test-domain)
ITINTERN  (,kilo,test-domain)     (,lima,test-domain)
D_INTERNS (,able,test-domain)     (,baker,test-domain)
#
# Now, define some groups based on roles
USERS     DEPT1   DEPT2     DEPT3
BIGSRV    IT_EMP  IT_APP
SMALLSRV  IT_EMP  IT_APP    ITINTERN
USERBOX   IT_EMP  ITINTERN  USERS
#
# And a groups for a special tasks
# Allow echo and golf to access our anti-virus-machine
SECURITY  IT_EMP  (,echo,test-domain)  (,golf,test-domain)
#
# machine-based netgroups
# Our main servers
WAR       BIGSRV
FAMINE    BIGSRV
# User india needs access to this server
POLLUTION  BIGSRV  (,india,test-domain)
#
# This one is really important and needs more access restrictions
DEATH     IT_EMP
#
# The anti-virus-machine mentioned above
ONE       SECURITY
#
# Restrict a machine to a single user
TWO       (,hotel,test-domain)
# [...more groups to follow]
      </programlisting>

      <para>Wenn Sie eine Datenbank verwenden, um Ihre Benutzerkonten zu
        verwalten, sollten Sie den ersten Teil der NIS-Map mit Ihren
        Datenbanktools erstellen k&ouml;nnen.  Auf diese Weise haben
        neue Benutzer automatisch Zugriff auf die Rechner.</para>

      <para>Eine letzte Warnung:  Es ist nicht immer ratsam,
        rechnerbasierte Netzgruppen zu verwenden.  Wenn Sie Dutzende
        oder gar Hunderte identische Rechner einrichten m&uuml;ssen,
        sollten Sie rollenbasierte Netzgruppen verwenden, um die
        Gr&ouml;sse der NISs-Maps in Grenzen zu halten.</para>
    </sect2>

    <sect2>
      <title>Weitere wichtige Punkte</title>

      <para>Nachdem Sie Ihre NIS-Umgebung eingerichtet haben,
        m&uuml;ssen Sie einige Dinge anders als bisher erledigen.</para>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para>Jedes Mal, wenn Sie einen neuen Benutzer anlegen wollen,
            tun Sie dies <emphasis>ausschlie&szlig;lich</emphasis> am
            NIS-Masterserver.  Au&szlig;erdem
            <emphasis>m&uuml;ssen</emphasis> Sie anschlie&szlig;end die
            NIS-Maps neu erzeugen.  Wenn Sie diesen Punkt vergessen,
            kann sich der neue Benutzer <emphasis>nur</emphasis> am
            NIS-Masterserver anmelden.  Wenn Sie also den neuen Benutzer
	    <username>jsmith</username> anlegen, gehen Sie
	    folgerndermassen vor:</para>

          <screen>&prompt.root; <userinput>pw useradd jsmith</userinput>
&prompt.root; <userinput>cd /var/yp</userinput>
&prompt.root; <userinput>make test-domain</userinput></screen>

          <para>Statt <command>pw useradd jsmith</command> k&ouml;nnten
            Sie auch <command>adduser jsmith</command> verwenden.</para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis>Tragen Sie die Administratorkonten nicht
            in die NIS-Maps ein</emphasis>.  Administratorkonten und
            Passw&ouml;rter d&uuml;rfen nicht auf Rechnern verbreitet
            werden, auf denen sich Benutzer anmelden k&ouml;nnen, die
            auf diese Konten keine Zugriff haben sollen.</para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><emphasis>Sichern Sie die NIS-Master- und Slaveserver
            und minimieren Sie die Ausfallzeiten</emphasis>.  Wenn
            diese Rechner gehackt oder einfach nur ausgeschaltet werden,
            haben viele Leute keinen Netzwerkzugriff mehr.</para>

          <para>Dies ist die gr&ouml;&szlig;te Schw&auml;che
            jeder zentralen Verwaltung.  Wenn Sie Ihre NIS-Server nicht
            sch&uuml;tzen, werden Sie viele ver&auml;rgerte Anwender
            haben.</para>
        </listitem>
      </itemizedlist>
    </sect2>

    <sect2>
      <title>Kompatibilit&auml;t zu NIS v1</title>

      <indexterm>
        <primary>NIS</primary>
        <secondary>Kompatibilit&auml;t zu NIS v1</secondary>
      </indexterm>

      <para><application>ypserv</application> unterst&uuml;tzt NIS v1
        unter FreeBSD nur eingeschr&auml;nkt.  Die NIS-Implementierung
        von FreeBSD verwendet nur NIS v2, andere Implementierungen
        unterst&uuml;tzen aus Gr&uuml;nden der
        Abw&auml;rtskompatibilit&auml;t mit &auml;lteren Systemen auch
        NIS v1.  Die mit diesen Systemen gelieferten
        <application>ypbind</application>-Daemonen versuchen, sich an
        einen NIS-v1-Server zu binden (Dies selbst dann, wenn sie ihn
	nie ben&ouml;tigen.  Au&szlig;erdem versuchen Sie auch dann,
	einen v1-Server zu erreichen, wenn Sie zuvor eine Antwort von
	einem v2-Server erhalten.).  W&auml;hrend normale Clientaufrufe
        unter FreeBSD unterst&uuml;tzt werden, sind Anforderungen zum
        Transfer von v1-Maps nicht m&ouml;glich.  Daher kann FreeBSD
        nicht als Client oder Server verwendet werden, wenn ein
        NIS-Server vorhanden ist, der nur NIS v1 unterst&uuml;tzt.
        Gl&uuml;cklicherweise sollte es heute keine Server mehr geben,
        die nur NIS v1 unterst&uuml;tzen.</para>
    </sect2>

    <sect2 id="nis-server-is-client">
      <title>NIS-Server, die auch als NIS-Clients arbeiten</title>

      <para>Wenn Sie <application>ypserv</application> in einer
        Multi-Serverdom&auml;ne verwenden, in der NIS-Server
        gleichzeitig als NIS-Clients arbeiten, ist es eine gute Idee,
        diese Server zu zwingen, sich an sich selbst zu binden.  Damit
        wird verhindert, dass Bindeanforderungen gesendet werden und
        sich die Server gegenseitig binden.  Sonst k&ouml;nnten seltsame
        Fehler auftreten, wenn ein Server ausf&auml;llt, auf den andere
        Server angewiesen sind.  Letztlich werden alle Clients einen
        Timeout melden, und versuchen, sich an andere Server zu binden.
        Die dadurch entstehende Verz&ouml;gerung kann betr&auml;chtlich
        sein.  Au&szlig;erdem kann der Fehler erneut auftreten, da sich
        die Server wiederum aneinander binden k&ouml;nnten.</para>

      <para>Sie k&ouml;nnen einen Rechner durch die Verwendung von
        <command>ypbind</command> sowie der Option <option>-S</option>
        zwingen, sich an einen bestimmten Server zu binden.  Um diesen
        Vorgang zu automatisieren, k&ouml;nnen Sie folgende Zeilen in
        <filename>/etc/rc.conf</filename> einf&uuml;gen:</para>

      <programlisting>nis_client_enable="YES"	# run client stuff as well
nis_client_flags="-S <replaceable>NIS domain</replaceable>,<replaceable>server</replaceable>"</programlisting>

      <para>Lesen Sie &man.ypbind.8;, wenn Sie weitere Informationen
        ben&ouml;tigen.</para>
    </sect2>

    <sect2>
      <title>Passwortformate</title>
      <indexterm>
        <primary>NIS</primary>
	<secondary>Passwortformate</secondary>
      </indexterm>
      <para>Unterschiedliche Passwortformate sind das Hauptproblem,
	das beim Einrichten eines NIS-Servers auftreten kann.
	Wenn der NIS-Server mit DES verschl&uuml;sselte Passw&ouml;rter
	verwendet, werden nur Clients unterst&uuml;tzt, die ebenfalls
	DES benutzen.  Wenn sich auf Ihrem Netzwerk beispielsweise
	&solaris; NIS-Clients befinden, m&uuml;ssen die Passw&ouml;rter
	mit DES verschl&uuml;sselt werden.</para>

      <para>Welches Format die Server und Clients verwenden,
	steht in <filename>/etc/login.conf</filename>.  Wenn ein
	System Passw&ouml;rter mit DES verschl&uuml;sselt,
	enth&auml;lt die <literal>default</literal>-Klasse einen
	Eintrag wie den folgenden:</para>

      <programlisting>default:\
	:passwd_format=des:\
	:copyright=/etc/COPYRIGHT:\
	[weitere Eintr&auml;ge]</programlisting>

      <para>M&ouml;gliche Werte f&uuml;r
	<literal>passwd_format</literal> sind unter anderem
	<literal>blf</literal> und <literal>md5</literal> (mit
	Blowfish und MD5 verschl&uuml;sselte Passw&ouml;rter).</para>

      <para>Wenn die Datei <filename>/etc/login.conf</filename>
	ge&auml;ndert wird, muss die Login-Capability Datenbank
	neu erstellt werden.  Geben Sie dazu als
	<username>root</username> den folgenden Befehl ein:</para>

      <screen>&prompt.root; <userinput>cap_mkdb /etc/login.conf</userinput></screen>

      <note>
	<para>Das Format der schon in
	  <filename>/etc/master.passwd</filename> befindlichen
	  Passw&ouml;rter wird erst aktualisiert, wenn ein Benutzer
	  sein Passwort &auml;ndert, <emphasis>nachdem</emphasis>
	  die Datenbank neu erstellt wurde.</para>
      </note>

      <para>Damit die Passw&ouml;rter auch im gew&auml;hlten
	Format abgespeichert werden, muss mit
	<literal>crypt_default</literal> in der Datei
	<filename>/etc/auth.conf</filename> die richtige
	Priorit&auml;t der Formate eingestellt werden.  Das
	gew&auml;hlte Format sollte als Erstes in der Liste
	stehen.  Sollen die Passw&ouml;rter mit DES verschl&uuml;sselt
	werden, verwenden Sie den folgenden Eintrag:</para>

      <programlisting>crypt_default	=	des blf md5</programlisting>

      <para>Wenn Sie alle &os; NIS-Server und NIS-Clients entsprechend
	den obigen Schritten eingestellt haben, wird im ganzen
	Netzwerk dasselbe Passwortformat verwendet.  Falls Sie
	Probleme mit der Authentifizierung eines NIS-Clients
	haben, kontrollieren Sie die verwendeten Passwortformate.
	In einer heterogenen Umgebung werden Sie DES benutzen
	m&uuml;ssen, da dies der meist unterst&uuml;tzte Standard
	ist.</para>
    </sect2>
  </sect1>

  <sect1 id="network-dhcp">
    <sect1info>
      <authorgroup>
        <author>
          <firstname>Greg</firstname>
          <surname>Sutter</surname>
          <contrib>Geschrieben von </contrib>
        </author>
      </authorgroup>
    </sect1info>

    <title>Automatische Netzwerkkonfiguration mit DHCP</title>

    <sect2>
      <title>Was ist DHCP?</title>

      <indexterm>
        <primary>Dynamic Host Configuration Protocol</primary>
        <see>DHCP</see>
      </indexterm>

      <indexterm>
        <primary>Internet Software Consortium (ISC)</primary>
      </indexterm>

      <para>&Uuml;ber DHCP, das Dynamic Host Configuration Protocol,
        kann sich ein System mit einem Netzwerk verbinden und die
        f&uuml;r die Kommunikation mit diesem Netzwerk n&ouml;tigen
        Informationen beziehen.  FreeBSD verwendet die
        DHCP-Implementation von ISC (Internet Software Consortium),
        daher beziehen sich alle implementationsspezifischen
        Informationen in diesem Abschnitt auf die ISC-Distribution.
      </para>
    </sect2>

    <sect2>
      <title>&Uuml;bersicht</title>

      <para>Dieser Abschnitt beschreibt sowohl die Client- als auch die
        Serverseite des DHCP-Systems von ISC.  Das Clientprogramm
        <command>dhclient</command> ist in FreeBSD integriert, das
        Serverprogramm kann &uuml;ber den Port
	<filename role="package">net/isc-dhcp3-server</filename>
	installiert werden.  Weiter Informationen finden Sie in
        &man.dhclient.8;, &man.dhcp-options.5; sowie
        &man.dhclient.conf.5;.</para>
    </sect2>

    <sect2>
      <title>Wie funktioniert DHCP?</title>

      <indexterm><primary>UDP</primary></indexterm>

      <para>Der DHCP-Client <command>dhclient</command> beginnt von
        einem Clientrechner aus &uuml;ber den UDP-Port 68
        Konfigurationsinformationen anzufordern.  Der Server antwortet
	auf dem UDP-Port 67, indem er dem Client eine IP-Adresse
        zuweist und ihm weitere wichtige Informationen &uuml;ber das
        Netzwerk, wie Netzmasken, Router und DNS-Server mitteilt.  Diese
        Informationen werden als
        <firstterm>DHCP-Lease</firstterm> bezeichnet und
        sind nur f&uuml;r eine bestimmte Zeit, die vom Administrator des
        DHCP-Servers vorgegeben wird, g&uuml;ltig.  Dadurch fallen
        verwaiste IP-Adressen, deren Clients nicht mehr mit dem Netzwerk
        verbunden sind, automatisch an den Server zur&uuml;ck.</para>

      <para>DHCP-Clients k&ouml;nnen sehr viele Informationen von einem
        DHCP-Server erhalten.  Eine ausf&uuml;hrliche Liste finden Sie
        in &man.dhcp-options.5;.</para>
    </sect2>

    <sect2>
      <title>Integration in FreeBSD</title>

      <para>Der ISC-DHCP-Client ist seit FreeBSD&nbsp;3.2
	vollst&auml;ndig in FreeBSD integriert.  Sowohl w&auml;hrend
	der Installation als auch im Basissystem steht der
	DHCP-Client zur Verf&uuml;gung.  In Netzen mit
	DHCP-Servern wird dadurch die Konfiguration von
	Systemen erheblich vereinfacht.</para>

      <indexterm>
        <primary><application>sysinstall</application></primary>
      </indexterm>

      <para>DHCP wird von <application>sysinstall</application>
        unterst&uuml;tzt.  Wenn Sie eine Netzwerkkarte mit
	<application>sysinstall</application> konfigurieren, lautet
	die zweite Frage <quote>Do you want to try DHCP configuration
	of the interface?</quote>.  Wenn Sie diese Frage bejahen, wird
        <command>dhclient</command> aufgerufen, und die Netzkarte wird
        automatisch eingerichtet.</para>

      <para>Um DHCP beim Systemstart zu aktivieren, m&uuml;ssen Sie zwei
        Dinge erledigen:</para>

      <indexterm>
        <primary>DHCP</primary>
        <secondary>Anforderungen</secondary>
      </indexterm>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para>Stellen Sie sicher, dass <devicename>bpf</devicename> in
            Ihren Kernel kompiliert ist.  Dazu f&uuml;gen Sie die Zeile
            <literal>device bpf</literal>
	    (<literal>pseudo-device bpf</literal> unter &os;&nbsp;4.X)
            in Ihre Kernelkonfigurationsdatei ein und erzeugen einen
	    neuen Kernel.  Weitere Informationen zur Kernelkonfiguration
	    finden Sie in <xref linkend="kernelconfig"> des Handbuchs.
	  </para>

          <para>Das Ger&auml;t <devicename>bpf</devicename> ist im
            <filename>GENERIC</filename>-Kernel bereits enthalten.
            F&uuml;r die Nutzung von DHCP muss also kein angepasster
            Kernel erzeugt werden.</para>

            <note>
              <para>Wenn Sie um die Sicherheit Ihres Systems besorgt
                sind, sollten Sie wissen, dass
                <devicename>bpf</devicename> auch zur Ausf&uuml;hrung
                von Paketsniffern erforderlich ist (obwohl diese dennoch
                als <username>root</username> ausgef&uuml;hrt werden
                m&uuml;ssen).  <devicename>bpf</devicename>
                <emphasis>muss</emphasis> vorhanden sein, damit DHCP
                funktioniert.  Sind Sie sehr sicherheitsbewusst, sollten
                Sie <devicename>bpf</devicename> aus Ihrem Kernel
                entfernen, wenn Sie DHCP nicht verwenden.</para>
            </note>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>F&uuml;gen Sie folgende Zeile in
            <filename>/etc/rc.conf</filename> ein:</para>

          <programlisting>ifconfig_fxp0="DHCP"</programlisting>

            <note>
              <para>Ersetzen Sie <literal>fxp0</literal> durch den
                Eintrag f&uuml;r die Netzkarte, die Sie dynamisch
                einrichten wollen.  Lesen Sie dazu auch
                <xref linkend="config-network-setup">.</para>
            </note>

          <para>Wenn Sie <command>dhclient</command> an einem anderen
            Ort installiert haben, oder zus&auml;tzliche Flags an
            <command>dhclient</command> &uuml;bergeben wollen,
            f&uuml;gen Sie auch folgende (entsprechend angepasste)
            Zeilen ein:</para>

            <programlisting>dhcp_program="/sbin/dhclient"
dhcp_flags=""</programlisting>
        </listitem>
      </itemizedlist>

      <indexterm>
          <primary>DHCP</primary>
          <secondary>Server</secondary>
      </indexterm>

      <para>Der DHCP-Server <application>dhcpd</application> ist als
	Teil des Ports
	<filename role="package">net/isc-dhcp3-server</filename>
        verf&uuml;gbar.  Dieser Port enth&auml;lt die komplette
	ISC-DHCP-Distribution, inklusive der Dokumentation.</para>
    </sect2>

    <sect2>
      <title>Dateien</title>

      <indexterm>
        <primary>DHCP</primary>
        <secondary>Konfigurationsdateien</secondary>
      </indexterm>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para><filename>/etc/dhclient.conf</filename></para>

          <para><command>dhclient</command> ben&ouml;tigt die
            Konfigurationsdatei <filename>/etc/dhclient.conf</filename>.
	    Diese Datei enth&auml;lt normalerweise nur Kommentare, da
	    die Vorgabewerte zumeist ausreichend sind.  Lesen Sie dazu
	    auch &man.dhclient.conf.5;.</para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><filename>/sbin/dhclient</filename></para>

          <para><command>dhclient</command> ist statisch gelinkt und
	    befindet sich in <filename>/sbin</filename>.  Weitere
	    Informationen finden Sie in &man.dhclient.8;.</para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><filename>/sbin/dhclient-script</filename></para>

          <para>Bei <command>dhclient-script</command> handelt es sich
            um das FreeBSD-spezifische Konfigurationsskript des
            DHCP-Clients.  Es wird in &man.dhclient-script.8;
            beschrieben und kann meist unver&auml;ndert &uuml;bernommen
            werden.</para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><filename>/var/db/dhclient.leases</filename></para>

          <para>Der DHCP-Client verf&uuml;gt &uuml;ber eine Datenbank,
            die alle derzeit g&uuml;ltigen Leases enth&auml;lt und als
            Logdatei erzeugt wird.  Weitere Informationen finden Sie in
            &man.dhclient.8;.</para>
        </listitem>
      </itemizedlist>
    </sect2>

    <sect2>
      <title>Weitere Informationen</title>

      <para>Das DHCP-Protokoll wird vollst&auml;ndig im
        <ulink url="http://www.freesoft.org/CIE/RFC/2131/">RFC 2131</ulink>
        beschrieben.  Eine weitere, lehrreiche Informationsquelle
        existiert unter
        <ulink url="http://www.dhcp.org/"></ulink>.</para>
    </sect2>

    <sect2 id="network-dhcp-server">
      <title>Einen DHCP-Server installieren und einrichten</title>

      <sect3>
        <title>&Uuml;bersicht</title>

        <para>Dieser Abschnitt beschreibt die Einrichtung eines
          FreeBSD-Systems als DHCP-Server.  Dazu wird die
          DHCP-Implementation von ISC (Internet Software Consortium)
          verwendet.</para>

        <para>Der DHCP-Server ist nicht im Basissystem von FreeBSD
          enthalten,  daher m&uuml;ssen Sie als Erstes den Port
	  <filename role="package">net/isc-dhcp3-server</filename>
          installieren.  Lesen Sie <xref linkend="ports">, wenn Sie
          weitere Informationen zur Portssammlung ben&ouml;tigen.
        </para>
      </sect3>

      <sect3>
        <title>Den DHCP-Server installieren</title>

        <indexterm>
          <primary>DHCP</primary>
          <secondary>installieren</secondary>
        </indexterm>

        <para>Stellen Sie sicher, dass &man.bpf.4; in Ihren Kernel
          kompiliert ist.  Dazu f&uuml;gen Sie die Zeile
          <literal>device bpf</literal>
          (<literal>pseudo-device bpf</literal> unter &os;&nbsp;4.X)in
          Ihre Kernelkonfigurationsdatei ein und erzeugen einen neuen
          Kernel.  Die Kernelkonfiguration wird in
          <xref linkend="kernelconfig"> beschrieben.</para>

        <para>Das Ger&auml;t <devicename>bpf</devicename> ist im
          <filename>GENERIC</filename>-Kernel bereits enthalten.
          F&uuml;r die Nutzung von DHCP muss also kein angepasster
          Kernel erzeugt werden.</para>

          <note>
            <para>Wenn Sie um die Sicherheit Ihres Systems besorgt
              sind, sollten Sie wissen, dass
              <devicename>bpf</devicename> auch zur Ausf&uuml;hrung
              von Paketsniffern erforderlich ist (obwohl diese dennoch
              als <username>root</username> ausgef&uuml;hrt werden
              m&uuml;ssen).  <devicename>bpf</devicename>
              <emphasis>muss</emphasis> vorhanden sein, damit DHCP
              funktioniert.  Sind Sie sehr sicherheitsbewusst, sollten
              Sie <devicename>bpf</devicename> aus Ihrem Kernel
              entfernen, wenn Sie DHCP nicht verwenden.</para>
          </note>

        <para>Danach m&uuml;ssen Sie die vom Port
	  <filename role="package">net/isc-dhcp3-server</filename>
	  erzeugte Vorlage f&uuml;r <filename>dhcpd.conf</filename>
	  anpassen.  Die bei der Installation erzeugte Datei
          <filename>/usr/local/etc/dhcpd.conf.sample</filename>
          sollten Sie nach
          <filename>/usr/local/etc/dhcpd.conf</filename> kopieren,
          bevor Sie Ver&auml;nderungen vornehmen.</para>
      </sect3>

      <sect3>
        <title>Den DHCP-Server einrichten</title>

        <indexterm>
          <primary>DHCP</primary>
          <secondary>dhcpd.conf</secondary>
        </indexterm>

        <para><filename>dhcpd.conf</filename> besteht aus Festlegungen
          zu Subnetzen und Rechnern und l&auml;sst sich am besten an
          einem Beispiel erkl&auml;ren:</para>

          <programlisting>option domain-name "example.com";<co id="domain-name">
option domain-name-servers 192.168.4.100;<co id="domain-name-servers">
option subnet-mask 255.255.255.0;<co id="subnet-mask">

default-lease-time 3600;<co id="default-lease-time">
max-lease-time 86400;<co id="max-lease-time">
ddns-update-style none;<co id="ddns-update-style">

subnet 192.168.4.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.4.129 192.168.4.254;<co id="range">
  option routers 192.168.4.1;<co id="routers">
}

host mailhost {
  hardware ethernet 02:03:04:05:06:07;<co id="hardware">
  fixed-address mailhost.example.com;<co id="fixed-address">
}</programlisting>

          <calloutlist>
            <callout arearefs="domain-name">
              <para>Diese Option beschreibt die Dom&auml;ne, die den
                Clients als Standardsuchdom&auml;ne zugewiesen wird.
	        Weitere Informationen finden Sie in man.resolv.conf.5;.
	      </para>
            </callout>

            <callout arearefs="domain-name-servers">
              <para>Diese Option legt eine, durch Kommata getrennte
                Liste von DNS-Servern fest, die von den Clients
                verwendet werden sollen.</para>
            </callout>

            <callout arearefs="subnet-mask">
              <para>Die den Clients zugewiesene Netzmaske.</para>
            </callout>

            <callout arearefs="default-lease-time">
              <para>Ein Client kann eine Lease einer bestimmten Dauer
                anfordern.  Geschieht dies nicht, weist der Server eine
                Lease mit einer vorgegebenen Ablaufdauer (in Sekunden)
                zu.</para>
            </callout>

            <callout arearefs="max-lease-time">
              <para>Die maximale Zeitdauer, f&uuml;r die der Server
                Konfigurationsinformationen vergibt.  Sollte ein Client
                eine l&auml;ngere Zeitspanne anfordern, wird dennoch
                nur der Wert <literal>max-lease-time</literal> in
                Sekunden zugewiesen.</para>
            </callout>

            <callout arearefs="ddns-update-style">
              <para>Diese Option legt fest, ob der DHCP-Server eine
                DNS-Aktualisierung versuchen soll, wenn
                Konfigurationsdateien vergeben oder zur&uuml;ckgezogen
                werden.  In der ISC-Implementation
                <emphasis>muss</emphasis> diese Option gesetzt sein.
              </para>
            </callout>

            <callout arearefs="range">
              <para>Dadurch werden die IP-Adressen festgelegt, die den
                Clients zugewiesen werden k&ouml;nnen.  IP-Adressen
                zwischen diesen Grenzen sowie die einschlie&szlig;enden
                Adressen werden den Clients zugewiesen.</para>
            </callout>

            <callout arearefs="routers">
	      <para>Legt das Standard-Gateway fest, das den Clients
                zugewiesen wird.</para>
            </callout>

            <callout arearefs="hardware">
              <para>Die (Hardware-)MAC-Adresse eines Rechners (durch die
                der DHCP-Server den Client erkennt, der eine Anforderung
                an ihn stellt).</para>
            </callout>

            <callout arearefs="fixed-address">
              <para>Einem Rechner soll immer die gleiche IP-Adresse
                zugewiesen werden.  Beachten Sie, dass hier auch ein
                Rechnername g&uuml;ltig ist, da der DHCP-Server den
                Rechnernamen aufl&ouml;st, bevor er die
                Konfigurationsinformationen zuweist.</para>
            </callout>
          </calloutlist>

        <para>Nachdem Sie <filename>dhcpd.conf</filename> fertig
          konfiguriert haben, k&ouml;nnen Sie den DHCP-Server starten:
        </para>

	  <screen>&prompt.root; <userinput>/usr/local/etc/rc.d/isc-dhcpd.sh start</userinput></screen>

        <para>Sollten Sie die Konfiguration Ihres Servers einmal
          ver&auml;ndern m&uuml;ssen, reicht es nicht aus, ein
          <literal>SIGHUP</literal>-Signal an
          <application>dhcpd</application> zu senden, weil damit die
          Konfiguration <emphasis>nicht</emphasis> erneut geladen wird
          (im Gegensatz zu den meisten Daemonen).  Sie m&uuml;ssen
          den Prozess vielmehr mit dem Signal
          <literal>SIGTERM</literal> stoppen, um ihn
          anschlie&szlig;end neu zu starten.</para>
      </sect3>

      <sect3>
        <title>Dateien</title>

        <indexterm>
          <primary>Server</primary>
          <secondary>Konfigurationsdateien</secondary>
        </indexterm>

        <itemizedlist>
          <listitem>
            <para><filename>/usr/local/sbin/dhcpd</filename></para>

            <para><application>dhcpd</application> ist statisch
              gelinkt und befindet sich in
              <filename>/usr/local/sbin</filename>.  Lesen Sie auch die
	      mit dem Port installierte Hilfeseite &man.dhcpd.8;, wenn
	      Sie weitere Informationen zu
	     <application>dhcpd</application> ben&ouml;tigen.</para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para><filename>/usr/local/etc/dhcpd.conf</filename></para>

            <para><application>dhcpd</application> ben&ouml;tigt die
              Konfigurationsdatei
              <filename>/usr/local/etc/dhcpd.conf</filename>, damit
              der Server den Clients seine Dienste anbieten kann.
              Diese Datei muss alle Informationen enthalten, die an
              die Clients weitergegeben werden soll.  Au&szlig;erdem
              sind hier Informationen zur Konfiguration des Servers
              enthalten.  Die mit dem Port installierte Hilfeseite
	      &man.dhcpd.conf.5; enth&auml;lt weitere Informationen.
	    </para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para><filename>/var/db/dhcpd.leases</filename></para>

            <para>Der DHCP-Server hat eine Datenbank, die alle
              vergebenen Leases enth&auml;lt.  Diese wird als Logdatei
              erzeugt.  Weitere Informationen finden Sie in der vom
              Port installierten Hilfeseite &man.dhcpd.leases.5;.</para>
          </listitem>

          <listitem>
            <para><filename>/usr/local/sbin/dhcrelay</filename></para>

            <para><application>dhcrelay</application> wird in
              komplexen Umgebungen verwendet, in denen ein DHCP-Server
              eine Anfrage eines Clients an einen DHCP-Server in einem
	      separaten Netzwerk weiterleitet.  Wenn Sie diese
	      Funktion ben&ouml;tigen, m&uuml;ssen Sie den Port
	      <filename role="package">net/isc-dhcp3-relay</filename>
	      installieren.  Weitere Informationen zu diesem Thema
	      finden Sie in &man.dhcrelay.8;.</para>
          </listitem>
        </itemizedlist>
      </sect3>
    </sect2>
  </sect1>

  <sect1 id="network-dns">
    <sect1info>
      <authorgroup>
        <author>
          <firstname>Chern</firstname>
          <surname>Lee</surname>
          <contrib>Beigetragen von </contrib>
        </author>
      </authorgroup>
    </sect1info>

    <title>DNS &ndash; Domain Name Service</title>

    <sect2>
      <title>&Uuml;berblick</title>

      <indexterm><primary>BIND</primary></indexterm>

      <para>DNS ist das f&uuml;r die Umwandlung von Rechnernamen in
        IP-Adressen zust&auml;ndige Protokoll.  FreeBSD verwendet dazu
        BIND (Berkeley Internet Name Domain), die am h&auml;ufigsten
        verwendete Implementierung von DNS.  Eine Anfrage nach
        <hostid role="fqdn">www.FreeBSD.org</hostid> gibt die
        IP-Adresse des &os;-Webservers, eine Anfrage nach
        <hostid role="fqdn">ftp.FreeBSD.org</hostid> die IP-Adresse des
        entsprechenden FTP-Servers zur&uuml;ck.  Der umgekehrte Weg
        ist ebenso m&ouml;glich, eine IP-Adresse kann also auch in ihren
        Rechnernamen aufgel&ouml;st werden.  Um eine DNS-Abfrage
        durchzuf&uuml;hren, muss auf dem jeweiligen Rechner kein Nameserver
        installiert sein.</para>

      <indexterm><primary>DNS</primary></indexterm>

      <para>Im Internet wird DNS durch ein komplexes System von
        autoritativen Root-Nameservern sowie anderen kleineren
        Nameservern verwaltet, die individuelle Rechnerinformationen
        speichern und untereinander abgleichen.</para>

      <para>Dieses Dokument beschreibt die unter FreeBSD verwendete
        stabile Version BIND 8.x.  BIND 9.x kann &uuml;ber den
        Port <filename role="package">net/bind9</filename>
        installiert werden.</para>

      <para>Das DNS-Protokoll wird in den RFCs 1034 und 1035
        beschrieben.</para>

      <para>Derzeit wird BIND vom Internet Software Consortium
        (<ulink url="http://www.isc.org/"></ulink>) verwaltet.</para>
    </sect2>

    <sect2>
      <title>Begriffsbestimmungen</title>

      <para>Um dieses Dokument besser verstehen zu k&ouml;nnen,
        m&uuml;ssen einige DNS-spezifische Begriffe genauer definiert
        werden.</para>

      <indexterm><primary>Resolver</primary></indexterm>
      <indexterm><primary>Reverse-DNS</primary></indexterm>
      <indexterm><primary>root zone</primary></indexterm>

      <informaltable frame="none" pgwide="1">
        <tgroup cols="2">
          <colspec colwidth="1*">
          <colspec colwidth="3*">

          <thead>
            <row>
              <entry>Begriff</entry>

              <entry>Bedeutung</entry>
            </row>
          </thead>

          <tbody>
            <row>
              <entry>Forward-DNS</entry>

              <entry>Rechnernamen in IP-Adressen umwandeln</entry>
            </row>

            <row>
              <entry>Origin (Ursprung)</entry>

              <entry>Die in einer bestimmten Zonendatei beschriebene
                Dom&auml;ne.</entry>
            </row>

            <row>
              <entry><application>named</application>, BIND,
                Nameserver</entry>

              <entry>Gebr&auml;uchliche Namen f&uuml;r das unter FreeBSD
                verwendete BIND-Nameserverpaket</entry>
            </row>

            <row>
              <entry>Resolver</entry>

              <entry>Ein Systemprozess, durch den ein Rechner
                Zoneninformationen von einem Nameserver anfordert.
              </entry>
            </row>

            <row>
              <entry>Reverse-DNS</entry>

              <entry>Das Gegenteil von Forward-DNS; die Umwandlung von
                IP-Adressen in Rechnernamen</entry>
            </row>

            <row>
              <entry>Root-Zone</entry>

              <entry>Der Beginn der Internet-Zonenhierarchie.  Alle
                Zonen befinden sich innerhalb der Root-Zone. Dies ist
                analog zu einem Dateisystem, in dem sich alle Dateien
                und Verzeichnisse innerhalb des Wurzelverzeichnisses
                befinden.</entry>
            </row>

            <row>
              <entry>Zone</entry>

              <entry>Eine individuelle Dom&auml;ne, Unterdom&auml;ne,
                oder ein Teil von DNS, der von der gleichen
                Autorit&auml;t verwaltet wird.</entry>
            </row>
          </tbody>
        </tgroup>
      </informaltable>

      <indexterm>
        <primary>Zonen</primary>
        <secondary>Beispiele</secondary>
      </indexterm>

      <para>Es folgen nun einige Zonenbeispiele:</para>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para><hostid>.</hostid> ist die Root-Zone.</para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><hostid>org.</hostid> ist eine Zone innerhalb der
            Root-Zone.</para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><hostid role="domainname">example.org.</hostid>
            ist eine Zone innerhalb der
            <hostid>org.</hostid>-Zone.</para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><hostid role="domainname">foo.example.org.</hostid>
            ist eine Unterdom&auml;ne, eine Zone innerhalb der Zone
            <hostid role="domainname">example.org</hostid>.</para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><hostid>1.2.3.in-addr.arpa.</hostid> ist die Zone mit
            allen IP-Adressen des <hostid
            role="domainname">3.2.1.*</hostid>-IP-Adressraums.</para>
        </listitem>
      </itemizedlist>

      <para>Wie man an diesen Beispielen erkennen kann, befindet sich
        der spezifischere Teil eines Rechnernamens auf der linken Seite
        der Adresse.  <hostid role="domainname">example.org.</hostid>
        beschreibt einen Rechner also genauer als <hostid>org.</hostid>,
        w&auml;hrend <hostid>org.</hostid> genauer als die Root-Zone
        ist.  Jeder Teil des Rechnernamens hat &Auml;hnlichkeiten mit
        einem Dateisystem, in dem etwa <filename>/dev</filename> dem
        Wurzelverzeichnis untergeordnet ist.</para>
    </sect2>

    <sect2>
      <title>Gr&uuml;nde f&uuml;r die Verwendung eines
        Nameservers</title>

      <para>Es gibt zwei Arten von Nameservern: Autoritative Nameserver
        sowie zwischenspeichernde (cachende) Nameserver.</para>

      <para>Ein autoritativer Nameserver ist notwendig, wenn</para>

      <itemizedlist>
        <listitem>
	  <para>Sie anderen verbindliche DNS-Ausk&uuml;nfte erteilen
	    wollen.</para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>eine Domain, beispielsweise
            <hostid role="domainname">example.org</hostid>, registriert
            wird, und den zu dieser Domain geh&ouml;renden Rechnern
            IP-Adressen zugewiesen werden m&uuml;ssen.</para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>ein IP-Adressblock reverse-DNS-Eintr&auml;ge
            ben&ouml;tigt, um IP-Adressen in Rechnernamen aufl&ouml;sen
            zu k&ouml;nnen.</para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>ein Backup-Nameserver (auch Slaveserver genannt) auf
            Anfragen antworten muss, weil der Hauptserver nicht
            erreichbar ist.</para>
        </listitem>
      </itemizedlist>

      <para>Ein cachender Nameserver ist notwendig, weil</para>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para>ein lokaler DNS-Server Daten zwischenspeichern und daher
            schneller auf Anfragen reagieren kann als ein entfernter
            Server.</para>
        </listitem>

        <listitem>
	  <para>die Datenmenge reduziert werden muss
            (DNS-Verkehr macht etwa 5 % des gesamten Datenverkehrs im
            Internet aus).</para>
        </listitem>
      </itemizedlist>

      <para>Wird nach <hostid role="fqdn">www.FreeBSD.org</hostid>
        gesucht, leitet der Resolver diese Anfrage an den Nameserver des
        ISPs weiter und nimmt danach das Ergebnis der
        Abfrage entgegen.  Existiert ein lokaler, zwischenspeichernder
        DNS-Server, muss dieser die Anfrage nur einmal nach au&szlig;en
        weitergeben.  F&uuml;r alle weiteren Anfragen ist dies nicht
        mehr n&ouml;tig, da diese Information nun lokal gespeichert
        ist.</para>
    </sect2>

    <sect2>
      <title>Wie funktioniert DNS?</title>

      <para>Unter FreeBSD wird der BIND-Daemon als
        <application>named</application> bezeichnet.</para>

      <informaltable frame="none" pgwide="1">
        <tgroup cols="2">
          <thead>
            <row>
              <entry>Datei</entry>

              <entry>Beschreibung</entry>
            </row>
          </thead>

          <tbody>
            <row>
              <entry><application>named</application></entry>

              <entry>Der BIND-Daemon.</entry>
            </row>

            <row>
              <entry><command>ndc</command></entry>

              <entry>Das Steuerprogramm f&uuml;r
                <application>named</application>.</entry>
            </row>

            <row>
              <entry><filename>/etc/namedb</filename></entry>

              <entry>Das Verzeichnis, in dem sich die Zoneninformationen
                f&uuml;r BIND befinden.</entry>
            </row>

            <row>
              <entry><filename>/etc/namedb/named.conf</filename></entry>

              <entry>Die Konfigurationsdatei f&uuml;r
                <application>named</application>.</entry>
            </row>
          </tbody>
        </tgroup>
      </informaltable>

      <para>Zonendateien befinden sich normalerweise im Verzeichnis
        <filename>/etc/namedb</filename> und enthalten die vom
        Nameserver angebotenen DNS-Zoneninformationen.</para>
    </sect2>

    <sect2>
      <title>BIND starten</title>

      <indexterm>
        <primary>BIND</primary>
        <secondary>Start</secondary>
      </indexterm>

      <para>Da BIND automatisch installiert wird, ist die Konfiguration
        relativ einfach.</para>

      <para>Um den <application>named</application>-Daemon beim
        Systemstart automatisch zu starten, f&uuml;gen Sie folgende
        Zeile in <filename>/etc/rc.conf</filename> ein:</para>

      <programlisting>named_enable="YES"</programlisting>

      <para>Um den Daemon (nach der Konfiguration) manuell zu starten,
        geben Sie Folgendes ein:</para>

      <screen>&prompt.root; <userinput>ndc start</userinput></screen>
    </sect2>

    <sect2>
      <title>Konfigurationsdateien</title>

      <indexterm>
        <primary>BIND</primary>
        <secondary>Konfigurationsdateien</secondary>
      </indexterm>

      <sect3>
        <title><command>make-localhost</command> verwenden</title>

        <para>Um die lokale reverse-DNS-Zonendatei
          <filename>/etc/namedb/localhost.rev</filename> korrekt zu
          erzeugen, machen Sie Folgendes:</para>

          <screen>&prompt.root; <userinput>cd /etc/namedb</userinput>
&prompt.root; <userinput>sh make-localhost</userinput></screen>
      </sect3>

      <sect3>
        <title><filename>/etc/namedb/named.conf</filename></title>

        <programlisting>// &dollar;FreeBSD$
//
// Refer to the named(8) manual page for details.  If you are ever going
// to setup a primary server, make sure you've understood the hairy
// details of how DNS is working.  Even with simple mistakes, you can
// break connectivity for affected parties, or cause huge amount of
// useless Internet traffic.

options {
        directory "/etc/namedb";

// In addition to the "forwarders" clause, you can force your name
// server to never initiate queries of its own, but always ask its
// forwarders only, by enabling the following line:
//
//      forward only;

// If you've got a DNS server around at your upstream provider, enter
// its IP address here, and enable the line below.  This will make you
// benefit from its cache, thus reduce overall DNS traffic in the
Internet.
/*
        forwarders {
                127.0.0.1;
        };
*/      </programlisting>

        <para>Um vom Cache Ihres Internetproviders zu profitieren,
          k&ouml;nnen hier <literal>forwarders</literal> aktiviert
          werden.  Normalerweise sucht ein Nameserver das Internet
          rekursiv ab, bis er die gesuchte Antwort findet.  Durch
          diese Option wird stets der Nameserver Ihres
          Internetproviders zuerst abgefragt, um von dessen
          Cache zu profitieren.  Wenn es sich um einen schnellen,
          viel benutzten Nameserver handelt, kann dies zu einer
          Geschwindigkeitssteigerung f&uuml;hren.</para>

        <warning>
          <para><hostid role="ipaddr">127.0.0.1</hostid> funktioniert
            hier <emphasis>nicht</emphasis>.  &Auml;ndern Sie diese
            Adresse in einen Nameserver Ihres Einwahlproviders.</para>
        </warning>

        <programlisting>/*
* If there is a firewall between you and name servers you want
* to talk to, you might need to uncomment the query-source
* directive below.  Previous versions of BIND always asked
* questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
* port by default.
*/
// query-source address * port 53;

/*
* If running in a sandbox, you may have to specify a different
* location for the dumpfile.
*/
// dump-file "s/named_dump.db";
};

// Note: the following will be supported in a future release.
/*
host { any; } {
        topology {
                127.0.0.0/8;
        };
};
*/

// Setting up secondaries is way easier and the rough picture for this
// is explained below.
//
// If you enable a local name server, don't forget to enter 127.0.0.1
// into your /etc/resolv.conf so this server will be queried first.
// Also, make sure to enable it in /etc/rc.conf.

zone "." {
        type hint;
        file "named.root";
};

zone "0.0.127.IN-ADDR.ARPA" {
        type master;
        file "localhost.rev";
};

zone
"0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.IP6.INT" {
        type master;
        file "localhost.rev";
};

// NB: Do not use the IP addresses below, they are faked, and only
// serve demonstration/documentation purposes!
//
// Example secondary config entries.  It can be convenient to become
// a secondary at least for the zone where your own domain is in.  Ask
// your network administrator for the IP address of the responsible
// primary.
//
// Never forget to include the reverse lookup (IN-ADDR.ARPA) zone!
// (This is the first bytes of the respective IP address, in reverse
// order, with ".IN-ADDR.ARPA" appended.)
//
// Before starting to setup a primary zone, better make sure you fully
// understand how DNS and BIND works, however.  There are sometimes
// unobvious pitfalls.  Setting up a secondary is comparably simpler.
//
// NB: Don't blindly enable the examples below. :-)  Use actual names
// and addresses instead.
//
// NOTE!!! FreeBSD runs BIND in a sandbox (see named_flags in rc.conf).
// The directory containing the secondary zones must be write accessible
// to BIND.  The following sequence is suggested:
//
//      mkdir /etc/namedb/s
//      chown bind:bind /etc/namedb/s
//      chmod 750 /etc/namedb/s</programlisting>

        <para>Wenn Sie BIND innerhalb einer Sandbox betreiben wollen,
          lesen Sie bitte den
	  <xref linkend="network-named-sandbox">.</para>

        <programlisting>/*
zone "example.com" {
        type slave;
        file "s/example.com.bak";
        masters {
                192.168.1.1;
        };
};

zone "0.168.192.in-addr.arpa" {
        type slave;
        file "s/0.168.192.in-addr.arpa.bak";
        masters {
                192.168.1.1;
        };
};
*/      </programlisting>

        <para>Hierbei handelt es sich um Slave-Eintr&auml;ge f&uuml;r
          eine Reverse- und Forward-DNS-Zone, die in der Datei
          <filename>named.conf</filename> definiert sind.</para>

        <para>F&uuml;r jede neue Zone muss ein zus&auml;tzlicher Eintrag
          in <filename>named.conf</filename> erstellt werden.</para>

        <para>Ein einfacher Eintrag f&uuml;r eine Zone
          <hostid role="domainname">example.org</hostid> k&ouml;nnte
          beispielsweise so aussehen:</para>

        <programlisting>zone "example.org" {
        type master;
        file "example.org";
};      </programlisting>

        <para>Die Option <option>type</option> legt fest, dass es sich
          um eine Master-Zone handelt, deren Zoneninformationen sich in
          der Datei <filename>/etc/namedb/example.org</filename>
          befinden.  Diese Datei wird durch die Option
          <option>file</option> festgelegt.</para>

        <programlisting>zone "example.org" {
        type slave;
        file "example.org";
};      </programlisting>

        <para>Hier handelt es sich um einen Slaveserver, der seine
          Informationen vom Masterserver der betreffenden Zone bezieht
          und diese in der angegebenen Datei speichert.  Wenn der
          Masterserver nicht erreichbar ist, verf&uuml;gt der
          Slaveserver &uuml;ber die transferierten Zoneninformationen
          und kann diese an andere Rechner weitergeben.</para>
      </sect3>

      <sect3>
        <title>Zonendateien</title>

        <para>Die in der Datei
          <filename>/etc/namedb/example.org</filename> definierte
          Zonendatei f&uuml;r
          <hostid role="domainname">example.org</hostid> k&ouml;nnte
          etwa so aussehen:</para>

        <programlisting>$TTL 3600

example.org. IN SOA ns1.example.org. admin.example.org. (
                        5               ; Serial
                        10800           ; Refresh
                        3600            ; Retry
                        604800          ; Expire
                        86400 )         ; Minimum TTL

; DNS Servers
@       IN NS           ns1.example.org.
@       IN NS           ns2.example.org.

; Machine Names
localhost       IN A    127.0.0.1
ns1             IN A    3.2.1.2
ns2             IN A    3.2.1.3
mail            IN A    3.2.1.10
@               IN A    3.2.1.30

; Aliases
www             IN CNAME        @

; MX Record
@               IN MX   10      mail.example.org.</programlisting>

        <para>Beachten Sie, dass jeder mit einem <quote>.</quote>
          endende Rechnername ein exakter Rechnername ist, w&auml;hrend
          sich alles ohne einen abschlie&szlig;enden <quote>.</quote>
          auf den Ursprung bezieht.  <literal>www</literal> steht daher
          f&uuml;r
          <literal>www.<replaceable>Ursprung</replaceable></literal>.
          In unserer fiktiven Zonendatei ist
          <hostid>example.org.</hostid> der Ursprung, daher steht
          <literal>www</literal> f&uuml;r
          <hostid>www.example.org.</hostid></para>

        <para>Eine Zonendatei hat folgenden Aufbau:</para>

        <programlisting>recordname      IN recordtype   value</programlisting>

        <indexterm>
          <primary>DNS</primary>
          <secondary>Eintr&auml;ge</secondary>
        </indexterm>

        <para>Die am h&auml;ufigsten verwendeten DNS-Eintr&auml;ge sind:</para>

        <variablelist>
          <varlistentry>
            <term>SOA</term>

            <listitem>
              <para>Start der Zonenautorit&auml;t</para>
            </listitem>
          </varlistentry>

          <varlistentry>
            <term>NS</term>

            <listitem>
              <para>Ein autoritativer Nameserver</para>
            </listitem>
          </varlistentry>

          <varlistentry>
            <term>A</term>

            <listitem><para>Eine Rechneradresse</para></listitem>
          </varlistentry>

          <varlistentry>
            <term>CNAME</term>

            <listitem>
              <para>Der kanonische Name eines Alias</para>
            </listitem>
          </varlistentry>

          <varlistentry>
            <term>MX</term>

            <listitem><para>Mail Exchanger</para></listitem>
          </varlistentry>

          <varlistentry>
            <term>PTR</term>

            <listitem>
              <para>Ein (bei Reverse-DNS verwendeter) Domain Name
                Pointer</para>
            </listitem>
          </varlistentry>
        </variablelist>

        <programlisting>example.org. IN SOA ns1.example.org. admin.example.org. (
                        5               ; Serial
                        10800           ; Refresh after 3 hours
                        3600            ; Retry after 1 hour
                        604800          ; Expire after 1 week
                        86400 )         ; Minimum TTL of 1 day</programlisting>

        <variablelist>
          <varlistentry>
            <term><hostid role="domainname">example.org.</hostid></term>

            <listitem><para>Der Name der Dom&auml;ne und damit der
              Ursprung dieser Zonendatei.</para>
            </listitem>
          </varlistentry>

          <varlistentry>
            <term><hostid role="fqdn">ns1.example.org.</hostid></term>

            <listitem><para>Der prim&auml;re/autoritative Nameserver
              dieser Zone.</para>
            </listitem>
          </varlistentry>

          <varlistentry>
            <term><literal>admin.example.org.</literal></term>

            <listitem><para>Die f&uuml;r diese Zone verantwortliche
             Person. Das Zeichen <quote>@</quote> wird dabei
             ersetzt (<email>admin@example.org</email> wird also zu
             <literal>admin.example.org</literal>).</para>
            </listitem>
          </varlistentry>

          <varlistentry>
            <term><literal>5</literal></term>

            <listitem><para>Die Seriennummer der Datei.  Sie muss
              stets inkrementiert werden, wenn die Zonendatei
              ge&auml;ndert wird.  Viele Administratoren bevorzugen
              ein <literal>JJJJMMTTRR</literal>-Format, um die
              Seriennummer festzulegen.
              <literal>2001041002</literal> steht also f&uuml;r
              den 10.04.2001, die beiden letzten Stellen f&uuml;r die
              zweite Modifikation der Zonendatei an diesem Tag.  Die
              Seriennummer ist von gro&szlig;er Bedeutung, da
              Slaveserver daran eine aktualisierte Zonendatei erkennen
              k&ouml;nnen.</para>
            </listitem>
          </varlistentry>
        </variablelist>

        <programlisting>@       IN NS           ns1.example.org.</programlisting>

        <para>Ein NS-Eintrag.  Jeder Nameserver, der f&uuml;r eine Zone
          verantwortlich ist, muss &uuml;ber einen solchen Eintrag
          verf&uuml;gen.  Das Zeichen <literal>@</literal> steht in
          unserem Beispiel f&uuml;r
          <hostid role="domainname">example.org.</hostid>,
          <literal>@</literal> verweist also auf den Ursprung.</para>

        <programlisting>localhost       IN A    127.0.0.1
ns1             IN A    3.2.1.2
ns2             IN A    3.2.1.3
mail            IN A    3.2.1.10
@               IN A    3.2.1.30</programlisting>

        <para>Der Eintrag <literal>A</literal> bezieht sich auf
          Rechnernamen.  <hostid role="fqdn">ns1.example.org</hostid>
          w&uuml;rde also zu <hostid role="ipaddr">3.2.1.2</hostid>
          aufgel&ouml;st werden.  Da das (Ursprungs-)Symbol
          <literal>@</literal> verwendet wird, wird
          <hostid role="domainname">example.org</hostid> zu
          <hostid role="ipaddr">3.2.1.30</hostid> aufgel&ouml;st.</para>

        <programlisting>www             IN CNAME        @</programlisting>

        <para>Der Eintrag f&uuml;r den kanonischen Namen wird dazu
          verwendet, Aliase f&uuml;r einen Rechner zu vergeben.  Im
          Beispiel ist <hostid>www</hostid> ein Alias f&uuml;r den
          Ursprungsrechner
          (<hostid role="domainname">example.org</hostid> oder
          <hostid role="ipaddr">3.2.1.30</hostid>).  Durch die Option
          CNAME k&ouml;nnen Aliasnamen vergeben werden.  Ein Rechnername
          kann aber auch abwechselnd verschiedenen Rechnern zugewiesen
          werden.</para>

	<indexterm>
	  <primary>MX-Eintrag</primary>
	</indexterm>

        <programlisting>@               IN MX   10      mail.example.org.</programlisting>

        <para>Die Option MX legt fest, welcher Mailserver f&uuml;r
          eintreffende Mails der Zone verantwortlich ist.
          <hostid role="fqdn">mail.example.org</hostid> ist der
          Rechnername des Mailservers, der eine Priorit&auml;t von 10
          hat.</para>

        <para>Es k&ouml;nnen auch mehrere Mailserver mit verschiedener
          Priorit&auml;t vorhanden sein.  Ein Mailserver, der eine Mail
          an <hostid role="domainname">example.org</hostid> verschicken
          will, verwendet zuerst den MX mit der h&ouml;chsten
          Priorit&auml;t, danach den mit der n&auml;chsth&ouml;heren,
          bis die E-Mail zugestellt werden kann.</para>

        <para>F&uuml;r (bei Reverse-DNS verwendete)
          <literal>in-addr.arpa</literal>-Zonendateien wird das gleiche
          Format verwendet.  Der einzige Unterschied besteht in der
          Verwendung der Option PTR an Stelle der Optionen A und
          CNAME.</para>

        <programlisting>$TTL 3600

1.2.3.in-addr.arpa. IN SOA ns1.example.org. admin.example.org. (
                        5               ; Serial
                        10800           ; Refresh
                        3600            ; Retry
                        604800          ; Expire
                        3600 )          ; Minimum

@       IN NS   ns1.example.org.
@       IN NS   ns2.example.org.

2       IN PTR  ns1.example.org.
3       IN PTR  ns2.example.org.
10      IN PTR  mail.example.org.
30      IN PTR  example.org.</programlisting>

        <para>Durch diese Datei werden den Rechnernamen der fiktiven
          Dom&auml;ne IP-Adressen zugewiesen.</para>
      </sect3>
    </sect2>

    <sect2>
      <title>Zwischenspeichernde (cachende) Nameserver</title>

      <indexterm>
        <primary>BIND</primary>
        <secondary>Zwischenspeichernde Nameserver</secondary>
      </indexterm>

      <para>Ein cachender Nameserver ist f&uuml;r keine Zonen
        verantwortlich.  Er stellt lediglich eigene Anfragen und
        speichert deren Ergebnisse ab.  Um einen solchen Nameserver
        einzurichten, gehen Sie wie gewohnt vor, allerdings definieren
        Sie keine Zonen.</para>
    </sect2>

    <sect2 id="network-named-sandbox">
      <title><application>named</application> in einer Sandbox
        ausf&uuml;hren</title>

      <indexterm>
        <primary>BIND</primary>
        <secondary>Sandbox</secondary>
      </indexterm>

      <indexterm>
        <primary><command>chroot</command></primary>
      </indexterm>

      <para>Es ist m&ouml;glich, &man.named.8; als nicht privilegierter
        Benutzer in einer mit &man.chroot.8; definierten Sandbox
        auszuf&uuml;hren.  Dadurch hat der
        <application>named</application>-Daemon keinen Zugriff auf
        Verzeichnisse und Dateien au&szlig;erhalb der Sandbox.  Sollte
        <application>named</application> kompromittiert werden,
        l&auml;sst sich dadurch der m&ouml;gliche Schaden begrenzen.
        FreeBSD erzeugt dazu automatisch einen Benutzer und eine
        Gruppe namens <groupname>bind</groupname>.</para>

      <note>
        <para>Manchmal wird auch empfohlen, statt mit
          <command>chroot</command> das Wurzelverzeichnis f&uuml;r
          <application>named</application> zu &auml;ndern,
          <application>named</application> innerhalb eines &man.jail.8;s
          auszuf&uuml;hren.  Diese Situation wird hier jedoch nicht
          beschrieben.</para>
      </note>

      <para>Da <application>named</application> keinen Zugriff auf
        Dateien au&szlig;erhalb der Sandbox (wie Systembibliotheken oder
        Protokolldateien) hat, sind einige Vorbereitungen notwendig,
        damit <application>named</application> korrekt funktioniert.
        Im Folgenden wird angenommen, dass die Sandbox unter
        <filename>/etc/namedb</filename> eingerichtet wird. Au&szlig;erdem
        befinden sich die Dateien in diesem Verzeichnis noch im
        Originalzustand.  Alle Schritte m&uuml;ssen als
        <username>root</username> durchgef&uuml;hrt werden.</para>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para>Erzeugen Sie alle Verzeichnisse, die
            <application>named</application> ben&ouml;tigt:</para>

            <screen>&prompt.root; <userinput>cd /etc/namedb</userinput>
&prompt.root; <userinput>mkdir -p bin dev etc var/tmp var/run master slave</userinput>
&prompt.root; <userinput>chown bind:bind slave var/*</userinput><co id="chown-slave"></screen>

          <calloutlist>
            <callout arearefs="chown-slave">
              <para>Da <application>named</application> nur schreibend
                auf diese Verzeichnisse zugreifen muss, werden auch
                keine weiteren Rechte zugeteilt.</para>
            </callout>
          </calloutlist>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Erzeugen Sie die Basiszonen sowie die n&ouml;tigen
            Konfigurationsdateien:</para>

          <screen>&prompt.root; <userinput>cp /etc/localtime etc</userinput><co id="localtime">
&prompt.root; <userinput>mv named.conf etc && ln -sf etc/named.conf</userinput>
&prompt.root; <userinput>mv named.root master</userinput>
<!-- I don't like this next bit -->
&prompt.root; <userinput>sh make-localhost && mv localhost.rev localhost-v6.rev master</userinput>&prompt.root; <userinput>cat > master/named.localhost
$ORIGIN localhost.
$TTL 6h
@	IN	SOA	localhost. postmaster.localhost. (
			1	; serial
			3600	; refresh
			1800	; retry
			604800	; expiration
			3600 )	; minimum
	IN	NS	localhost.
	IN	A		127.0.0.1
^D</userinput></screen>

          <calloutlist>
            <callout arearefs="localtime">
              <para>Dadurch ist es <application>named</application>
                m&ouml;glich, die korrekte Systemzeit an &man.syslogd.8;
                weiterzugeben.</para>
            </callout>
          </calloutlist>
        </listitem>

        <listitem>

          <indexterm><primary>syslog</primary></indexterm>

          <indexterm>
	    <primary>Logdateien</primary>
            <secondary>named</secondary>
	  </indexterm>

          <para>Wenn Sie FreeBSD in einer Version vor 4.9-RELEASE
            verwenden, erzeugen Sie eine statisch gelinkte Kopie von
            <application>named-xfer</application> und kopieren diese
            in Ihre Sandbox:</para>

          <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/src/lib/libisc</userinput>
&prompt.root; <userinput>make cleandir && make cleandir && make depend && make all</userinput>
&prompt.root; <userinput>cd /usr/src/lib/libbind</userinput>
&prompt.root; <userinput>make cleandir && make cleandir && make depend && make all</userinput>
&prompt.root; <userinput>cd /usr/src/libexec/named-xfer</userinput>
&prompt.root; <userinput>make cleandir && make cleandir && make depend && make NOSHARED=yes all</userinput>
&prompt.root; <userinput>cp named-xfer /etc/namedb/bin && chmod 555 /etc/namedb/bin/named-xfer</userinput><co id="clean-cruft"></screen>

          <para>Nachdem Sie ihre statische gelinkte Version von
            <command>named-xfer</command> installiert haben,
            m&uuml;ssen Sie etwas aufr&auml;umen, damit keine
            veralteten Kopien von Bibliotheken oder Programmen in Ihrem
            Quellbaum verbleiben:</para>

          <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/src/lib/libisc</userinput>
&prompt.root; <userinput>make cleandir</userinput>
&prompt.root; <userinput>cd /usr/src/lib/libbind</userinput>
&prompt.root; <userinput>make cleandir</userinput>
&prompt.root; <userinput>cd /usr/src/libexec/named-xfer</userinput>
&prompt.root; <userinput>make cleandir</userinput></screen>

          <calloutlist>
            <callout arearefs="clean-cruft">
              <para>Dieser Schritt kann manchmal fehlschlagen.  Wenn
                dies passiert, machen Sie Folgendes:</para>

              <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/src && make cleandir && make cleandir</userinput></screen>

              <para>Danach l&ouml;schen Sie
                <filename>/usr/obj</filename> inklusive aller
                Unterverzeichnisse:</para>

              <screen>&prompt.root; <userinput>rm -fr /usr/obj && mkdir /usr/obj</userinput></screen>

              <para>Dadurch entfernen Sie den ganzen
                <quote>M&uuml;ll</quote> aus Ihrem Quellbaum und die
                fehlgeschlagenen Schritte sollten nun ebenfalls
                funktionieren.</para>
            </callout>
          </calloutlist>

          <para>Wenn Sie &os; in der Version 4.9-RELEASE oder neuer
            verwenden, wird die in <filename>/usr/libexec</filename>
            vorhandene Kopie von <command>named-xfer</command>
            automatisch statisch gelinkt und Sie k&ouml;nnen die Datei
            einfach mit &man.cp.1; in Ihre Sandbox kopieren.</para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Erzeugen Sie ein <filename>dev/null</filename>, auf
            das <application>named</application> lesend und schreibend
            zugreifen kann:</para>

          <screen>&prompt.root; <userinput>cd /etc/namedb/dev && mknod null c 2 2</userinput>
&prompt.root; <userinput>chmod 666 null</userinput></screen>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>Linken Sie <filename>/etc/namedb/var/run/ndc</filename>
            symbolisch nach <filename>/var/run/ndc</filename>:</para>

          <screen>&prompt.root; <userinput>ln -sf /etc/namedb/var/run/ndc /var/run/ndc</userinput></screen>

          <note>
            <para>Dadurch k&ouml;nnen Sie auf die Option
              <option>-c</option> verzichten, wenn Sie &man.ndc.8;
              aufrufen.  Der Inhalt von <filename>/var/run</filename>
              wird beim Systemstart automatisch gel&ouml;scht.  Diese
              Anweisung kann unter Nutzung der Option
              <option>@reboot</option> in die
              <filename>crontab</filename> von <username>root</username>
              eingebaut werden.  Lesen Sie dazu auch die Hilfeseite
              &man.crontab.5;.</para>
          </note>
        </listitem>

        <listitem>

          <indexterm><primary>syslog</primary></indexterm>
          <indexterm>
	    <primary>Logdateien</primary>
            <secondary>named</secondary>
	  </indexterm>

          <para>Weisen Sie &man.syslogd.8; an, einen zus&auml;tzlichen
            <devicename>log</devicename>-Socket zu erzeugen, auf den
            <application>named</application> Schreibzugriff hat.  Dazu
            h&auml;ngen Sie in der Datei
            <filename>/etc/rc.conf</filename> an den Eintrag
            <varname>syslogd_flags</varname> die Option
            <literal>-l /etc/namedb/dev/log</literal> an.</para>
        </listitem>

        <listitem>

          <indexterm><primary><command>chroot</command></primary></indexterm>

          <para>Stellen Sie sicher, dass
            <application>named</application> gestartet wird und sein
            Wurzelverzeichnis mittels <command>chroot</command> in die
            Sandbox setzt, indem Sie folgende Eintr&auml;ge in
            <filename>/etc/rc.conf</filename> einf&uuml;gen:</para>

        <programlisting>named_enable="YES"
named_flags="-u bind -g bind -t /etc/namedb /etc/named.conf"</programlisting>

          <note>
            <para>Beachten Sie, dass die Konfigurationsdatei
              <replaceable>/etc/named.conf</replaceable> durch einen
              absoluten Pfad (aber <emphasis>relativ</emphasis> zur
              Sandbox) festgelegt wird.  Bei der im obigen Beispiel
              angesprochenen Datei handelt es sich also um
              <filename>/etc/namedb/etc/named.conf</filename>.</para>
          </note>
        </listitem>
      </itemizedlist>

      <para>Danach bearbeiten Sie
        <filename>/etc/namedb/etc/named.conf</filename>, damit
        <application>named</application> wei&szlig;, welche Zonen geladen
        werden m&uuml;ssen und wo sich diese befinden.  Es folgt nun
        ein kommentiertes Beispiel (alle nicht dokumentierten
        Eintr&auml;ge gelten auch f&uuml;r einen DNS-Server, der nicht
        in einer Sandbox l&auml;uft):</para>

      <programlisting>options {
        directory "/";<co id="directory">
        named-xfer "/bin/named-xfer";<co id="named-xfer">
        version "";		// Don't reveal BIND version
        query-source address * port 53;
};
// ndc control socket
controls {
        unix "/var/run/ndc" perm 0600 owner 0 group 0;
};
// Zones follow:
zone "localhost" IN {
        type master;
        file "master/named.localhost";<co id="master">
        allow-transfer { localhost; };
        notify no;
};
zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
        type master;
        file "master/localhost.rev";
        allow-transfer { localhost; };
        notify no;
};
zone "0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.int" {
	type master;
	file "master/localhost-v6.rev";
	allow-transfer { localhost; };
	notify no;
};
zone "." IN {
        type hint;
        file "master/named.root";
};
zone "private.example.net" in {
        type master;
        file "master/private.example.net.db";
	allow-transfer { 192.168.10.0/24; };
};
zone "10.168.192.in-addr.arpa" in {
        type slave;
        masters { 192.168.10.2; };
        file "slave/192.168.10.db";<co id="slave">
};    </programlisting>

      <calloutlist>
        <callout arearefs="directory">
          <para><literal>directory</literal> wird als
            <filename>/</filename> festgelegt, da sich alle von
            <application>named</application> ben&ouml;tigten Dateien in
            diesem Verzeichnis befinden (analog zur
            <filename>/etc/namedb</filename> eines
            <quote>normalen</quote> Benutzers.</para>
        </callout>

        <callout arearefs="named-xfer">
          <para>Legt den vollst&auml;ndigen Pfad zur Bin&auml;rdatei
            <command>named-xfer</command> aus der Sicht von
            <application>named</application> fest.  Das ist n&ouml;tig,
            weil <application>named</application> per Voreinstellung
            im Verzeichnis <filename>/usr/libexec</filename> nach
            <command>named-xfer</command> sucht.</para>
        </callout>

        <callout arearefs="master">
          <para>Legt die Datei (relativ zum
            <literal>directory</literal>-Statement) fest, in der
            <application>named</application> die Zonendatei f&uuml;r
            diese Zone findet.</para>
        </callout>

        <callout arearefs="slave">
          <para>Legt die Datei (relativ zum
            <literal>directory</literal>-Statement) fest, in die
            <application>named</application> eine Kopie der Zonendatei
            dieser Zone schreibt, nachdem diese erfolgreich vom
            Masterserver angefordert wurde.  Aus diesem Grund musste in
            den vorherigen Schritten auch <groupname>bind</groupname>
            der Eigent&uuml;mer des Verzeichnisses
            <filename>slave</filename> sein.</para>
        </callout>
      </calloutlist>

      <para>Nachdem Sie diese Schritte erledigt haben, m&uuml;ssen Sie
        entweder den Rechner oder &man.syslogd.8; neu starten.  Danach
        starten Sie &man.named.8; unter Verwendung der neuen, unter
        <varname>syslogd_flags</varname> und
        <varname>named_flags</varname> festgelegten Optionen.  Sie
        verwenden nun eine Sandboxversion von
        <application>named</application>!</para>
    </sect2>

    <sect2>
      <title>Sicherheit</title>

      <para>Obwohl BIND die am meisten verwendete (und kontrollierte)
        Implementierung von DNS darstellt, werden dennoch manchmal neue
        Sicherheitsprobleme entdeckt.</para>

      <para>Es ist daher eine gute Idee, die Sicherheitshinweise von
        <ulink url="http://www.cert.org/">CERT</ulink> zu lesen sowie
        die Mailingliste &a.security-notifications; zu abonnieren, um
        sich &uuml;ber Sicherheitsprobleme im Zusammenhang mit dem
        Internet und FreeBSD zu informieren.</para>

      <tip>
        <para>Tritt ein Problem auf, kann es nie schaden, die
          Quellen zu aktualisieren und <application>named</application>
          neu zu kompilieren.</para>
      </tip>
    </sect2>

    <sect2>
      <title>Weitere Informationsquellen</title>

      <itemizedlist>
        <listitem>
          <para>Hilfeseiten zu BIND/<application>named</application>:
            &man.ndc.8;, &man.named.8;, &man.named.conf.5;</para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><ulink
            url="http://www.isc.org/products/BIND/">Offizielle ISC-Seite
            zu BIND</ulink></para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><ulink
            url="http://www.nominum.com/getOpenSourceResource.php?id=6">
            BIND FAQs</ulink></para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><ulink url="http://www.oreilly.com/catalog/dns4/">O'Reilly
            DNS and BIND 4th Edition</ulink></para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para><ulink
            url="ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc1034.txt">RFC1034
            - Domain Names - Concepts and Facilities</ulink></para>
        </listitem>

        <listitem>
          <para>
            <ulink url="ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc1035.txt">RFC1035
            - Domain Names - Implementation and Specification</ulink>
          </para>
        </listitem>
      </itemizedlist>
    </sect2>
  </sect1>

  <sect1 id="network-bind9">
    <sect1info>
      <authorgroup>
        <author>
          <firstname>Tom</firstname>
          <surname>Rhodes</surname>
          <contrib>Geschrieben von </contrib>
        </author>
      </authorgroup>
    </sect1info>

    <title><acronym>BIND</acronym>9 und &os;</title>

    <!-- This section is here to get users up with BIND9 configurations!  It
      does not cover the terminology, theoretical discussion (why run a name
      server) or the further reading which is still in the previous section.
      I did things this way to avoid repetition of content and obviously we
      cannot just remove the previous section since other supported releases
      use it.  When the previous section is removed then those comments
      should be moved here.  // Tom Rhodes -->

    <indexterm><primary>bind9</primary>
      <secondary>Konfiguration</secondary></indexterm>

    <para>Mit &os;&nbsp;5.3 wurde der <acronym>DNS</acronym>-Server
      <acronym>BIND</acronym>9 in das Basissystem aufgenommen.  Vorteile
      der neuen Version sind die verbesserte Sicherheit, ein neues
      Dateisystem sowie eine automatisierte Konfiguration von
      &man.chroot.8;.  Der erste Teil dieses Abschnitts beschreibt diese
      Neuerungen inklusive ihrer Konfiguration, der zweite Teil
      konzentriert sich auf den Umstieg auf &os;&nbsp;5.3.  Der
      <acronym>BIND</acronym>-Server wird im Folgenden als &man.named.8;
      bezeichnet.  Die Grundlagen von <acronym>DNS</acronym> wurden
      bereits im letzten Abschnitt beschrieben.  Lesen Sie sich diesen
      Abschnitt noch einmal durch, bevor Sie fortfahren.</para>

    <para>Die Konfigurationsdateien f&uuml;r
      <application>named</application> befinden sich unter
      <filename class="directory">/var/named/etc/namedb/</filename> und
      m&uuml;ssen von Ihnen angepasst werden, bevor sie verwendet werden
      k&ouml;nnen.  Ein Gro&szlig;teil der &Auml;nderungen betrifft
      Dateien in diesem Verzeichnis.</para>

    <sect2>
      <title>Eine Master-Zone einrichten</title>

      <para>Um eine Master-Zone einzurichten, wechseln Sie ins
        Verzeichnis
        <filename class="directory">/var/named/etc/namedb/</filename>
        und geben den folgenden Befehl ein:</para>

      <screen>&prompt.root; <userinput>sh make-localhost</userinput></screen>

      <para>Wenn alles klappt, wird die lokale reverse-DNS-Zonendatei
        <filename>localhost.rev</filename>
        (<filename>localhost-v6.rev</filename> bei Verwendung von
        <acronym>IPv6</acronym>) im Verzeichnis
        <filename class="directory">master</filename> angelegt.  Da es
        sich dabei um die Standardkonfigurationsdatei handelt, wird
        diese automatisch in <filename>named.conf</filename>
        eingebunden.</para>
    </sect2>

    <sect2>
      <title>Eine Slave-Zone einrichten</title>

      <para>Weitere Domains oder Subdomains werden konfiguriert, indem
        man sie als Slave-Zonen einrichtet.  In den meisten F&auml;llen
        kann die Datei <filename>master/localhost.rev</filename> einfach in das
        Verzeichnis <filename class="directory">slave</filename> kopiert
        und angepasst werden.  Danach werden die Dateien in
        <filename>named.conf</filename> eingebunden.  Das folgende
        Beispiel beschreibt die Konfiguration der Domain
        <hostid role="domainname">example.com</hostid>:</para>

      <programlisting>zone "example.com" {
        type slave;
        file "slave/example.com";
        masters {
                10.0.0.1;
        };
};

zone "0.168.192.in-addr.arpa" {
        type slave;
        file "slave/0.168.192.in-addr.arpa";
        masters {
                10.0.0.1;
        };
};    </programlisting>

      <para>Beachten Sie, dass die Master-<acronym>IP</acronym>-Adresse
        nur den prim&auml;ren Domainserver festlegt, von dem die Zonen
        transferiert werden.  Das hei&szlig;t aber nicht, dass dieser
        Server auch als <acronym>DNS</acronym>-Server arbeitet.</para>
    </sect2>

    <sect2>
      <title><acronym>BIND</acronym> automatisch starten</title>

      <para>Um den <application>named</application>-Daemon beim
        Systemstart automatisch zu starten, f&uuml;gen Sie
        folgende Zeile in <filename>rc.conf</filename> ein:</para>

      <programlisting>named_enable="YES"</programlisting>

      <para>Obwohl es noch weitere Optionen gibt, sollten
        Sie <application>named</application> bereits jetzt starten k&ouml;nnen.
        Zus&auml;tzliche Konfigurationsoptionen werden in
        &man.rc.conf.5; beschrieben.  Wenn Sie <command>named</command>
        nicht &uuml;ber die Datei <filename>rc.conf</filename> starten
        wollen, k&ouml;nnen Sie auch den folgenden Befehl eingeben:</para>

      <screen>&prompt.root; <userinput>/etc/rc.d/named start</userinput></screen>
    </sect2>

    <sect2>
      <title><acronym>BIND</acronym>9 absichern</title>

      <para>&os; f&uuml;hrt <application>named</application> automatisch in
        einer &man.chroot.8;-Umgebung (Sandbox) aus, es gibt aber
        noch weitere M&ouml;glichkeiten, potentielle Angriffe auf Ihren
        <acronym>DNS</acronym>-Server abzuwehren.</para>

      <sect3>
        <title>Zugriffskontrolllisten
          (<foreignphrase>Access Control Lists</foreignphrase>)
          verwenden</title>

        <para>Durch Zugriffskontrolllisten k&ouml;nnen Sie die Abfrage
          von Zoneninformationen einschr&auml;nken.  Dazu definieren Sie
          das entsprechende Netzwerk im <literal>acl</literal>-Abschnitt
          und f&uuml;gen anschlie&szlig;end die
          <acronym>IP</acronym>-Adressen in die Zonenkonfigurationsdatei
          ein.  Um den Zugriff auf Zoneninformationen zu erlauben,
          f&uuml;gen Sie Zeilen &auml;hnlich den folgenden ein:</para>

        <programlisting>acl "example.com" {
        192.168.0.0/24;
};

zone "example.com" {
        type slave;
        file "slave/example.com";
        masters {
                10.0.0.1;
        };
        allow-query { example.com; };
};

zone "0.168.192.in-addr.arpa" {
        type slave;
        file "slave/0.168.192.in-addr.arpa";
        masters {
                10.0.0.1;
        };
        allow-query { example.com; };
};      </programlisting>
      </sect3>

      <sect3>
        <title>Die Ausgabe der Versionsnummer unterbinden</title>

        <para>Die Abfrage der Versionsnummer des <acronym>DNS</acronym>-
          Servers kann einem Angreifer den Zugriff auf das System
          erm&ouml;glichen.  Er ist dadurch in der Lage, gezielt nach
          bekannten Sicherheitsl&uuml;cken dieser Version zu suchen und
          diese auf Ihr System anzuwenden.  Daher ist es eine gute
          Idee, eine falsche Angabe im Abschitt
          <literal>options</literal> der Datei
          <filename>named.conf</filename> anzugeben:</para>

        <programlisting>options {
         directory       "/etc/namedb";
         pid-file        "/var/run/named/pid";
         dump-file       "/var/dump/named_dump.db";
         statistics-file "/var/stats/named.stats";
         version         "None of your business";
};      </programlisting>
      </sect3>
    </sect2>
  </sect1>

  <sect1 id="network-apache">
    <sect1info>
      <authorgroup>
	<author>
	  <firstname>Murray</firstname>
	  <surname>Stokely</surname>
	  <contrib>Beigetragen von </contrib>
	</author>
      </authorgroup>
    </sect1info>

    <title>Der Apache HTTP-Server</title>

    <indexterm>
      <primary>Webserver</primary>
      <secondary>konfigurieren</secondary>
    </indexterm>

    <indexterm><primary>Apache</primary></indexterm>

    <sect2>
      <title>&Uuml;berblick</title>

      <para>Einige der weltgr&ouml;&szlig;ten Internetauftritte laufen
        unter &os;.  Die Mehrzahl der Webserver im Internet nutzt
        den <application>Apache</application> HTTP-Server.  Die
        Installationspakete f&uuml;r den
        <application>Apache</application> sollten auf Ihrem
        Installationsmedium vorhanden sein.  Wenn Sie den
        <application>Apache</application> noch nicht installiert haben,
        k&ouml;nnen Sie dies jederzeit &uuml;ber den Port
        <filename role="package">www/apache13</filename> oder
        <filename role="package">www/apache2</filename> nachholen.</para>

      <para>Nachdem der <application>Apache</application> erfolgreich
        installiert wurde, muss er noch konfiguriert werden.</para>

      <note><para>Dieser Abschnitt beschreibt die Version 1.3.X des
        <application>Apache</application> HTTP-Servers, da diese Version
        unter &os; am h&auml;ufigsten verwendet wird.
        <application>Apache</application>&nbsp;2.X bringt zwar viele
        Verbesserungen mit sich, wird hier aber nicht beschrieben.
        Sollten Sie an <application>Apache</application>&nbsp;2.X
        interessiert sein, informieren Sie sich bitte auf
        <ulink url="http://httpd.apache.org/"></ulink>.</para></note>

    </sect2>

    <sect2>
      <title>Konfiguration</title>

      <indexterm><primary>Apache</primary>
	<secondary>Konfigurationsdatei</secondary></indexterm>

      <para>Der <application>Apache</application> HTTP-Server wird unter
	&os; prim&auml;r &uuml;ber die Datei
	<filename>/usr/local/etc/apache/httpd.conf</filename>
	konfiguriert.  Bei dieser Datei handelt es sich um eine typische
	&unix;-Konfigurationsdatei, in der Kommentarzeilen mit einem
	<literal>#</literal>-Zeichen beginnen.  Eine komplette
	Beschreibung aller Optionen w&uuml;rde den Rahmen dieses
	Handbuchs sprengen, daher beschreiben wir hier nur die am
	h&auml;ufigsten verwendeten Optionen.</para>

      <variablelist>
	<varlistentry>
	  <term><literal>ServerRoot "/usr/local"</literal></term>

	  <listitem>
	    <para>Legt das Standardwurzelverzeichnis f&uuml;r die
	    <application>Apache</application>-Installation fest.
	    Bin&auml;rdateien werden in die Verzeichnisse
	    <filename class="directory">bin</filename> und
	    <filename class="directory">sbin</filename> unterhalb des
	    Serverwurzelverzeichnisses installiert, w&auml;hrend sich
	    Konfigurationsdateien im Verzeichnis
	    <filename class="directory">etc/apache</filename>
	    befinden.</para>
	  </listitem>
	</varlistentry>

	<varlistentry>
	  <term><literal>ServerAdmin you@your.address</literal></term>

	  <listitem>
	    <para>Die E-Mail-Adresse, an die Mitteilungen &uuml;ber
	      Serverprobleme geschickt werden sollen.  Diese Adresse
	      erscheint auf vom Server erzeugten Seiten, beispielsweise
	      auf Fehlerseiten.</para>
	  </listitem>
	</varlistentry>

	<varlistentry>
	  <term><literal>ServerName www.example.com</literal></term>

	  <listitem>
	    <para>&Uuml;ber die Option <literal>ServerName</literal>
	      k&ouml;nnen Sie einen Rechnernamen festlegen, den Ihr
	      Server an die Clients sendet, wenn sich dieser von
	      tats&auml;chlichen Rechnernamen unterscheidet (sie
	      k&ouml;nnten etwa <hostid>www</hostid> statt des richtigen
	      Rechnernamens verwenden).</para>
	  </listitem>
	</varlistentry>

	<varlistentry>
	  <term><literal>DocumentRoot "/usr/local/www/data"</literal></term>

	  <listitem>
	    <para><literal>DocumentRoot</literal>:  Das Verzeichnis, in
	      dem Sie Ihre Dokumente ablegen.  In der Voreinstellung
	      befinden sich alle Seiten in diesem Verzeichnis, durch
	      symbolische Links oder Aliase lassen sich aber auch andere
	      Orte festlegen.</para>
	  </listitem>
	</varlistentry>
      </variablelist>

      <para>Es ist empfehlenswert, eine Sicherungskopie Ihrer
	Konfigurationsdatei anzulegen, bevor Sie &Auml;nderungen
	durchf&uuml;hren.  Nachdem Sie die Konfiguration beendet
	haben, k&ouml;nnen Sie den
	<application>Apache</application> starten.</para>

<!-- sect3 for performance tuning directives?  maxservers minservers -->
<!-- etc..?? -->

<!-- Advanced configuration section.

Performance tuning directives.

Log file format -->

    </sect2>

    <sect2>
      <title>Den <application>Apache</application> betreiben</title>

      <indexterm><primary>Apache</primary>
	<secondary>Starten oder Beenden</secondary></indexterm>

      <para>Der <application>Apache</application> wird, im Gegensatz zu
        vielen anderen Netzwerkservern, nicht vom
        <application>inetd</application>-Super-Server verwaltet, sondern
        wird als eigenst&auml;ndiger Server betrieben, um die
        Leistung f&uuml;r eintreffende HTTP-Anfragen von den Clients
        (also von Internetbrowsern) zu verbessern.  Gestartet, beendet
        oder neu gestartet wird der Server &uuml;ber einen
        Shellskript-Wrapper.  Um den <application>Apache</application>
        erstmals zu starten, geben Sie einfach Folgendes ein:</para>

      <screen>&prompt.root; <userinput>/usr/local/sbin/apachectl start</userinput></screen>

      <para>Wenn Sie den Server beenden wollen, geben Sie Folgendes ein:</para>

      <screen>&prompt.root; <userinput>/usr/local/sbin/apachectl stop</userinput></screen>

      <para>Wenn Sie die Konfigurationsdatei ver&auml;ndern, m&uuml;ssen
        Sie den Server neu starten:</para>

      <screen>&prompt.root; <userinput>/usr/local/sbin/apachectl restart</userinput></screen>

      <para>Um den <application>Apache</application> ohne den Abbruch
        bestehender Verbindungen neu zu starten, geben Sie Folgendes
        ein:</para>

      <screen>&prompt.root; <userinput>/usr/local/sbin/apachectl graceful</userinput></screen>

      <para>Diese und weitere Optionen werden in
        &man.apachectl.8; beschrieben.</para>

      <para>Um den <application>Apache</application> beim Systemstart
        zu starten, f&uuml;gen Sie folgende Zeile in
        <filename>/etc/rc.conf</filename> ein:</para>

      <programlisting>apache_enable="YES"</programlisting>

      <para>Wenn Sie w&auml;hrend des Systemstarts weitere Parameter an
        den
        <application>Apache</application>-<command>httpd</command>-Daemon
        &uuml;bergeben wollen, k&ouml;nnen Sie diese durch eine
        zus&auml;tzliche Zeile in <filename>rc.conf</filename>
        angeben:</para>

      <programlisting>apache_flags=""</programlisting>

      <para>Nachdem der Webserver gestartet ist, k&ouml;nnen Sie sich
        Ihre Internetseite ansehen, indem Sie in Ihren Browser die
        Adresse <literal>http://localhost/</literal> eingeben.  Die
        vordefinierte Standardstartseite ist
        <filename>/usr/local/www/data/index.html</filename>.</para>

    </sect2>

    <sect2>
      <title>Virtual Hosting</title>

      <para>Der <application>Apache</application> unterst&uuml;tzt zwei
        Formen des <foreignphrase>Virtual Hostings</foreignphrase>.  Die
        erste M&ouml;glichkeit bezeichnet man als namenbasiertes
        virtuelles Hosting.   Dabei wird der HTTP/1.1-Header der Clients
        dazu verwendet, den Rechnernamen zu bestimmen.  Dadurch wird es
        m&ouml;glich, mehrere Domains unter der gleichen IP-Adresse zu
        betreiben.</para>

      <para>Damit der <application>Apache</application> namenbasierte
        virtuelle Domains verwalten kann, f&uuml;gen Sie die folgende
        Zeile in <filename>httpd.conf</filename> ein:</para>

      <programlisting>NameVirtualHost *</programlisting>

      <para>Wenn Ihr Webserver
        <hostid role="fqdn">www.domain.tld</hostid> hei&szlig;t und Sie die
        virtuelle Domain
        <hostid role="fqdn">www.someotherdomain.tld</hostid> einrichten
        wollen, erg&auml;nzen Sie <filename>httpd.conf</filename> um
        folgende Eintr&auml;ge:</para>

      <screen>&lt;VirtualHost *&gt;
ServerName www.domain.tld
DocumentRoot /www/domain.tld
&lt;VirtualHost&gt;

&lt;VirtualHost *&gt;
ServerName www.someotherdomain.tld
DocumentRoot /www/someotherdomain.tld
&lt;/VirtualHost&gt;</screen>

      <para>Ersetzen Sie dabei die Adressen sowie den Pfad zu den
        Dokumenten durch Ihre eigenen Einstellungen.</para>

      <para>Ausf&uuml;hrliche Informationen zum Einrichten von
        virtuellen Domains finden Sie in der offiziellen
        <application>Apache</application>-Dokumentation unter
        <ulink
        url="http://httpd.apache.org/docs/vhosts/"></ulink>.</para>

    </sect2>

    <sect2>
      <title>H&auml;ufig verwendete Apache-Module</title>

      <indexterm><primary>Apache</primary>
	<secondary>Module</secondary></indexterm>

      <para>Es gibt viele verschiedene
        <application>Apache</application>-Module, die den Server
        um zus&auml;tzliche Funktionen erweitern.  Die
        FreeBSD-Portssammlung erm&ouml;glicht es Ihnen, den
        <application>Apache</application> gemeinsam mit einigen der
        beliebtesten Zusatzmodule zu installieren.</para>

      <sect3>
        <title>mod_ssl</title>

	<indexterm>
	  <primary>Webserver</primary>
          <secondary>Verschl&uuml;sselung</secondary>
	</indexterm>

	<indexterm>
	  <primary>SSL</primary>
	</indexterm>

	<indexterm>
	  <primary>Verschl&uuml;sselung</primary>
	</indexterm>

        <para>Das Modul <application>mod_ssl</application> verwendet die
          OpenSSL-Bibliothek, um, unter Nutzung der Protokolle Secure
          Sockets Layer (SSL v2/v3) sowie Transport Layer Security
          (TLS v1) starke Verschl&uuml;sselung zu erm&ouml;glichen.
          Durch dieses Modul k&ouml;nnen Sie ein signiertes Zertifikat
          von einer Zertifizierungsstelle anfordern, damit Sie einen
          sicheren Webserver unter &os; betreiben k&ouml;nnen.</para>

	<para>Wenn Sie den <application>Apache</application>&nbsp;1.3.X noch
	  nicht installiert haben, k&ouml;nnen Sie &uuml;ber den
	  Port <filename
	  role="package">www/apache13-modssl</filename> eine
	  <application>Apache</application>-Version installieren, in die
	  <application>mod_ssl</application> als Modul einkompiliert
	  wurde.  Bevorzugen Sie den
	  <application>Apache</application>&nbsp;2.X, installieren Sie
	  stattdessen den Port
	  <filename role="package">www/apache2</filename>, bei dem die
	  SSL-Unterst&uuml;tzung bereits in der Voreinstellung aktiviert
	  ist.</para>

<!-- XXX add more information about configuring mod_ssl here. -->
<!-- Generating keys, getting the key signed, setting up your secure -->
<!-- web server! -->
      </sect3>

      <sect3>
        <title>mod_perl</title>

	<indexterm><primary>Perl</primary></indexterm>

        <para>Die Kombination <application>Apache</application>/Perl
	  vereinigt die Vorteile der Programmiersprache Perl und des
	  <application>Apache</application> HTTP-Servers.  Durch
	  das Modul <application>mod_perl</application> ist es
	  m&ouml;glich, vollst&auml;ndig in Perl geschriebene
	  <application>Apache</application>-Module zu erzeugen.
	  Da der Perl-Interpreter in den Server eingebettet wird,
	  m&uuml;ssen Sie weder einen externen Interpreter noch
	  Perl zus&auml;tzlich aufrufen.</para>

	<para>Wenn Sie den <application>Apache</application> noch
	  nicht installiert haben, k&ouml;nnen Sie &uuml;ber den
	  Port <filename
	  role="package">www/apache13-modperl</filename> eine
	  Apacheversion installieren, in die
	  <application>mod_perl</application> als Modul
	  einkompiliert wurde.</para>
      </sect3>

      <sect3>
        <title>PHP</title>

	<indexterm><primary>PHP</primary></indexterm>

        <para>PHP steht f&uuml;r <quote>PHP: Hypertext
	  Preprocessor</quote> und ist eine h&auml;ufig verwendete und
	  als Open Source ver&ouml;ffentlichte Skriptsprache,
	  die besonders f&uuml;r die Internetprogrammierung geeignet
	  ist und in HTML eingebunden werden kann.  Die Syntax
	  &auml;hnelt der von C, &java; und Perl und ist einfach zu
	  erlernen.  Das Hauptanliegen von PHP ist es,
	  Internetprogrammierern die rasche Erstellung von dynamisch
	  erzeugten Internetseiten zu erm&ouml;glichen.  Die
	  F&auml;higkeiten von PHP gehen aber weit dar&uuml;ber
	  hinaus.</para>

	<para>PHP kann &uuml;ber den Port
	  <filename role="package">lang/php5</filename> installiert
	  werden.</para>
      </sect3>
    </sect2>
  </sect1>

  <sect1 id="network-ftp">
    <sect1info>
      <authorgroup>
	<author>
	  <firstname>Murray</firstname>
	  <surname>Stokely</surname>
	  <contrib>Beigetragen von </contrib>
	</author>
      </authorgroup>
    </sect1info>
    <title>FTP &ndash; File Transfer Protocol</title>

    <indexterm><primary>FTP-Server</primary></indexterm>

    <sect2>
      <title>&Uuml;berblick</title>

      <para>Das File Transfer Protocol (FTP) erm&ouml;glicht
	auf einfache Art und Weise den Dateiaustausch mit einem
	<acronym role="File Transfer Protocol">FTP</acronym>-Server.
	Der
	<acronym role="File Transfer Protocol">FTP</acronym>-Server
	<application>ftpd</application> ist bei &os; bereits im
	Basisystem enthalten.  Daher sind Konfiguration und Betrieb
	eines
	<acronym role="File Transfer Protocol">FTP</acronym>-Servers
	unter FreeBSD relativ einfach.</para>
    </sect2>

    <sect2>
      <title>Konfiguration</title>

      <para>Der wichtigste Punkt ist hier die Entscheidung dar&uuml;ber,
	welche Benutzer auf Ihren FTP-Server zugreifen d&uuml;rfen.
	Ein FreeBSD-System verf&uuml;gt &uuml;ber diverse
	Systembenutzerkonten, um einzelnen Daemonen den Zugriff auf
	das System zu erm&ouml;glichen.  Anonyme Benutzer sollten sich
	allerdings nicht &uuml;ber diese Benutzerkonten anmelden
	d&uuml;rfen.  Die Datei <filename>/etc/ftpusers</filename>
	enth&auml;lt alle Benutzer, die vom FTP-Zugriff ausgeschlossen
	sind.  In der Voreinstellung gilt dies auch die gerade
	erw&auml;hnten Systembenutzerkonten.  Sie k&ouml;nnen &uuml;ber
	diese Datei weitere Benutzer vom FTP-Zugriff
	ausschlie&szlig;en.</para>

      <para>Sie k&ouml;nnen den Zugriff f&uuml;r einige Benutzer
	einschr&auml;nken, ohne FTP komplett zu verbieten.  Dazu
	passen Sie <filename>/etc/ftpchroot</filename> entsprechend an.
	Diese Datei enth&auml;lt Benutzer und Gruppen sowie die f&uuml;r
	sie geltenden FTP-Einschr&auml;nkungen und wird in
	&man.ftpchroot.5; ausf&uuml;hrlich beschrieben.</para>

      <indexterm>
	<primary>FTP</primary>
	<secondary>anonymous</secondary>
      </indexterm>

      <para>Wenn Sie einen anonymen FTP-Zugriff auf Ihren Server
	erm&ouml;glichen wollen, m&uuml;ssen Sie den Benutzer
	<username>ftp</username> auf Ihrem &os;-System anlegen.
	Danach k&ouml;nnen sich Benutzer mit dem Benutzernamen
	<username>ftp</username> oder <username>anonymous</username>
	auf Ihrem FTP-Server anmelden.  Das Passwort ist dabei
	beliebig (allerdings wird dazu in der Regel eine E-Mail-Adresse
	verwendet).  Meldet sich ein anonymer Benutzer an, aktiviert
	der FTP-Server &man.chroot.2;, um den Zugriff auf das
	Heimatverzeichnis des Benutzers <username>ftp</username>
	zu beschr&auml;nken.</para>

      <para>Es gibt zwei Textdateien, deren Inhalt Sie bei der Anmeldung
	an Ihrem FTP-Server anzeigen lassen k&ouml;nnen.  Der Inhalt von
	<filename>/etc/ftpwelcome</filename> wird angezeigt, bevor der
	Login-Prompt erscheint.  Nach einer erfolgreichen Anmeldung wird
	der Inhalt von <filename>/etc/ftpmotd</filename> angezeigt.
	Beachten Sie aber, dass es dabei um einen Pfad relativ zur
	Umgebung des anzumeldenden Benutzers handelt.  Bei einer
	anonymen Anmeldung w&uuml;rde also die Datei
	<filename>~ftp/etc/ftpmotd</filename> angezeigt.</para>

      <para>Nachdem Sie den FTP-Server konfiguriert haben, m&uuml;ssen
        Sie Ihn in <filename>/etc/inetd.conf</filename> aktivieren.
        Dazu m&uuml;ssen Sie lediglich das Kommentarsymbol
        <quote>#</quote> am Beginn der bereits vorhandenen
        <application>ftpd</application>-Zeile entfernen:</para>

      <programlisting>ftp	stream	tcp	nowait	root	/usr/libexec/ftpd	ftpd -l</programlisting>

      <para>Nachdem Sie diese &Auml;nderung durchgef&uuml;hrt haben,
	m&uuml;ssen Sie, wie in <xref linkend="network-inetd-hangup">
	beschrieben, ein HangUP-Signal an
	<application>inetd</application> senden.</para>

      <para>Danach k&ouml;nnen Sie sich auf Ihrem FTP-Server anmelden:</para>

      <screen>&prompt.user; <userinput>ftp localhost</userinput></screen>

    </sect2>

    <sect2>
      <title>Wartung</title>

      <indexterm><primary>syslog</primary></indexterm>

      <indexterm>
	<primary>Logdateien</primary>
	<secondary>FTP</secondary>
      </indexterm>

      <para>Der <application>ftpd</application>-Daemon verwendet
        &man.syslog.3;, um Protokolldateien zu erstellen.  In der
        Voreinstellung werden alle FTP betreffenden Nachrichten
        in die Datei <filename>/var/log/xferlog</filename>
        geschrieben.  Dies l&auml;sst sich aber durch das Einf&uuml;gen
        der folgenden Zeile in <filename>/etc/syslog.conf</filename>
        &auml;ndern:</para>

      <programlisting>ftp.info      /var/log/xferlog</programlisting>

      <indexterm>
	<primary>FTP</primary>
	<secondary>anonymous</secondary>
      </indexterm>

      <para>Beachten Sie, dass mit dem Betrieb eines anonymen
        FTP-Servers verschiedene Sicherheitsrisiken verbunden sind.
        Problematisch ist hier vor allem die Erlaubnis zum anonymen
        Upload von Dateien.  Dadurch k&ouml;nnte Ihr Server zur
        Verbreitung von illegaler oder nicht lizensierter Software
        oder noch Schlimmeren missbraucht werden.  Wollen Sie
        anonyme Uploads dennoch erlauben, sollten Sie die
        Zugriffsrechte so setzen, dass solche Dateien erst nach Ihrer
        Zustimmung von anderen Benutzern heruntergeladen werden
        k&ouml;nnen.</para>

    </sect2>
  </sect1>

  <sect1 id="network-samba">
    <sect1info>
      <authorgroup>
	<author>
	  <firstname>Murray</firstname>
	  <surname>Stokely</surname>
	  <contrib>Beigetragen von </contrib>
	</author>
      </authorgroup>
    </sect1info>

    <title>Mit Samba einen Datei- und Druckserver f&uuml;r
      &microsoft.windows;-Clients einrichten</title>

    <indexterm><primary>Samba-Server</primary></indexterm>
    <indexterm><primary>Microsoft Windows</primary></indexterm>
    <indexterm>
      <primary>Dateiserver</primary>
      <secondary>Windows-Clients</secondary>
    </indexterm>
    <indexterm>
      <primary>Druckserver</primary>
      <secondary>Windows-Clients</secondary>
    </indexterm>

    <sect2>
      <title>&Uuml;berblick</title>

      <para><application>Samba</application> ist ein beliebtes
	Open Source-Softwarepaket, das es Ihnen erm&ouml;glicht,
	einen Datei- und Druckserver f&uuml;r
	&microsoft.windows;-Clients einzurichten.  Clients k&ouml;nnen
	sich dadurch mit einem FreeBSD-System verbinden und dessen
	Speicherplatz oder dessen Drucker verwenden.  Dies genauso, als
	wenn es sich um lokale Drucker oder Festplatten handeln
	w&uuml;rde.</para>

      <para><application>Samba</application> sollte als Softwarepaket
	auf Ihren Installationsmedien vorhanden sein.  Wenn Sie
	<application>Samba</application> noch nicht installiert haben,
	k&ouml;nnen Sie dies jederzeit &uuml;ber den Port oder das
	Paket <filename role="package">net/samba3</filename>
	nachholen.</para>

<!-- mention LDAP, Active Directory, WinBIND, ACL, Quotas, PAM, .. -->

    </sect2>

    <sect2>
      <title>Konfiguration</title>

      <para>Die Standardkonfigurationsdatei von
	<application>Samba</application> hei&szlig;t
	<filename>/usr/local/etc/smb.conf.default</filename>.  Diese
	Datei muss nach <filename>/usr/local/etc/smb.conf</filename>
	kopiert und angepasst werden, bevor
	<application>Samba</application> verwendet werden kann.</para>

      <para>Die Datei <filename>smb.conf</filename> enth&auml;lt
	Laufzeitinformationen f&uuml;r
	<application>Samba</application>, beispielsweise
	Druckerdefinitionen oder
	<foreignphrase>filesystem shares</foreignphrase>, also Bereiche
	des Dateisystems, die Sie mit &windows;-Clients teilen wollen.
	Die Konfiguration der Datei <filename>smb.conf</filename>
	erfolgt webbasiert &uuml;ber das im
	<application>Samba</application>-Paket enthaltene Programm
	<application>swat</application>.</para>

      <sect3>
	<title>Das Samba Web Administration Tool (SWAT) verwenden</title>

	<para>Das
	  <foreignphrase>Samba Web Administration Tool</foreignphrase>
	  (SWAT) wird als Daemon von <application>inetd</application>
	  aktiviert.  Daher m&uuml;ssen Sie den Kommentar vor der
	  folgenden Zeile in <filename>/etc/inetd.conf</filename>
	  entfernen, bevor Sie <application>swat</application> zur
	  Konfiguration von <application>Samba</application> verwenden
	  k&ouml;nnen:</para>

	<programlisting>swat   stream  tcp     nowait/400      root    /usr/local/sbin/swat</programlisting>

	<para>Wie bereits in <xref linkend="network-inetd-hangup">
	  beschrieben, m&uuml;ssen Sie ein HangUP-Signal an
	  <application>inetd</application> senden, nachdem Sie diese
	  &Auml;nderung durchgef&uuml;hrt haben.</para>

	<para>Nachdem <application>swat</application> in der Datei
	  <filename>inetd.conf</filename> aktiviert wurde, rufen Sie
	  in Ihrem Internetbrowser die Adresse
	  <ulink url="http://localhost:901"></ulink> auf und melden sich
	  mit dem <username>root</username>-Benutzerkonto an.</para>

<!-- XXX screenshots go here, loader is creating them -->

	<para>Nachdem Sie sich erfolgreich angemeldet haben, wird die
	  Hauptkonfigurationseite von <application>Samba</application>
	  geladen.  Sie k&ouml;nnen nun die Dokumentation lesen, oder
	  durch einen Klick auf die
	  <guimenu>Globals</guimenu>-Karteikarte mit der Konfiguration
	  beginnen.  Die Einstellungen, die Sie hier vornehmen
	  k&ouml;nnen, entsprechen denen des Abschnitts
	  <literal>[global]</literal> von
	  <filename>/usr/local/etc/smb.conf</filename>.</para>
      </sect3>

      <sect3>
	<title>Globale Einstellungen</title>

	<para>Unabh&auml;ngig davon, ob Sie
	  <application>swat</application> verwenden, oder
	  <filename>/usr/local/etc/smb.conf</filename> direkt
	  editieren, sollten Sie zuerst folgende Einstellungen
	  anpassen:</para>

        <variablelist>
	  <varlistentry>
	    <term><literal>workgroup</literal></term>

	    <listitem>
	      <para>Der NT-Dom&auml;nenname oder der Arbeitsgruppenname der
	        Rechner, die auf den Server Zugriff haben sollen.</para>
	    </listitem>
	  </varlistentry>

	  <varlistentry>
	    <term><literal>netbios name</literal></term>
	    <indexterm><primary>NetBIOS</primary></indexterm>

	    <listitem>
	      <para>Legt den NetBIOS-Namen fest, unter dem der
	        <application>Samba</application>-Server bekannt ist.
	        In der Regel handelt es sich dabei um den ersten
	        Teil des DNS-Namens des Servers.</para>
	    </listitem>
	  </varlistentry>

	  <varlistentry>
	    <term><literal>server string</literal></term>

	    <listitem>
	      <para>Legt die Beschreibung fest, die angezeigt werden
	        soll, wenn mit <command>net view</command> oder
	        &uuml;ber andere Netzwerkprogramme Informationen
	        &uuml;ber den Server angefordert werden.</para>
	    </listitem>
	  </varlistentry>
        </variablelist>
      </sect3>

      <sect3>
	<title>Samba absichern</title>

	<para>Zwei der wichtigsten Einstellungen in
	  <filename>/usr/local/etc/smb.conf</filename> betreffen
	  das zu verwendende Sicherheitsmodell sowie das
	  Backend-Passwortformat f&uuml;r die Benutzer der
	  Samba-Clients.  Folgende Optionen sind daf&uuml;r
	  verantwortlich:</para>

        <variablelist>
	  <varlistentry>
	    <term><literal>security</literal></term>

	    <listitem>
	      <para>Die h&auml;ufigsten Optionen sind
	        <literal>security = share</literal> und
	        <literal>security = user</literal>.  Wenn Ihre Clients
	        Benutzernamen verwenden, die den Benutzernamen auf Ihrem
	        &os;-Rechner entsprechen, dann sollten Sie die
	        Einstellung <foreignphrase>user level</foreignphrase>
	        verwenden.  Dies ist auch die Standardeinstellung.
	        Allerdings ist es dazu erforderlich, dass sich die
	        Clients auf Ihrem Rechner anmelden, bevor sie auf
	        gemeinsame Ressourcen zugreifen k&ouml;nnen.</para>

	      <para>In der Einstellung
	        <foreignphrase>share level</foreignphrase> m&uuml;ssen
	        sich Clients nicht unter Verwendung eines g&uuml;ltigen
	        Logins auf Ihrem Rechner anmelden, bevor sie auf
	        gemeinsame Ressourcen zugreifen k&ouml;nnen.  In
	        fr&uuml;heren <application>Samba</application>-Versionen
	        war dies die Standardeinstellung.</para>
	    </listitem>
	  </varlistentry>

	  <varlistentry>
	    <term><literal>passdb backend</literal></term>

	    <indexterm><primary>NIS+</primary></indexterm>
	    <indexterm><primary>LDAP</primary></indexterm>
	    <indexterm><primary>SQL database</primary></indexterm>

	    <listitem>
	      <para><application>Samba</application> erlaubt
	        verschiedene Backend-Authentifizierungsmodelle.  Sie
	        k&ouml;nnen Clients durch LDAP, NIS+, eine SQL-Datenbank
	        oder eine Passwortdatei authentifizieren.  In der
	        Voreinstellung wird <literal>smbpasswd</literal>
	        verwendet.  Diese Methode wird im folgenden Abschnitt
	        n&auml;her beschrieben.</para>
	    </listitem>
	  </varlistentry>
	</variablelist>

	<para>Wenn Sie <literal>smbpasswd</literal> verwenden, m&uuml;ssen
	  Sie die Datei <filename>/usr/local/private/smbpasswd</filename>
	  erzeugen, damit <application>Samba</application> in der Lage
	  ist, Clients zu authentifizieren.  Wenn Sie allen auf Ihrem
	  &unix;-Rechner vorhandenen Benutzern den Zugriff von einem
	  &windows;-Client aus erm&ouml;glichen wollen, verwenden Sie den
	  folgenden Befehl:</para>

	<screen>&prompt.root; <userinput>grep -v "^#" /etc/passwd | make_smbpasswd &gt; /usr/local/private/smbpasswd</userinput>
&prompt.root; <userinput>chmod 600 /usr/local/private/smbpasswd</userinput></screen>

	<para>F&uuml;r ausf&uuml;hrliche Informationen zur Konfiguration
	  von <application>Samba</application> sollten Sie die
	  mitinstallierte Dokumentation lesen.  Sie sollten aber nach dem
	  Lesen dieses Abschnitts in der Lage sein,
	  <application>Samba</application> zu starten.</para>
      </sect3>

    </sect2>
    <sect2>
      <title><application>Samba</application> starten</title>

      <para>Um <application>Samba</application> beim Systemstart zu
	aktivieren, f&uuml;gen Sie folgende Zeile in
	<filename>/etc/rc.conf</filename> ein:</para>

      <programlisting>samba_enable="YES"</programlisting>

      <para>Danach k&ouml;nnen Sie <application>Samba</application>
	jederzeit durch folgenden Befehl starten:</para>

      <screen>&prompt.root; <userinput>/usr/local/etc/rc.d/samba.sh start</userinput>
Starting SAMBA: removing stale tdbs :
Starting nmbd.
Starting smbd.</screen>

      <para><application>Samba</application> verwendet drei Daemonen.
	Beachten Sie, dass sowohl <application>nmbd</application> als
	auch <application>smbd</application> durch das Skript
	<filename>samba.sh</filename> gestartet werden.  Wenn Sie die
	<foreignphrase>winbind name resolution services</foreignphrase>
	in <filename>smb.conf</filename> aktiviert haben, wird
	zus&auml;tzlich der <application>winbindd</application>-Daemon
	gestartet.</para>

      <para>Sie k&ouml;nnen <application>Samba</application> jederzeit
	durch den folgenden Befehl beenden:</para>

      <screen>&prompt.root; <userinput>/usr/local/etc/rc.d/samba.sh stop</userinput></screen>

      <para><application>Samba</application> ist ein komplexes
	Softwarepaket mit umfassenden Funktionen, die eine weitreichende
	Integration von &microsoft.windows;-Netzwerken erm&ouml;glichen.
	F&uuml;r eine Beschreibung dieser Zusatzfunktionen sollten Sie
	sich auf <ulink url="http://www.samba.org"></ulink> umsehen.</para>
    </sect2>
  </sect1>

  <sect1 id="network-ntp">
    <sect1info>
      <authorgroup>
	<author>
	  <firstname>Tom</firstname>
	  <surname>Hukins</surname>
	  <contrib>Beigetragen von </contrib>
	</author>
      </authorgroup>
    </sect1info>

    <title>Die Uhrzeit mit NTP synchronisieren</title>

    <indexterm><primary>NTP</primary></indexterm>

    <sect2>
      <title>&Uuml;berblick</title>

      <para>Da die interne Uhrzeit eines Computers nie ganz exakt ist,
	wurde mit NTP
	(<foreignphrase>Network Time Protocol</foreignphrase>) eine
	M&ouml;glichkeit geschaffen, die exakte Uhrzeit zu ermitteln
	und festzulegen.</para>

      <para>Viele Internetdienste sind von einer exakten Uhrzeit
	abh&auml;ngig.  Ein Webserver k&ouml;nnte beispielsweise die
	Anforderung erhalten, eine Datei zu versenden, wenn sich diese
	in einer bestimmten Zeitspanne ge&auml;ndert hat.  In einem
	lokalen Netzwerk ist es unbedingt notwendig, dass Rechner, die
	Dateien von einem gemeinsamen Dateiserver beziehen, ihre
	Uhrzeit synchronisieren, damit die Zeitstempel der Dateien
	konstistent bleiben.  Dienste wie &man.cron.8; f&uuml;hren
	Befehle zu einem bestimmten Zeitpunkt aus.  Ist die Uhrzeit
	nicht korrekt, kann dies zu Problemen f&uuml;hren.</para>

      <indexterm>
	<primary>NTP</primary>
	<secondary>ntpd</secondary>
      </indexterm>

      <para>&os; verwendet den &man.ntpd.8;-
	<acronym role="Network Time Protocol">NTP</acronym>-Server,
	um die genaue Uhrzeit von anderen
	<acronym role="Network Time Protocol">NTP</acronym>-Servern
	abzufragen, die eigene Systemzeit zu setzen, oder um diese
	anderen Rechnern anzubieten.</para>
    </sect2>

    <sect2>
      <title>Einen passenden NTP-Server ausw&auml;hlen</title>

      <indexterm>
	<primary>NTP</primary>
	<secondary>Serverwahl</secondary>
      </indexterm>

      <para>Um die Uhrzeit zu synchronisieren, m&uuml;ssen Sie sich mit
	einem
	<acronym role="Network Time Protocol">NTP</acronym>-Server
	verbinden.  Ihr Netzwerkadministrator oder Ihr Internetprovider
	haben vielleicht schon einen NTP-Server eingerichtet.  Lesen Sie
	deren Dokumentation, um dies zu &uuml;berpr&uuml;fen.  Es gibt
	im Internet eine
	<ulink url="http://ntp.isc.org/bin/view/Servers/WebHome">
	Liste mit frei zug&auml;nglichen NTP-Servern</ulink>, aus der
	Sie sich einen in Ihrer N&auml;he gelegenen Server
	ausw&auml;hlen k&ouml;nnen.  Beachten Sie aber auf jeden Fall
	die Nutzungsbedingungen des entsprechenden Servers, und fragen
	Sie um Erlaubnis, wenn dies n&ouml;tig ist.</para>

      <para>Die Auswahl von mehreren NTP-Servern kann sinnvoll sein,
	wenn ein Server ausf&auml;llt oder falsche Zeiten liefert.
	&man.ntpd.8; verwendet die Antworten anderer Server, um
	zuverl&auml;ssige Server zu bestimmen, die dann bevorzugt
	abgefragt werden.</para>
    </sect2>

    <sect2>
      <title>NTP unter &os; einrichten</title>

      <indexterm>
	<primary>NTP</primary>
	<secondary>Konfiguration</secondary>
      </indexterm>

      <sect3>
	<title>NTP aktivieren</title>

	<indexterm><primary>ntpdate</primary></indexterm>

	<para>Wenn Sie Ihre Uhrzeit nur beim Systemstart
	  synchronisieren wollen, k&ouml;nnen Sie &man.ntpdate.8;
	  verwenden.  F&uuml;r Desktoprechner, die regelm&auml;&szlig;ig
	  neu gestartet werden und keine st&auml;ndige Synchronisation
	  ben&ouml;tigen, ist dies akzeptabel.  In allen anderen
	  F&auml;llen sollten Sie jedoch &man.ntpd.8; verwenden.</para>

	<para>Die Ausf&uuml;hrung von &man.ntpdate.8; w&auml;hrend des
	  Systemstarts ist aber auch f&uuml;r Rechner, die &man.ntpd.8;
	  verwenden, sinnvoll.  &man.ntpd.8; passt die Systemzeit nur
	  bei gr&ouml;&szlig;eren Abweichungen an, w&auml;hrend
	  &man.ntpdate.8; die Zeit immer synchronisiert, egal wie
	  gro&szlig; die Differenz zwischen Systemzeit und korrekter
	  Zeit ist.</para>

	<para>Um &man.ntpdate.8; beim Systemstart zu aktivieren,
	  f&uuml;gen Sie den Eintrag
	  <literal>ntpdate_enable="YES"</literal> in
	  <filename>/etc/rc.conf</filename> ein.  Au&szlig;erdem m&uuml;ssen
	  Sie alle Server, mit denen Sie sich synchronisieren wollen,
	  sowie alle an &man.ntpdate.8; zu &uuml;bergebenden Optionen
	  in den <varname>ntpdate_flags</varname> angeben.</para>
      </sect3>

      <sect3>
	<indexterm>
	  <primary>NTP</primary>
	  <secondary>ntp.conf</secondary>
	</indexterm>

	<title>NTP einrichten</title>

	<para>Die Konfiguration von NTP erfolgt &uuml;ber die Datei
	  <filename>/etc/ntp.conf</filename>, und wird in der
	  Hilfeseite &man.ntp.conf.5; beschrieben.  Dazu ein
	  einfaches Beispiel:</para>

	<programlisting>server ntplocal.example.com prefer
server timeserver.example.org
server ntp2a.example.net

driftfile /var/db/ntp.drift</programlisting>

	<para>Die Option <literal>server</literal> legt die zu
	  verwendenden Server fest, wobei jeder Server in einer eigenen
	  Zeile steht.  Wenn ein Server mit der Option
	  <literal>prefer</literal> versehen ist, wie dies hier bei
	  <hostid role="fqdn">ntplocal.example.com</hostid> der Fall
	  ist, wird dieser Server bevorzugt verwendet.  Eine Antwort von
	  einem bevorzugten Server wird nur dann verworfen, wenn sie
	  signifikant von denen anderer Server abweicht, ansonsten wird
	  sie ohne Abfrage weiterer Server verwendet.  Die Option
	  <literal>prefer</literal> wird gew&ouml;hnlich nur f&uuml;r
	  sehr zuverl&auml;ssige und genaue Server verwendet, die
	  &uuml;ber spezielle Hardware zur Zeit&uuml;berwachung
	  verf&uuml;gen.</para>

	<para>Die Option <literal>driftfile</literal> legt fest, in
	  welcher Datei die Abweichungen der Systemuhr protokolliert
	  werden.  &man.ntpd.8; verwendet diese Datei, um die Systemzeit
	  automatisch anzupassen, selbst wenn kurzzeitig kein NTP-Server
	  zur Synchronisation verf&uuml;gbar ist.</para>

	<para>Weiterhin legt die Option <literal>driftfile</literal> fest,
	  wo Informationen &uuml;ber fr&uuml;here Antworten des von
	  Ihnen verwendeten NTP-Servers gespeichert werden sollen.
	  Diese Datei enth&auml;lt NTP-interne Informationen, sie sollte
	  daher von anderen Prozessen nicht ver&auml;ndert werden.</para>
      </sect3>

      <sect3>
	<title>Den Zugang zu Ihrem NTP-Server beschr&auml;nken</title>

	<para>In der Voreinstellung ist Ihr NTP-Server f&uuml;r alle
	  Rechner im Internet erreichbar.  &Uuml;ber die Option
	  <literal>restrict</literal> in der Datei
	  <filename>/etc/ntp.conf</filename> k&ouml;nnen Sie den
	  Zugang zu Ihrem Server beschr&auml;nken.</para>

	<para>Wenn Sie alle Rechner vom Zugriff auf Ihren NTP-Server
	  ausschlie&szlig;en wollen, f&uuml;gen Sie folgende Zeile in
	  <filename>/etc/ntp.conf</filename> ein:</para>

	<programlisting>restrict default ignore</programlisting>

	<para>Wenn Sie nur Rechnern Ihres eigenen Netzwerks die
	  Synchronisation mit Ihrem NTP-Server erlauben, gleichzeitig
	  aber verhindern wollen, dass diese den NTP-Server
	  konfigurieren oder als Server f&uuml;r andere Rechner dienen
	  k&ouml;nnen, f&uuml;gen Sie folgende Zeile ein:</para>

	<programlisting>restrict 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap</programlisting>

	<para>Bei <hostid role="ipaddr">192.168.1.0</hostid> handelt es
	  sich um einen Rechner Ihres Netzwerks.
	  <hostid role="netmask">255.255.255.0</hostid> ist die
	  Netzmaske Ihres Netzwerks.</para>

	<para><filename>/etc/ntp.conf</filename> kann verschiedene
	  <literal>restrict</literal>-Optionen enthalten.
	  Weiteres erfahren Sie im Abschnitt
	  <literal>Access Control Support</literal> der
	  Hilfeseite &man.ntp.conf.5;.</para>
      </sect3>
    </sect2>

    <sect2>
      <title>Den NTP-Server starten</title>

      <para>Damit der NTP-Server beim Systemstart automatisch gestartet
	wird, f&uuml;gen Sie den Eintrag
	<literal>ntpd_enable="YES"</literal> in
	<filename>/etc/rc.conf</filename> ein.  Wenn Sie weitere
	Argumente an &man.ntpd.8; &uuml;bergeben wollen, passen Sie
	die Option <varname>ntpd_flags</varname> in der Datei
	<filename>/etc/rc.conf</filename> entsprechend an.</para>

      <para>Um den NTP-Server ohne einen Systemneustart zu starten,
	rufen Sie <command>ntpd</command> mit den unter
	<varname>ntpd_flags</varname> in
	<filename>/etc/rc.conf</filename> festgelegten Parametern auf.
	Hierzu ein Beispiel:</para>

      <screen>&prompt.root; <userinput>ntpd -p /var/run/ntpd.pid</userinput></screen>

      <note><para>Unter &os;&nbsp;4.X
	m&uuml;ssen Sie alle Vorkommen von <literal>ntpd</literal>
	durch <literal>xntpd</literal> ersetzen.</para></note>
    </sect2>

    <sect2>
      <title>ntpd mit einer Einwahlverbindung verwenden</title>

      <para>&man.ntpd.8; ben&ouml;tigt keine st&auml;ndige
	Internetverbindung.  Wenn Sie sich ins Internet einw&auml;hlen,
	ist es sinnvoll, zu verhindern, dass NTP-Verkehr eine Verbindung
	aufbauen oder aufrechterhalten kann.  Wenn Sie user-PPP
	verwenden, k&ouml;nnen Sie dies in den
	<literal>filter</literal>-Direktiven von
	<filename>/etc/ppp/ppp.conf</filename> festlegen.  Sehen Sie
	sich dazu das folgende Beispiel ein:</para>

      <programlisting>set filter dial 0 deny udp src eq 123
# Prevent NTP traffic from initiating dial out
set filter dial 1 permit 0 0
set filter alive 0 deny udp src eq 123
# Prevent incoming NTP traffic from keeping the connection open
set filter alive 1 deny udp dst eq 123
# Prevent outgoing NTP traffic from keeping the connection open
set filter alive 2 permit 0/0 0/0</programlisting>

      <para>Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt
	<literal>PACKET FILTERING</literal> von &man.ppp.8; sowie in den
	Beispielen unter <filename>/usr/share/examples/ppp/</filename>.</para>

      <note><para>Einige Internetprovider blockieren Ports mit niedrigen
	Nummern.  In solchen F&auml;llen funktioniert NTP leider
	nicht, da Antworten eines NTP-Servers Ihren Rechner nicht
	erreichen werden.</para></note>
    </sect2>

    <sect2>
      <title>Weitere Informationen</title>

      <para>Weiterf&uuml;hrende Dokumentation (im HTML-Format)
	zum NTP-Server finden Sie unter
	<filename>/usr/share/doc/ntp/</filename>.</para>
    </sect2>
  </sect1>
</chapter>

<!--
     Local Variables:
     mode: sgml
     sgml-declaration: "../chapter.decl"
     sgml-indent-data: t
     sgml-omittag: nil
     sgml-always-quote-attributes: t
     sgml-parent-document: ("../book.sgml" "part" "chapter")
     End:
-->
