.\" $FreeBSD$
.PS
move right 1i
T: ellipse ht .3i wid 4i
   line from T.e down 4i
   line from T.w down 4i
B: arc rad 10i to T.e+(0,-4)

P1: S1: box ht .6i wid 1i with .c at T.w+(1.3,-0.825)
    S2: box ht .6i wid 1i
    S3: box ht .6i wid 1i
    S4: box ht .6i wid 1i
    S5: box ht .6i wid 1i
        "Plex 1" at S5.s+(0,-.3)
        move down .17i; "\s-2\f(CWstriped.p0\fP\s0"

P1: S11: box ht .6i wid 1i with .c at T.w+(3.3,-0.825)
    S12: box ht .6i wid 1i
    S13: box ht .6i wid 1i
    S14: box ht .6i wid 1i
    S15: box ht .6i wid 1i
        "Plex 2" at S15.s+(0,-.3)
        move down .17i; "\s-2\f(CWstriped.p1\fP\s0"

 "\f(CW\s-2.p0.s0\fP\s0" at S1.w-(.2,0) rjust
 "\f(CW\s-2.p0.s1\fP\s0" at S2.w-(.2,0) rjust
 "\f(CW\s-2.p0.s2\fP\s0" at S3.w-(.2,0) rjust
 "\f(CW\s-2.p0.s3\fP\s0" at S4.w-(.2,0) rjust
 "\f(CW\s-2.p0.s4\fP\s0" at S5.w-(.2,0) rjust

 "\f(CW\s-2.p1.s0\fP\s0" at S11.w-(.2,0) rjust
 "\f(CW\s-2.p1.s1\fP\s0" at S12.w-(.2,0) rjust
 "\f(CW\s-2.p1.s2\fP\s0" at S13.w-(.2,0) rjust
 "\f(CW\s-2.p1.s3\fP\s0" at S14.w-(.2,0) rjust
 "\f(CW\s-2.p1.s4\fP\s0" at S15.w-(.2,0) rjust

.\" Stripes
  box filled .1 wid 1i ht .1i at S1.n+(0, -.05)
  box filled .2 wid 1i ht .1i at S1.n+(0, -.15)
  box filled .3 wid 1i ht .1i at S1.n+(0, -.25)
  box filled .4 wid 1i ht .1i at S1.n+(0, -.35)
  box filled .5 wid 1i ht .1i at S1.n+(0, -.45)
  box filled .6 wid 1i ht .1i at S1.n+(0, -.55)

  box filled .1 wid 1i ht .1i at S2.n+(0, -.05)
  box filled .2 wid 1i ht .1i at S2.n+(0, -.15)
  box filled .3 wid 1i ht .1i at S2.n+(0, -.25)
  box filled .4 wid 1i ht .1i at S2.n+(0, -.35)
  box filled .5 wid 1i ht .1i at S2.n+(0, -.45)
  box filled .6 wid 1i ht .1i at S2.n+(0, -.55)

  box filled .1 wid 1i ht .1i at S3.n+(0, -.05)
  box filled .2 wid 1i ht .1i at S3.n+(0, -.15)
  box filled .3 wid 1i ht .1i at S3.n+(0, -.25)
  box filled .4 wid 1i ht .1i at S3.n+(0, -.35)
  box filled .5 wid 1i ht .1i at S3.n+(0, -.45)
  box filled .6 wid 1i ht .1i at S3.n+(0, -.55)

  box filled .1 wid 1i ht .1i at S4.n+(0, -.05)
  box filled .2 wid 1i ht .1i at S4.n+(0, -.15)
  box filled .3 wid 1i ht .1i at S4.n+(0, -.25)
  box filled .4 wid 1i ht .1i at S4.n+(0, -.35)
  box filled .5 wid 1i ht .1i at S4.n+(0, -.45)
  box filled .6 wid 1i ht .1i at S4.n+(0, -.55)

  box filled .1 wid 1i ht .1i at S5.n+(0, -.05)
  box filled .2 wid 1i ht .1i at S5.n+(0, -.15)
  box filled .3 wid 1i ht .1i at S5.n+(0, -.25)
  box filled .4 wid 1i ht .1i at S5.n+(0, -.35)
  box filled .5 wid 1i ht .1i at S5.n+(0, -.45)
  box filled .6 wid 1i ht .1i at S5.n+(0, -.55)

  box filled .1 wid 1i ht .1i at S11.n+(0, -.05)
  box filled .2 wid 1i ht .1i at S11.n+(0, -.15)
  box filled .3 wid 1i ht .1i at S11.n+(0, -.25)
  box filled .4 wid 1i ht .1i at S11.n+(0, -.35)
  box filled .5 wid 1i ht .1i at S11.n+(0, -.45)
  box filled .6 wid 1i ht .1i at S11.n+(0, -.55)

  box filled .1 wid 1i ht .1i at S12.n+(0, -.05)
  box filled .2 wid 1i ht .1i at S12.n+(0, -.15)
  box filled .3 wid 1i ht .1i at S12.n+(0, -.25)
  box filled .4 wid 1i ht .1i at S12.n+(0, -.35)
  box filled .5 wid 1i ht .1i at S12.n+(0, -.45)
  box filled .6 wid 1i ht .1i at S12.n+(0, -.55)

  box filled .1 wid 1i ht .1i at S13.n+(0, -.05)
  box filled .2 wid 1i ht .1i at S13.n+(0, -.15)
  box filled .3 wid 1i ht .1i at S13.n+(0, -.25)
  box filled .4 wid 1i ht .1i at S13.n+(0, -.35)
  box filled .5 wid 1i ht .1i at S13.n+(0, -.45)
  box filled .6 wid 1i ht .1i at S13.n+(0, -.55)

  box filled .1 wid 1i ht .1i at S14.n+(0, -.05)
  box filled .2 wid 1i ht .1i at S14.n+(0, -.15)
  box filled .3 wid 1i ht .1i at S14.n+(0, -.25)
  box filled .4 wid 1i ht .1i at S14.n+(0, -.35)
  box filled .5 wid 1i ht .1i at S14.n+(0, -.45)
  box filled .6 wid 1i ht .1i at S14.n+(0, -.55)

  box filled .1 wid 1i ht .1i at S15.n+(0, -.05)
  box filled .2 wid 1i ht .1i at S15.n+(0, -.15)
  box filled .3 wid 1i ht .1i at S15.n+(0, -.25)
  box filled .4 wid 1i ht .1i at S15.n+(0, -.35)
  box filled .5 wid 1i ht .1i at S15.n+(0, -.45)
  box filled .6 wid 1i ht .1i at S15.n+(0, -.55)

.PE
