<!--
     The FreeBSD Documentation Project
     The FreeBSD German Documentation Project

     $FreeBSD$
     $FreeBSDde: de-docproj/books/handbook/kernelconfig/chapter.sgml,v 1.75 2005/01/18 01:47:59 mheinen Exp $
     basiert auf: 1.153
-->

<chapter id="kernelconfig">
  <chapterinfo>
    <authorgroup>
      <author>
	<firstname>Jim</firstname>
	<surname>Mock</surname>
	<contrib>Erweitert und neu strukturiert von </contrib>
	<!-- Mar 2000 -->
      </author>
    </authorgroup>
    <authorgroup>
      <author>
	<firstname>Jake</firstname>
	<surname>Hamby</surname>
	<contrib>Urspr&uuml;nglich ver&ouml;ffentlicht von </contrib>
	<!-- 6 Oct 1995 -->
      </author>
    </authorgroup>
    <authorgroup>
      <author>
	<firstname>Robert</firstname>
	<surname>Altschaffel</surname>
	<contrib>&Uuml;bersetzt von </contrib>
	<!-- 24 Dec 2001 -->
      </author>
    </authorgroup>
  </chapterinfo>

  <title>Konfiguration des &os;-Kernels</title>

  <sect1 id="kernelconfig-synopsis">
    <title>&Uuml;bersicht</title>

    <indexterm>
      <primary>Kernel</primary>
      <secondary>Erstellen eines angepassten Kernels</secondary>
    </indexterm>

    <para>Der Kernel ist das Herz des &os; Betriebssystems.  Er ist
      verantwortlich f&uuml;r die Speicherverwaltung, das Durchsetzen
      von Sicherheitsdirektiven, Netzwerkf&auml;higkeit, Festplattenzugriffen
      und vieles mehr.  Obwohl &os; es immer mehr erm&ouml;glicht, dynamisch
      konfiguriert zu werden, ist es ab und an notwendig, den Kernel
      neu zu konfigurieren und zu kompilieren.</para>

    <para>Nachdem Sie dieses Kapitel gelesen haben, werden Sie Folgendes
      wissen:</para>

    <itemizedlist>
      <listitem>
        <para>Wieso Sie Ihren Kernel neu konfigurieren sollten.</para>
      </listitem>

      <listitem>
        <para>Wie Sie eine Kernelkonfigurationsdatei erstellen oder
	  ver&auml;ndern.</para>
      </listitem>

      <listitem>
        <para>Wie Sie mit der Konfigurationsdatei einen neuen Kernel
	  kompilieren.</para>
      </listitem>

      <listitem>
        <para>Wie Sie den neuen Kernel installieren.</para>
      </listitem>

      <listitem>
        <para>Wie sie die ben&ouml;tigten Eintr&auml;ge in
	  <filename>/dev</filename> erstellen.</para>
      </listitem>

      <listitem>
        <para>Was zu tun ist, falls etwas schiefgeht.</para>
      </listitem>
    </itemizedlist>

    <para>Alle Kommandos, aus den Beispielen dieses Kapitels,
      m&uuml;ssen mit <username>root</username>-Rechten
      ausgef&uuml;hrt werden.</para>
  </sect1>

  <sect1 id="kernelconfig-custom-kernel">
    <title>Wieso einen eigenen Kernel bauen?</title>

    <para>Traditionell besa&szlig; &os; einen monolithischen Kernel.  Das
      bedeutet, dass der Kernel ein einziges gro&szlig;es Programm war,
      das eine bestimmte Auswahl an Hardware unterst&uuml;tzte.
      Also musste man immer, wenn man das Kernelverhalten ver&auml;ndern
      wollte, zum Beispiel wenn man neue Hardware hinzuf&uuml;gen wollte,
      einen neuen Kernel kompilieren, installieren und das System neu
      starten.</para>

    <para>Heutzutage vertritt &os; immer mehr die Idee eines modularen
      Kernels, bei dem bestimmte Funktionen, je nach Bedarf, als Module
      geladen werden k&ouml;nnen.  Ein bekanntes Beispiel daf&uuml;r sind
      die Module f&uuml;r die PCMCIA-Karten in Laptops, die zum Starten
      nicht zwingend ben&ouml;tigt und erst bei Bedarf geladen
      werden.</para>

    <para>Trotzdem ist es noch immer n&ouml;tig, einige statische
      Kernelkonfigurationen durchzuf&uuml;hren.  In einigen F&auml;llen
      ist die Funktion zu systemnah, um durch ein Modul zu realisiert werden.
      In anderen F&auml;llen hat eventuell noch niemand ein ladbares
      Kernelmodul f&uuml;r diese Funktion geschrieben.</para>

    <para>Das Erstellen eines angepa&szlig;ten Kernels ist eines der
      wichtigsten Rituale, das nahezu jeder BSD-Benutzer erdulden
      muss.  Obwohl dieser Prozess recht viel Zeit in Anspruch nimmt,
      bringt er doch viele Vorteile f&uuml;r Ihr &os; System.  Der
      <filename>GENERIC</filename>-Kernel muss eine Vielzahl
      unterschiedlicher Hardware unterst&uuml;tzen, im Gegensatz dazu
      unterst&uuml;tzt ein angepasster Kernel nur
      <emphasis>Ihre</emphasis> Hardware.  Dies hat einige Vorteile:</para>

    <itemizedlist>
      <listitem>
        <para>Schnellerer Bootvorgang.  Da der Kernel nur
	  nach der Hardware des Systems sucht, kann sich
	  die Zeit f&uuml;r einen Systemstart erheblich
	  verk&uuml;rzen.</para>
      </listitem>

      <listitem>
        <para>Geringerer Speicherbedarf.  Ein eigener Kernel
	  ben&ouml;tigt in der Regel weniger Speicher als ein
	  <filename>GENERIC</filename>-Kernel, was vorteilhaft
	  ist, da der Kernel immer im RAM verweilt.  Insbesondere
	  profitieren Systeme mit wenig RAM davon.</para>
      </listitem>

      <listitem>
        <para>Zus&auml;tzliche Hardwareunterst&uuml;tzung.  Ein
	  angepasster Kernel kann Unterst&uuml;tzung f&uuml;r
	  Ger&auml;te wie Soundkarten bieten, die im
	  <filename>GENERIC</filename>-Kernel nicht enthalten
	  sind.</para>
      </listitem>
    </itemizedlist>
  </sect1>

  <sect1 id="kernelconfig-building">
    <title>Erstellen und Installation eines angepassten
      Kernels</title>

    <indexterm>
      <primary>Kernel</primary>
      <secondary>Erstellen und Installation</secondary>
    </indexterm>

    <para>Zuerst erl&auml;utern wir die Verzeichnisstruktur, in der der
      Kernel gebaut wird.  Die im Folgenden genannten Verzeichnisse sind
      relativ zum Verzeichnis
      <filename class="directory">/usr/src/sys</filename>
      angegeben, das Sie auch &uuml;ber den Pfad
      <filename>/sys</filename> erreichen k&ouml;nnen.  Es existieren
      mehrere Unterverzeichnisse, die bestimmte Teile des Kernels
      darstellen, aber die f&uuml;r uns wichtigsten sind
      <filename><replaceable>arch</replaceable>/conf</filename>, in dem
      Sie die Konfigurationsdatei f&uuml;r den angepassten Kernel
      erstellen werden, und <filename>compile</filename>, in dem der Kernel
      gebaut wird.  <replaceable>arch</replaceable> kann entweder
      <filename>i386</filename>, <filename>alpha</filename>,
      <filename>amd64</filename>, <filename>ia64</filename>,
      <filename>powerpc</filename>, <filename>sparc64</filename> oder
      <filename>pc98</filename> (eine in Japan beliebte Architektur) sein.
      Alles in diesen Verzeichnissen ist nur f&uuml;r die jeweilige
      Architektur relevant.  Der Rest des Codes ist
      maschinenunabh&auml;ngig und f&uuml;r alle
      Plattformen, auf die &os; portiert werden kann, gleich.
      Beachten Sie die Verzeichnisstruktur, die jedem unterst&uuml;tzten
      Ger&auml;t, jedem Dateisystem und jeder Option ein eigenes
      Verzeichnis zuordnet.  Vor &os;&nbsp;5.X lief &os; nur
      auf Systemen mit <filename>i386</filename>-,
      <filename>alpha</filename>- oder
      <filename>pc98</filename>-Architektur.</para>

    <para>Die Beispiele in diesem Kapitel verwenden ein
      i386-System.  Wenn Sie ein anderes System benutzen,
      passen Sie bitte die Pfade entsprechend der Architektur
      des Systems an.</para>

    <note>
      <para>Falls Sie kein <filename>/usr/src/sys</filename> Verzeichnis
	vorfinden, so sind die Kernelquellen nicht installiert.  Der
	einfachste Weg dies nachzuholen, ist
	<command>sysinstall</command> (vor &os;&nbsp;5.2
	<command>/stand/sysinstall</command>) als <username>root</username>
        auszuf&uuml;hren.  Dort w&auml;hlen Sie
	<guimenuitem>Configure</guimenuitem>, dann
	<guimenuitem>Distributions</guimenuitem>, dann
	<guimenuitem>src</guimenuitem> und schlie&szlig;lich
	<guimenuitem>sys</guimenuitem>.  Wenn Sie eine
	Aversion gegen <application>sysinstall</application> haben und eine
	<quote>offizielle</quote> &os; CD-ROM besitzen, k&ouml;nnen Sie
	die Kernelquellen auch von der Kommandozeile installieren:</para>

      <screen>&prompt.root; <userinput>mount /cdrom</userinput>
&prompt.root; <userinput>mkdir -p /usr/src/sys</userinput>
&prompt.root; <userinput>ln -s /usr/src/sys /sys</userinput>
&prompt.root; <userinput>cat /cdrom/src/ssys.[a-d]* | tar -xzvf -</userinput></screen>
    </note>

    <para>Als n&auml;chstes wechseln sie in das Verzeichnis
      <filename class="directory"><replaceable>arch</replaceable>/conf</filename>
      und kopieren die Konfigurationsdatei
      <filename>GENERIC</filename> in eine Datei, die den
      Namen Ihres Kernels tr&auml;gt.  Zum Beispiel:</para>

    <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/src/sys/<replaceable>i386</replaceable>/conf</userinput>
&prompt.root; <userinput>cp GENERIC MYKERNEL</userinput></screen>

    <para>Traditionell ist der Name des Kernels immer in Gro&szlig;buchstaben.
      Wenn Sie mehrere &os; mit unterschiedlicher Hardware warten, ist
      es n&uuml;tzlich, wenn Sie Konfigurationsdatei nach dem Hostnamen der
      Maschinen benennen.  Im Beispiel verwenden wir den Namen
      <filename>MYKERNEL</filename>.</para>

    <tip>
      <para>Es ist nicht zu empfehlen die Konfigurationsdatei direkt
        unterhalb von <filename>/usr/src</filename> abzuspeichern.
	Wenn Sie Probleme haben, k&ouml;nnten Sie der Versuchung
	erliegen, <filename class="directory">/usr/src</filename>
	einfach zu l&ouml;schen und wieder von vorne anzufangen.
	Wenn Sie so vorgehen, werden Sie kurz darauf merken,
	dass Sie soeben Ihre Kernelkonfigurationsdatei
	gel&ouml;scht haben.</para>

      <para>Editieren Sie immer eine Kopie von <filename>GENERIC</filename>.
	&Auml;nderungen an <filename>GENERIC</filename> k&ouml;nnen
	verloren gehen, wenn der
	<link linkend="cutting-edge">Quellbaum aktualisiert</link>
	wird.</para>

      <para>Sie sollten die Konfigurationsdatei an anderer Stelle
	aufheben und im Verzeichnis
	<filename><replaceable>i386</replaceable></filename>
	einen Link auf die Datei erstellen.</para>

      <para>Beispiel:</para>

      <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/src/sys/<replaceable>i386</replaceable>/conf</userinput>
&prompt.root; <userinput>mkdir /root/kernels</userinput>
&prompt.root; <userinput>cp GENERIC /root/kernels/<replaceable>MYKERNEL</replaceable></userinput>
&prompt.root; <userinput>ln -s /root/kernels/<replaceable>MYKERNEL</replaceable></userinput></screen>
    </tip>

    <para>Jetzt editieren Sie <filename>MYKERNEL</filename> mit einem
      Texteditor Ihres Vertrauens.  Wenn Sie gerade neu anfangen, ist Ihnen
      vielleicht nur der <application>vi</application> Editor bekannt,
      der allerdings zu komplex ist, um hier erkl&auml;rt zu werden.
      Er wird aber in vielen B&uuml;chern aus der <link linkend="bibliography">
	Bibliographie</link> gut erkl&auml;rt.  &os; bietet aber auch
      einen leichter zu benutzenden Editor, den <application>ee</application>
      an, den Sie, wenn Sie Anf&auml;nger sind, benutzen sollten.  Sie
      k&ouml;nnen die Kommentare am Anfang der Konfigurationsdatei
      &auml;ndern, um die &Auml;nderungen gegen&uuml;ber
      <filename>GENERIC</filename> zu dokumentieren.</para>

    <indexterm><primary>SunOS</primary></indexterm>

    <para>Falls Sie schon einmal einen Kernel unter &sunos; oder einem
      anderen BSD kompiliert haben, werden Sie diese Konfigurationsdatei
      bereits kennen.  Wenn Sie mit einem anderen Betriebssystem wie DOS
      vertraut sind, k&ouml;nnte die <filename>GENERIC</filename>
      Konfigurationsdatei Sie verschrecken.  In diesen Fall sollten Sie
      den Beschreibungen im Abschnitt &uuml;ber die
      <link linkend="kernelconfig-config">Konfigurationsdatei</link>
      langsam und vorsichtig folgen.</para>

    <note>
      <para>Wenn Sie die <link linkend="cutting-edge">&os; Quellen
          synchronisieren</link>, sollten Sie immer, bevor Sie etwas
	ver&auml;ndern, <filename>/usr/src/UPDATING</filename>
	durchlesen.  Diese Datei enth&auml;lt alle wichtigen Informationen,
	die Sie beim Aktualisieren beachten m&uuml;ssen.
        Da <filename>/usr/src/UPDATING</filename> immer zu Ihrer Version
	der &os; Quellen passt, sind die Informationen dort genauer,
	als in diesem Handbuch.</para>
    </note>

    <para>Nun m&uuml;ssen Sie die Kernelquellen kompilieren.  Dazu gibt es
      zwei Verfahren.  Welches Verfahren Sie nehmen, h&auml;ngt davon ab,
      warum Sie den Kernel neu bauen und welche Version von &os; Sie
      verwenden.</para>

    <itemizedlist>
      <listitem>
	<para>Wenn Sie <emphasis>nur</emphasis> die Kernelquellen
	  installiert haben, benutzen Sie das Verfahren&nbsp;1.</para>
      </listitem>

      <listitem>
	<para>Wenn Sie eine &os; Version vor 4.0 benutzen und
	  <emphasis>nicht</emphasis> auf &os;&nbsp;4.0 oder h&ouml;her mit
	  <command>make buildworld</command> migrieren, benutzen Sie
	  Verfahren&nbsp;1.</para>
      </listitem>

      <listitem>
	<para>Wenn Sie einen neuen Kernel bauen wollen, ohne dabei den
	Quellcode zu aktualisieren, weil Sie vielleicht nur eine neue
	Option wie <literal>IPFIREWALL</literal> hinzugef&uuml;gt haben,
	k&ouml;nnen Sie jedes der Verfahren einsetzen.</para>
      </listitem>

      <listitem>
	<para>Wenn Sie als Teil eines <command>make buildworld</command> den
	  Kernel aktualisieren, benutzen Sie das Verfahren&nbsp;2.</para>
      </listitem>
    </itemizedlist>

    <indexterm>
      <primary><command>cvsup</command></primary>
    </indexterm>

    <indexterm><primary>CTM</primary></indexterm>

    <indexterm>
      <primary>CVS</primary>
      <secondary>anonymous</secondary>
    </indexterm>

    <para>Ist der Quellbaum nach dem letzten erfolgreichen Bau
      (<maketarget>buildworld</maketarget>,
      <maketarget>installworld</maketarget>) unver&auml;ndert,
      das hei&szlig;t Sie haben weder <application>CVSup</application>,
      <application>CTM</application> noch
      <application>anoncvs</application> laufen lassen, dann k&ouml;nnen
      Sie die Sequenz <command>config</command>,
      <command>make depend</command>, <command>make</command>,
      <command>make install</command> benutzen.</para>

    <procedure>
      <title>Verfahren&nbsp;1.  Bau eines Kernels mit der
	<quote>herk&ouml;mmlichen</quote> Methode</title>

      <step>
	<para>Generieren Sie die Kernel Quellen mit &man.config.8;.</para>

	<screen>&prompt.root; <userinput>/usr/sbin/config <replaceable>MYKERNEL</replaceable></userinput></screen>
      </step>

      <step>
	<para>Das vorige Kommando (&man.config.8;) gibt das
	  Bauverzeichnis aus.  Wechseln Sie jetzt in das
	  Bauverzeichnis:</para>

	<screen>&prompt.root; <userinput>cd ../compile/<replaceable>MYKERNEL</replaceable></userinput></screen>

	<para>Wenn Sie eine &os;-Version vor 5.0 verwenden,
	  wechseln Sie wie folgt in das Bauverzeichnis:</para>

	<screen>&prompt.root; <userinput>cd ../../compile/<replaceable>MYKERNEL</replaceable></userinput></screen>
      </step>

      <step>
	<para>Kompilieren Sie den Kernel.</para>

	<screen>&prompt.root; <userinput>make depend</userinput>
&prompt.root; <userinput>make</userinput></screen>
      </step>

      <step>
	<para>Installieren Sie den neuen Kernel.</para>

	<screen>&prompt.root; <userinput>make install</userinput></screen>
      </step>
    </procedure>

    <procedure>
      <title>Verfahren&nbsp;2.  Bau eines Kernels mit der <quote>neuen</quote>
	Methode</title>

      <step>
	<para>Wechseln Sie in das <filename>usr/src</filename>
	  Verzeichnis.</para>

	<screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/src</userinput></screen>
      </step>

      <step>
	<para>Kompilieren Sie den Kernel.</para>

	<screen>&prompt.root; <userinput>make buildkernel KERNCONF=<replaceable>MYKERNEL</replaceable></userinput></screen>
      </step>

      <step>
	<para>Installieren Sie den neuen Kernel.</para>

	<screen>&prompt.root; <userinput>make installkernel KERNCONF=<replaceable>MYKERNEL</replaceable></userinput></screen>
      </step>
    </procedure>

    <note>
      <para>Mit &os;&nbsp;4.2 und &auml;lteren Versionen m&uuml;ssen Sie
        <literal>KERNCONF</literal> durch <literal>KERNEL</literal>
	ersetzen.  4.2-STABLE nach dem 2.&nbsp;Februar 2001 erkennt die
	Option <literal>KERNCONF</literal>.</para>
    </note>

    <indexterm>
      <primary>
	<filename class="directory">/boot/kernel.old</filename>
      </primary>
    </indexterm>

    <para>Der neue Kernel wird im Verzeichnis
      <filename class="directory">/boot/kernel.old</filename> unter
      <filename>/boot/kernel/kernel</filename> abgelegt, der alte
      Kernel wird nach <filename>/boot/kernel.old/kernel</filename>
      verschoben.  Um den neuen Kernel zu benutzen, sollten Sie die
      Maschine jetzt neu starten.  Falls etwas schief geht, sehen Sie
      bitte in dem Abschnitt zur <link linkend="kernelconfig-trouble">
	Fehlersuche</link> am Ende dieses Kapitels nach.  Dort sollten Sie
      auch unbedingt den Abschnitt lesen, der erkl&auml;rt, was zu tun
      ist, <link linkend="kernelconfig-noboot">wenn der neue Kernel nicht
	startet</link>.</para>

    <note>
      <para>Vor &os;&nbsp;5.X wurde der Kernel nach
	<filename>/kernel</filename> und Module in das
	Verzeichnis <filename class="directory">/modules</filename>
	installiert.  Der alte Kernel wurde nach
	<filename>/kernel.old</filename> gesichert.
	Im Verzeichnis <filename>/boot</filename> werden andere
	Dateien, die zum Systemstart ben&ouml;tigt werden, wie der
	Boot-Loader (&man.loader.8;) und dessen Konfiguration, abgelegt.
	Module von Fremdherstellern oder angepasste Module
	werden in <filename class="directory">/modules</filename>
	abgelegt.  Beachten Sie bitte, dass diese Module immer
	zu dem verwendeten Kernel passen m&uuml;ssen.  Module,
	die nicht zu dem verwendeten Kernel passen,
	gef&auml;hrden die Stabilit&auml;t des Systems.</para>
    </note>

    <note>
      <para>Wenn Sie neue Ger&auml;te, wie Soundkarten,
	hinzugef&uuml;gt haben und &os;&nbsp;4.X oder eine
	fr&uuml;here Version benutzen, m&uuml;ssen Sie unter
	Umst&auml;nden Ger&auml;tedateien in
	<filename class="directory">/dev</filename> erstellen,
	bevor Sie die Ger&auml;te benutzen k&ouml;nnen.
	Weitere Informationen finden Sie in
	<link linkend="kernelconfig-nodes">Erstellen von
	  Ger&auml;tedateien</link>
	sp&auml;ter in diesem Kapitel.</para>
    </note>
  </sect1>

  <sect1 id="kernelconfig-config">
    <sect1info>
      <authorgroup>
        <author>
	  <firstname>Joel</firstname>
	  <surname>Dahl</surname>
	  <contrib>Auf &os; 5.X angepasst von </contrib>
	  <!-- August 2004, PR docs/70674 -->
        </author>
	<!-- <editor><othername role="freefall login">ceri</othername></editor> -->
      </authorgroup>
    </sect1info>

    <title>Die Kernelkonfigurationsdatei</title>

    <indexterm>
      <primary>Kernel</primary>
      <secondary>NOTES</secondary>
    </indexterm>

    <indexterm>
      <primary>Kernel</primary>
      <secondary>LINT</secondary>
    </indexterm>

    <indexterm>
      <primary>NOTES</primary>
    </indexterm>

    <indexterm>
      <primary>LINT</primary>
    </indexterm>

    <indexterm>
      <primary>Kernel</primary>
      <secondary>Konfigurationsdatei</secondary>
    </indexterm>

    <para>Das Format der Konfigurationsdatei ist recht einfach.  Jede Zeile
      enth&auml;lt ein Schl&uuml;sselwort und ein oder mehrere Argumente.
      Eine Zeile, die von einen <literal>#</literal> eingeleitet wird, gilt
      als Kommentar und wird ignoriert.  Die folgenden Abschnitte
      beschreiben jedes Schl&uuml;sselwort in der Reihenfolge, in der es
      in <filename>GENERIC</filename> auftaucht.  Manche zusammengeh&ouml;rende
      Schl&uuml;sselw&ouml;rter werden in einem Abschnitt beschrieben,
      obwohl Sie &uuml;ber <filename>GENERIC</filename> verstreut sind.
      <anchor id="kernelconfig-options"> Eine ausf&uuml;hrliche Liste aller
      Optionen mit detaillierten Erkl&auml;rungen finden Sie in der
      Konfigurationsdatei <filename>NOTES</filename>, die sich in demselben
      Verzeichnis wie <filename>GENERIC</filename> befindet.
      Von der Architektur unabh&auml;ngige Optionen sind in
      der Datei <filename>/usr/src/sys/conf/NOTES</filename>
      aufgef&uuml;hrt.</para>

    <note>
      <para>Unter &os;&nbsp;4.X existiert die Datei
	<filename>NOTES</filename> nicht.  Die Optionen und
	Ger&auml;te aus <filename>GENERIC</filename> werden
	in der Datei <filename>LINT</filename> beschrieben.
	Unter &os;&nbsp;4.X hatte die Datei <filename>LINT</filename>
	zwei Funktionen:  Sie diente als Referenz zur Auswahl
	von Optionen f&uuml;r einen angepassten Kernel
	und als Beispiel f&uuml;r eine Kernelkonfiguration,
	in der so viele Optionen wie m&ouml;glich von den
	Vorgabewerten abwichen.  Zum Testen von neuen Quellen
	oder &Auml;nderungen, die vielleicht mit anderen Teilen
	des Kernels Probleme bereiten, war und ist eine solche
	Konfiguration sehr hilfreich.  Allerdings hat sich die
	Kernelkonfiguration in &os;&nbsp;5.X stark ge&auml;ndert.
	Treiberoptionen wurden beispielsweise in einer Hints-Datei
	gespeichert und aus <filename>LINT</filename> entfernt.
	Dadurch wurde es m&ouml;glich, Treiberoptionen zu
	&auml;ndern und w&auml;hrend des Systemstarts zu laden.
	Deshalb wurde unter anderem die Datei
	<filename>LINT</filename> in <filename>NOTES</filename>
	umbenannt und als Referenz f&uuml;r Benutzer
	beibehalten.</para>

      <para>Unter &os;&nbsp;5.X k&ouml;nnen Sie immer noch eine
	baubare <filename>LINT</filename>-Datei mit dem nachstehenden
	Kommando erzeugen:</para>

      <screen>&prompt.root; <userinput>cd /usr/src/sys/<replaceable>i386</replaceable>/conf && make LINT</userinput></screen>
    </note>

    <indexterm>
      <primary>Kernel</primary>
      <secondary>Konfigurationsdatei</secondary>
    </indexterm>

    <para>Das folgende Beispiel zeigt eine <filename>GENERIC</filename>
      Konfigurationsdatei, die, wo notwendig, zus&auml;tzliche Kommentare
      enth&auml;lt.  Sie sollte der Datei
      <filename>/usr/src/sys/<replaceable>i386</replaceable>/conf/GENERIC</filename>
      auf Ihrem System sehr &auml;hnlich sein.</para>

    <programlisting>#
# GENERIC -- Generic kernel configuration file for FreeBSD/i386
#
# For more information on this file, please read the handbook section on
# Kernel Configuration Files:
#
#    http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/kernelconfig-config.html
#
# The handbook is also available locally in /usr/share/doc/handbook
# if you've installed the doc distribution, otherwise always see the
# &os; World Wide Web server (http://www.FreeBSD.org/) for the
# latest information.
#
# An exhaustive list of options and more detailed explanations of the
# device lines is also present in the ../../conf/NOTES and NOTES files.
# If you are in doubt as to the purpose or necessity of a line, check first
# in NOTES.
#
# &dollar;FreeBSD: /repoman/r/ncvs/src/sys/i386/conf/GENERIC,v 1.413 2004/08/11 01:34:18 rwatson Exp &dollar;</programlisting>

    <para>Die folgenden Schl&uuml;sselw&ouml;rter sind f&uuml;r
      <emphasis>jeden</emphasis> Kernel, den Sie bauen, zwingend
      erforderlich:</para>

    <indexterm>
      <primary>Kerneloptionen</primary>
      <secondary>machine</secondary>
    </indexterm>

    <programlisting>machine		i386</programlisting>

    <para>Gibt die Architektur der Maschine an und muss entweder
      <literal>alpha</literal>, <literal>amd64</literal>,
      <literal>i386</literal>, <literal>ia64</literal>,
      <literal>pc98</literal>, <literal>powerpc</literal>
      oder <literal>sparc64</literal> sein.</para>

    <indexterm>
      <primary>Kerneloptionen</primary>
      <secondary>cpu</secondary>
    </indexterm>

    <programlisting>cpu          I486_CPU
cpu          I586_CPU
cpu          I686_CPU</programlisting>

    <para>Die vorigen Zeilen geben den Typ der CPU Ihres Systems an.  Sie
      k&ouml;nnen mehrere CPU Typen angeben, wenn Sie sich zum Beispiel
      nicht sicher sind, ob Sie <literal>I586_CPU</literal> oder
      <literal>I686_CPU</literal> benutzen sollen.  F&uuml;r einen
      angepassten Kernel ist es aber am besten, wenn Sie nur die CPU
      angeben, die sich in der Maschine befindet.  Der CPU-Typ wird
      in den Boot-Meldungen ausgegeben, die in der Datei
      <filename>/var/run/dmesg.boot</filename> gespeichert sind.</para>

    <indexterm>
      <primary>Kerneloptionen</primary>
      <secondary>CPU-Typ</secondary>
    </indexterm>

    <para>In den Quellen von &os; ist die Option
      <literal>I386_CPU</literal> noch enthalten, doch ist die
      Option sowohl in -STABLE wie auch in -CURRENT deaktiviert.
      Das hei&szlig;t Sie haben die folgenden M&ouml;glichkeiten,
      &os; auf einem 386-System zu installieren:</para>

    <itemizedlist>
      <listitem>
	<para>Installieren Sie ein &auml;lteres &os;-Release
	  und aktualisieren Sie das System mit den Quellen
	  wie in <xref linkend="kernelconfig-building"> beschrieben.</para>
      </listitem>

      <listitem>
	<para>Bauen Sie das Userland und den Kernel auf einer
	  neueren Maschine und installieren Sie die &uuml;bersetzten
	  Dateien aus <filename>/usr/obj</filename>.  Weitere
	  Details entnehmen Sie bitte <xref linkend="small-lan">.</para>
      </listitem>

      <listitem>
	<para>Bauen Sie Ihr eigenes FreeBSD-Release, dessen
	  Installations-CD einen Kernel enth&auml;lt der
	  die Option <literal>I386_CPU</literal> unterst&uuml;tzt.</para>
      </listitem>
    </itemizedlist>

    <para>Die einfachste M&ouml;glichkeit ist sicher die erste.
      Sie ben&ouml;tigen dazu allerdings sehr viel Plattenplatz,
      der auf 386-Systemen vielleicht nicht vorhanden ist.</para>

    <indexterm>
      <primary>Kerneloptionen</primary>
      <secondary>ident</secondary>
    </indexterm>

    <programlisting>ident          GENERIC</programlisting>

    <para>Gibt den Namen Ihres Kernels an.  Hier sollten Sie den Namen
      einsetzen, den Sie Ihrer Konfigurationsdatei gegeben haben.  In
      unserem Beispiel ist das <literal>MYKERNEL</literal>.  Der Wert, den
      Sie <literal>ident</literal> zuweisen, wird beim Booten des neuen
      Kernels ausgegeben.  Wenn Sie den Kernel von Ihrem normal verwendeten
      Kernel unterscheiden wollen, weil Sie zum Beispiel einen Kernel zum
      Testen bauen, ist es n&uuml;tzlich, hier einen anderen Namen
      anzugeben.</para>

    <indexterm>
      <primary>Kerneloptionen</primary>
      <secondary>maxusers</secondary>
    </indexterm>

    <programlisting>maxusers          <replaceable>n</replaceable></programlisting>

    <para>Die Gr&ouml;&szlig;e wichtiger Systemtabellen wird von
      <literal>maxusers</literal> bestimmt.  Der Wert dieser Variablen
      sollte ungef&auml;hr der Anzahl der Benutzer des Systems
      entsprechen.</para>

    <para>Ab &os;&nbsp;4.5 kann das System diesen Wert selbst setzen, wenn
      Sie in der Konfigurationsdatei den Wert <literal>0</literal><footnote>
        <para>Der verwendete Algorithmus setzt <literal>maxusers</literal>
	  auf die Speichergr&ouml;&szlig;e des Systems.  Der minimale Wert
	  betr&auml;gt dabei <literal>32</literal>, das Maximum ist
	  <literal>384</literal>.</para></footnote>
      angeben.  Ab &os;&nbsp;5.X wird <literal>maxusers</literal>
      auf <literal>0</literal> gesetzt, wenn die Option nicht angegeben
      wird.  Wenn Sie eine fr&uuml;here Version als &os;&nbsp;4.5
      einsetzen, oder den Wert selbst bestimmen wollen, sollten Sie
      <literal>maxusers</literal> mindestens auf <literal>4</literal>
      setzen, insbesondere wenn Sie beabsichtigen, das X Window System
      zu benutzen oder Software zu kompilieren.  Der Grund daf&uuml;r ist,
      dass der wichtigste Wert, der von <literal>maxusers</literal>
      bestimmt wird, die maximale Anzahl an Prozessen ist, die auf
      <literal>20 + 16 * maxusers</literal> gesetzt wird.  Wenn Sie also
      <literal>maxusers</literal> auf 1 setzen, k&ouml;nnen gleichzeitig
      nur 36 Prozesse laufen, von denen ungef&auml;hr 18 schon beim Booten
      des Systems gestartet werden und nochmal etwa 15 Prozesse dazukommen,
      wenn Sie das X Window System starten.  Selbst eine einfache Aufgabe,
      wie das Lesen einer Manualpage, braucht neun Prozesse zum Filtern,
      Dekomprimieren und Anschauen.  F&uuml;r die meisten Benutzer sollte
      es ausreichen, <literal>maxusers</literal> auf 64 zu setzen, womit
      1044 gleichzeitige Prozesse zur Verf&uuml;gung stehen.Wenn Sie
      allerdings den gef&uuml;rchteten <errortype>proc table full</errortype>
      Fehler, beim Versuch ein Programm zu starten oder auf einem Server
      mit einer gro&szlig;en Benutzerzahl (wie
      <hostid role="fqdn">ftp.FreeBSD.org</hostid>) sehen, dann
      sollten Sie den Wert erh&ouml;hen und den Kernel neu bauen.</para>

    <note>
      <para>Die Anzahl der Benutzer, die sich auf einer Maschine anmelden
	k&ouml;nnen, wird <emphasis>nicht</emphasis> durch
	<literal>maxusers</literal> begrenzt.  Der Wert dieser Variablen,
	zusammen mit einer angenommenen Anzahl Prozesse pro
	Benutzer, legt sinnvolle Gr&ouml;&szlig;en f&uuml;r bestimmte
	Systemtabellen fest.  Die Option <link
	  linkend="kernelconfig-ptys"><literal>pseudo-device pty 16</literal></link>
	legt die Anzahl der erlaubten Anmeldungen von
	entfernten Systemen und X-Terminals fest.  Unter
	&os;&nbsp;5.X brauchen Sie sich um die Anzahl der
	Ger&auml;te nicht mehr zu k&uuml;mmern.  Der
	&man.pty.4;-Treiber erstellt automatisch neue
	Ger&auml;te.  In der Konfigurationsdatei m&uuml;ssen Sie
	die Anweisung <literal>device pty</literal> verwenden.</para>
    </note>

    <programlisting># Floating point support - do not disable.
device          npx</programlisting>

    <para><literal>npx</literal> ist die Schnittstelle zur
      Flie&szlig;komma-Einheit in &os;.  Dies kann entweder ein
      Coprozessor oder eine mathematische Software-Emulation sein.  Die
      Angabe dieser Option ist <emphasis>verpflichtend</emphasis>.</para>

    <programlisting># Pseudo devices
device   loop          # Network loopback</programlisting>

    <para>Das TCP/IP Loopback Device.  Wenn Sie eine Telnet oder FTP
      Verbindung zu <hostid>localhost</hostid> (alias <hostid
        role="ipaddr">127.0.0.1</hostid>) aufbauen, erstellen Sie eine
      Verbindung zu sich selbst durch dieses Device.  Die Angabe
      dieser Option ist <emphasis>verpflichtend</emphasis>.
      Unter &os;&nbsp;4.X m&uuml;ssen Sie die Zeile
      <literal>pseudo-device loop</literal> verwenden.</para>

    <para>Das Folgende ist mehr oder weniger optional.  Mehr Informationen
      enthalten die Anmerkungen unter oder neben den diskutierten
      Optionen.</para>

    <programlisting>#To statically compile in device wiring instead of /boot/device.hints
#hints          "GENERIC.hints"         # Default places to look for devices.</programlisting>

    <para>Ab &os;&nbsp;5.X werden Ger&auml;te mit &man.device.hints.5;
      konfiguriert.  In der Voreinstellung &uuml;berpr&uuml;ft
      &man.loader.8; beim Systemstart die Datei
      <filename>/boot/device.hints</filename>.  Die Option
      <literal>hints</literal> erlaubt es, die Ger&auml;tekonfiguration
      statisch in den Kernel einzubinden, sodass die Datei
      <filename>device.hints</filename> in <filename>/boot</filename>
      nicht ben&ouml;tigt wird.</para>

    <!-- XXX: Add a comment here that explains when compiling
	      hints into the kernel is a good idea and why. -->

    <programlisting>#makeoptions     DEBUG=-g          # Build kernel with gdb(1) debug symbols</programlisting>

    <para>Der normale Bauprozess von FreeBSD erstellt einen Kernel,
      der keine Debugging-Informationen enth&auml;lt.  Nachdem der
      Kernel gebunden ist, werden die meisten Symbole entfernt,
      um bei der Installation Platz zu sparen.  Wenn Sie Kernel
      auf dem -CURRENT-Zweig testen oder eigene &Auml;nderungen
      im Kernel vornehmen, sollten Sie vielleicht diese Zeile
      aktivieren.  &man.gcc.1; wird dann mit der Option
      <option>-g</option> aufgerufen und erzeugt die
      Debugging-Informationen.  Erstellen Sie den Kernel mit der
      herk&ouml;mmlichen Methode (siehe
      <xref linkend="kernelconfig-building">), erreichen Sie
      dasselbe, wenn Sie &man.config.8; mit der Option
      <option>-g</option> aufrufen.</para>

    <programlisting>options          SCHED_4BSD         # 4BSD scheduler</programlisting>

    <para>Der herk&ouml;mmliche Scheduler von &os;.  Abh&auml;ngig
      von der Last auf Ihrem System erhalten Sie eine h&ouml;here
      Leistung, wenn Sie den neuen ULE-Scheduler verwenden.
      Der ULE-Scheduler wurde f&uuml;r Mehrprozessorsysteme
      entworfen, arbeitet aber auch gut auf Einprozessorsystemen.
      Wenn Sie den neuen Scheduler ausprobieren wollen, ersetzen
      Sie in der Konfigurationsdatei <literal>SCHED_4BSD</literal>
      durch <literal>SCHED_ULE</literal>.</para>

    <programlisting>options          INET              # InterNETworking</programlisting>

    <para>Netzwerkunterst&uuml;tzung.  Auch wenn Sie nicht planen, den
      Rechner mit einem Netzwerk zu verbinden, sollten Sie diese Option
      aktiviert lassen.  Die meisten Programme sind mindestens auf die
      Loopback Unterst&uuml;tzung (Verbindungen mit sich selbst)
      angewiesen.  Damit ist diese Option im Endeffekt
      notwendig.</para>

    <programlisting>options          INET6             # IPv6 communications protocols</programlisting>

    <para>Aktiviert die Unterst&uuml;tzung f&uuml;r das IPv6
      Protokoll.</para>

    <programlisting>options          FFS               # Berkeley Fast Filesystem</programlisting>

    <para>Das Dateisystem f&uuml;r Festplatten.  Wenn Sie von einer
      Festplatte booten wollen, lassen Sie diese Option aktiviert.</para>

    <programlisting>options          UFS_ACL           # Support for access control lists</programlisting>

    <para>Diese Option, die es erst ab &os;&nbsp;5.0 gibt, aktiviert
      Zugriffskontrolllisten (<acronym>ACL</acronym>).  Die
      <acronym>ACL</acronym>s h&auml;ngen von
      erweiterten Attributen und <acronym>UFS2</acronym> ab,
      eine genaue Beschreibung finden
      Sie in <xref linkend="fs-acl">.  Die Zugriffskontrolllisten sind in
      der Voreinstellung aktiviert und sollten auch nicht deaktiviert
      werden, wenn Sie schon einmal auf einem Dateisystem verwendet wurden,
      da dies die Zugriffsrechte auf Dateien in unvorhersehbarer Art und
      Weise &auml;ndern kann.</para>

    <programlisting>options          UFS_DIRHASH       # Improve performance on big directories</programlisting>

    <para>Diese Option steigert die Geschwindigkeit von Plattenzugriffen
      auf gro&szlig;en Verzeichnissen.  Dadurch verbraucht das System etwas
      mehr Speicher als vorher.  F&uuml;r stark besch&auml;ftigte Server
      oder Arbeitsplatzrechner sollten Sie diese Option aktiviert lassen.
      Auf kleineren Systemen, bei denen Speicher eine kostbare Ressource
      darstellt oder Systemen, auf denen die Geschwindigkeit der
      Plattenzugriffe nicht wichtig ist, wie Firewalls, k&ouml;nnen Sie
      diese Option abstellen.</para>

    <programlisting>options          SOFTUPDATES       # Enable FFS Soft Updates support</programlisting>

    <para>Mit dieser Option wird die Unterst&uuml;tzung f&uuml;r Soft
      Updates, die Schreibzugriffe beschleunigen, in den Kernel
      eingebunden.  Auch wenn die Funktion im Kernel ist, muss
      sie f&uuml;r einzelne Dateisysteme explizit aktiviert werden.
      &Uuml;berpr&uuml;fen Sie mit &man.mount.8;, ob die Dateisysteme
      Soft Updates benutzen.  Wenn die Option
      <literal>soft-updates</literal> nicht aktiviert ist, k&ouml;nnen
      Sie die Option nachtr&auml;glich mit &man.tunefs.8; aktivieren.
      F&uuml;r neue Dateisysteme k&ouml;nnen Sie Option beim Anlegen mit
      &man.newfs.8; aktivieren.</para>

    <programlisting>options          MD_ROOT           # MD is a potential root device</programlisting>

    <para>Diese Option aktiviert die Unterst&uuml;ztung f&uuml;r
      ein Root-Dateisystem auf einem speicherbasierten Laufwerk
      (RAM-Disk).</para>

    <indexterm>
      <primary>Kerneloptionen</primary>
      <secondary>NFS</secondary>
    </indexterm>

    <indexterm>
      <primary>Kerneloptionen</primary>
      <secondary>NFS_ROOT</secondary>
    </indexterm>

    <programlisting>options          NFSCLIENT         # Network Filesystem Client
options          NFSSERVER         # Network Filesystem Server
options          NFS_ROOT          # NFS usable as /, requires NFSCLIENT</programlisting>

    <para>Das Network Filesystem.  Wenn Sie keine Partitionen von einem
      &unix; File-Server &uuml;ber TCP/IP einh&auml;ngen wollen, k&ouml;nnen
      Sie diese Zeile auskommentieren.</para>

    <indexterm>
      <primary>Kerneloptionen</primary>
      <secondary>MSDOSFS</secondary>
    </indexterm>

    <programlisting>options          MSDOSFS           # MSDOS Filesystem</programlisting>

    <para>Das &ms-dos; Dateisystem.  Sie k&ouml;nnen diese Zeile
      auskommentieren, wenn Sie nicht vorhaben, eine DOS-Partition
      beim Booten einzuh&auml;ngen.  Das n&ouml;tige Modul wird
      ansonsten automatisch geladen, wenn Sie das erste Mal eine
      DOS-Partition einh&auml;ngen.  Au&szlig;erdem k&ouml;nnen
      Sie mit den ausgezeichneten
      <filename role="package">emulators/mtools</filename> aus
      der Ports-Sammlung auf DOS-Floppies zugreifen, ohne diese
      an- und abh&auml;ngen zu m&uuml;ssen (<literal>MSDOSFS</literal>
      wird in diesem Fall nicht ben&ouml;tigt).</para>

    <programlisting>options          CD9660            # ISO 9660 Filesystem</programlisting>

    <para>Das ISO 9660 Dateisystem f&uuml;r CD-ROMs.  Sie k&ouml;nnen diese
      Zeile auskommentieren, wenn Sie kein CD-ROM-Laufwerk besitzen oder
      nur ab und an CDs einh&auml;ngen.  Das Modul wird automatisch
      geladen, sobald Sie das erste Mal eine CD einh&auml;ngen.  F&uuml;r
      Audio-CDs ben&ouml;tigen Sie dieses Dateisystem nicht.</para>

    <programlisting>options          PROCFS            # Process filesystem</programlisting>

    <para>Das Prozessdateisystem.  Dies ist ein Pseudo-Dateisystem,
      das auf <filename>/proc</filename> eingehangen wird und es Programmen
      wie &man.ps.1; erlaubt, mehr Informationen &uuml;ber laufende Prozesse
      auszugeben.  Ab &os;&nbsp;5.0 sollte <literal>PROCFS</literal>
      nicht mehr ben&ouml;tigt werden, da die meisten Debug- und
      &Uuml;berwachungs-Werkzeuge nicht mehr darauf angewiesen sind.
      Im Gegensatz zu &os;&nbsp;4.X Systemen h&auml;ngen neu
      installierte &os;&nbsp;5.X Systeme das Prozessdateisystem
      nicht automatisch ein.  In 6.X-CURRENT Kerneln wird zu
      der Option <literal>PROCFS</literal> noch die Option
      <literal>PSEUDOFS</literal> ben&ouml;tigt:</para>

    <programlisting>options          PSEUDOFS          # Pseudo-filesystem framework</programlisting>

    <para><literal>PSEUDOFS</literal> steht unter &os;&nbsp;4.X nicht
      zur Verf&uuml;gung.</para>

    <programlisting>options          GEOM_GPT          # GUID Partition Tables.</programlisting>

    <para>Diese Option erm&ouml;glicht eine gro&szlig;e Anzahl
      Partitionen auf einem einzelnen Laufwerk.</para>

    <programlisting>options          COMPAT_43         # Compatible with BSD 4.3 [KEEP THIS!]</programlisting>

    <para>Stellt die Kompatibilit&auml;t zu 4.3BSD sicher.  Belassen Sie
      diese Option, da sich manche Programme recht sonderbar verhalten
      werden, wenn Sie diese auskommentieren.</para>

    <programlisting>options          COMPAT_FREEBSD4   # Compatible with FreeBSD4</programlisting>

    <para>Mit &os;&nbsp;5.X stellt diese Option auf &i386;- und
      Alpha-Systemen sicher, dass Anwendungen, die auf &auml;lteren &os;
      Versionen &uuml;bersetzt wurden und alte Systemaufrufe verwenden,
      noch lauff&auml;hig sind.  Wir empfehlen, diese Option auf allen
      &i386;- und Alpha-Systemen zu verwenden, auf denen vielleicht noch
      &auml;ltere Anwendungen laufen sollen.  Auf Plattformen, die erst ab
      &os;&nbsp;5.0 unterst&uuml;tzt werden (wie ia64 und &sparc;),
      wird diese Option nicht ben&ouml;tigt.</para>

    <programlisting>options          SCSI_DELAY=15000  # Delay (in ms) before probing SCSI</programlisting>

    <para>Dies weist den Kernel an, 15&nbsp;Sekunden zu warten, bevor er
      anf&auml;ngt nach SCSI-Ger&auml;ten auf dem System zu suchen.  Wenn
      Sie nur IDE-Ger&auml;te besitzen, k&ouml;nnen Sie die Anweisung
      ignorieren.  Sie k&ouml;nnen versuchen, den Wert auf 5&nbsp;Sekunden
      senken, um den Startvorgang zu beschleunigen.  Wenn
      &os; dann Schwierigkeiten hat, Ihre SCSI-Ger&auml;te zu erkennen,
      sollten Sie den Wert nat&uuml;rlich wieder erh&ouml;hen.</para>

    <programlisting>options          KTRACE            # ktrace(1) support</programlisting>

    <para>Dies schaltet die Kernel-Prozessverfolgung
      (engl. <foreignphrase>kernel process tracing</foreignphrase>) ein,
      die sehr n&uuml;tzlich bei der Fehlersuche ist.</para>

    <programlisting>options          SYSVSHM           # SYSV-style shared memory</programlisting>

    <para>Diese Option aktiviert die Unterst&uuml;tzung f&uuml;r
      System&nbsp;V Shared-Memory.  Die XSHM-Erweiterung von X
      ben&ouml;tigt diese Option und viele Graphik-Programme
      werden die Erweiterung automatisch benutzen und schneller
      laufen.  Wenn Sie X benutzen, sollten Sie diese Option auf
      jeden Fall aktivieren.</para>

    <programlisting>options          SYSVMSG           # SYSV-style message queues</programlisting>

    <para>Unterst&uuml;tzung f&uuml;r System&nbsp;V Messages.
      Diese Option vergr&ouml;&szlig;ert den Kernel nur um
      einige hundert Bytes.</para>

    <programlisting>options          SYSVSEM           # SYSV-style semaphores</programlisting>

    <para>Unterst&uuml;tzung f&uuml;r System&nbsp;V Semaphoren.
      Dies wird selten gebraucht, vergr&ouml;&szlig;ert aber den
      Kernel nur um einige hundert Bytes.</para>

    <note>
      <para>Die Option <option>-p</option> des Kommandos
	&man.ipcs.1; zeigt Programme an, die diese System&nbsp;V
	Erweiterungen benutzen.</para>
    </note>

    <programlisting>options 	     _KPOSIX_PRIORITY_SCHEDULING # POSIX P1003_1B real-time extensions</programlisting>

    <para>Echtzeit-Erweiterungen, die 1993 zu &posix;
      hinzugef&uuml;gt wurden.  Bestimmte Programme wie
      <application>&staroffice;</application> benutzen
      diese Erweiterungen.</para>

    <programlisting>options          KBD_INSTALL_CDEV  # install a CDEV entry in /dev</programlisting>

    <para>Diese Option erstellt f&uuml;r die Tastatur einen
      Eintrag im Verzeichnis <filename>/dev</filename>.</para>

    <programlisting>options          AHC_REG_PRETTY_PRINT     # Print register bitfields in debug
                                          # output.  Adds ~128k to driver.
options          AHD_REG_PRETTY_PRINT     # Print register bitfields in debug
                                          # output.  Adds ~215k to driver.</programlisting>

    <para>Diese Option hilft bei der Fehlersuche, da sie leichter
      zu lesende Registerinhalte ausgibt.</para>

    <programlisting>options          ADAPTIVE_GIANT    # Giant mutex is adaptive.</programlisting>

    <para>Giant ist der Name einer Sperre (Mutex) die viele
      Kernel-Ressourcen sch&uuml;tzt.  Heutzutage ist Giant ein
      unannehmbarer Engpass, der die Leistung eines Systems
      beeintr&auml;chtigt.  Daher wird Giant durch Sperren ersetzt,
      die einzelne Ressourcen sch&uuml;tzen.  Die Option
      <literal>ADAPTIVE_GIANT</literal> f&uuml;gt Giant zu den
      Sperren hinzu, auf die gewartet werden kann.  Ein Thread,
      der die Sperre Giant von einem anderen Thread benutzt
      vorfindet, kann nun weiterlaufen und auf die Sperre Giant
      warten.  Fr&uuml;her w&auml;re der Prozess in den schlafenden
      Zustand (<foreignphrase>sleep</foreignphrase>) gewechselt
      und h&auml;tte darauf warten m&uuml;ssen, dass er wieder
      laufen kann.  Wenn Sie sich nicht sicher sind, belassen
      Sie diese Option.</para>

    <indexterm>
      <primary>Kerneloptionen</primary>
      <secondary>SMP</secondary>
    </indexterm>

    <programlisting>device          apic               # I/O APIC</programlisting>

    <para>Das apic-Ger&auml;lt erm&ouml;glicht die Benutzung
      des I/O APIC f&uuml;r die Interrupt-Auslieferung.
      Das apic-Ger&auml;lt kann mit Kerneln f&uuml;r
      Einprozessorsysteme und Mehrprozessorsysteme benutzt
      werden.  Kernel f&uuml;r Mehrprozessorsysteme ben&ouml;tigen
      diese Option zwingend.  Die Unterst&uuml;tzung f&uuml;r
      Mehrprozessorsysteme aktivieren Sie mit der Option
      <literal>options SMP</literal>.</para>

    <programlisting>device          isa</programlisting>

    <para>Alle von &os; unterst&uuml;tzten PCs ben&ouml;tigen diese
      Zeile, entfernen Sie diese Zeile auch dann nicht, wenn Ihre
      Hauptplatine keine ISA-Steckpl&auml;tze hat.
      &os; unterst&uuml;tzt den IBM PS/2 (Microchannel
      Architektur) nur eingeschr&auml;nkt.  Weitere Informationen &uuml;ber
      die Microchannel Unterst&uuml;tzung entnehmen Sie bitte
      <filename>/usr/src/sys/i386/conf/NOTES</filename>.</para>

    <programlisting>device          eisa</programlisting>

    <para>F&uuml;gen Sie diese Zeile ein, wenn Sie ein EISA-Motherboard
      besitzen.  Dies aktiviert die Erkennung und Konfiguration von allen
      Ger&auml;ten auf dem EISA Bus.</para>

    <programlisting>device          pci</programlisting>

    <para>Wenn Sie ein PCI-Motherboard besitzen, f&uuml;gen Sie diese Zeile
      ein.  Dies aktiviert die Erkennung von PCI-Karten und die PCI-ISA
      bridge.</para>

    <programlisting>device          agp</programlisting>

    <para>F&uuml;gen Sie diese Zeile ein, wenn Sie eine AGP-Karte
      besitzen.  Damit werden Motherboards mit AGP und AGP GART
      unterst&uuml;tzt.</para>

    <programlisting># Floppy drives
device          fdc</programlisting>

    <para>Der Floppy-Controller.</para>

    <programlisting># ATA and ATAPI devices
device          ata</programlisting>

    <para>Dieser Treiber unterst&uuml;tzt alle ATA und ATAPI Ger&auml;te.
      Eine <literal>device ata</literal> Zeile reicht aus und der
      Kernel wird auf modernen Maschinen alle PCI ATA/ATAPI Ger&auml;te
      entdecken.</para>

    <programlisting>device          atadisk                 # ATA disk drives</programlisting>

    <para>F&uuml;r ATA-Plattenlaufwerke brauchen Sie diese Zeile zusammen
      mit <literal>device ata</literal>.</para>

    <programlisting>device          ataraid                 # ATA RAID drives</programlisting>

    <para>F&uuml;r ATA-RAID brauchen Sie diese Zeile zusammen
      mit <literal>device ata</literal>.</para>

    <programlisting><anchor id="kernelconfig-atapi">
device          atapicd                 # ATAPI CDROM drives</programlisting>

    <para>Zusammen mit <literal>device ata</literal> wird dies f&uuml;r
      ATAPI CD-ROM Laufwerke ben&ouml;tigt.</para>

    <programlisting>device          atapifd                 # ATAPI floppy drives</programlisting>

    <para>Zusammen mit <literal>device ata</literal> wird dies f&uuml;r
      ATAPI Floppy Laufwerke ben&ouml;tigt.</para>

    <programlisting>device          atapist                 # ATAPI tape drives</programlisting>

    <para>Zusammen mit <literal>device ata</literal> wird dies f&uuml;r
      ATAPI Bandlaufwerke ben&ouml;tigt.</para>

    <programlisting>options         ATA_STATIC_ID           # Static device numbering</programlisting>

    <para>Erzwingt eine statische Ger&auml;tenummer f&uuml;r
      den Controller; ohne diese Option werden die Nummern
      dynamisch zugeteilt.</para>

    <programlisting># SCSI Controllers
device          ahb        # EISA AHA1742 family
device          ahc        # AHA2940 and onboard AIC7xxx devices
device          ahd        # AHA39320/29320 and onboard AIC79xx devices
device          amd        # AMD 53C974 (Teckram DC-390(T))
device          isp        # Qlogic family
device          mpt        # LSI-Logic MPT-Fusion
#device         ncr        # NCR/Symbios Logic
device          sym        # NCR/Symbios Logic (newer chipsets)
device          trm        # Tekram DC395U/UW/F DC315U adapters

device          adv        # Advansys SCSI adapters
device          adw        # Advansys wide SCSI adapters
device          aha        # Adaptec 154x SCSI adapters
device          aic        # Adaptec 15[012]x SCSI adapters, AIC-6[23]60.
device          bt         # Buslogic/Mylex MultiMaster SCSI adapters

device          ncv        # NCR 53C500
device          nsp        # Workbit Ninja SCSI-3
device          stg        # TMC 18C30/18C50</programlisting>

    <para>SCSI-Controller.  Kommentieren Sie alle Controller aus, die sich
      nicht in Ihrem System befinden.  Wenn Sie ein IDE-System besitzen,
      k&ouml;nnen Sie alle Eintr&auml;ge entfernen.</para>

    <programlisting># SCSI peripherals
device          scbus      # SCSI bus (required for SCSI)
device          ch         # SCSI media changers
device          da         # Direct Access (disks)
device          sa         # Sequential Access (tape etc)
device          cd         # CD
device          pass       # Passthrough device (direct SCSI access)
device          ses        # SCSI Environmental Services (and SAF-TE)</programlisting>

    <para>SCSI Peripherieger&auml;te.  Kommentieren Sie wieder alle
      Ger&auml;te aus, die Sie nicht besitzen.  Besitzer von IDE-Systemen
      k&ouml;nnen alle Eintr&auml;ge entfernen.</para>

    <note>
      <para>Der USB-&man.umass.4;-Treiber und einige andere
	Treiber benutzen das SCSI-Subsystem obwohl sie keine
	SCSI-Ger&auml;te sind.  Belassen Sie die SCSI-Unterst&uuml;tzung
	im Kernel, wenn Sie solche Treiber verwenden.</para>
    </note>

    <programlisting># RAID controllers interfaced to the SCSI subsystem
device          amr        # AMI MegaRAID
device          asr        # DPT SmartRAID V, VI and Adaptec SCSI RAID
device          ciss       # Compaq Smart RAID 5*
device          dpt        # DPT Smartcache III, IV - See NOTES for options
device          hptmv      # Highpoint RocketRAID 182x
device          iir        # Intel Integrated RAID
device          ips        # IBM (Adaptec) ServeRAID
device          mly        # Mylex AcceleRAID/eXtremeRAID
device          twa        # 3ware 9000 series PATA/SATA RAID

# RAID controllers
device          aac        # Adaptec FSA RAID
device          aacp       # SCSI passthrough for aac (requires CAM)
device          ida        # Compaq Smart RAID
device          mlx        # Mylex DAC960 family
device          pst        # Promise Supertrak SX6000
device          twe        # 3ware ATA RAID</programlisting>

    <para>Unterst&uuml;tzte RAID Controller.  Wenn Sie keinen der
      aufgef&uuml;hrten Controller besitzen, kommentieren Sie die
      Eintr&auml;ge aus oder entfernen sie.</para>

    <programlisting># atkbdc0 controls both the keyboard and the PS/2 mouse
device          atkbdc     # AT keyboard controller</programlisting>

    <para>Der Tastatur-Controller (<literal>atkbdc</literal>) ist f&uuml;r
      die Ein- und Ausgabe von AT-Tastaturen und PS/2 Zeigeger&auml;ten (z.B.
      einer Maus) verantwortlich.  Dieser Controller wird vom
      Tastaturtreiber (<literal>atkbd</literal>) und dem PS/2
      Ger&auml;tetreiber (<literal>psm</literal>) ben&ouml;tigt.</para>

    <programlisting>device          atkbd      # AT keyboard</programlisting>

    <para>Zusammen mit dem <literal>atkbdc</literal> Controller bietet der
      <literal>atkbd</literal> Treiber Zugriff auf AT-Tastaturen.</para>

    <programlisting>device          psm        # PS/2 mouse</programlisting>

    <para>Benutzen Sie dieses Ger&auml;t, wenn Sie eine Maus mit PS/2
      Anschluss besitzen.</para>

    <programlisting>device          vga        # VGA video card driver</programlisting>

    <para>Der Grafikkartentreiber.</para>

    <programlisting># splash screen/screen saver
device          splash     # Splash screen and screen saver support</programlisting>

    <para>Zeigt einen <quote>Splash Screen</quote> beim Booten.  Diese
      Zeile wird auch von den Bildschirmschonern ben&ouml;tigt.
      Unter &os;&nbsp;4.X verwenden Sie bitte
      <literal>pseudo-device splash</literal>.</para>

    <programlisting># syscons is the default console driver, resembling an SCO console
device          sc</programlisting>

    <para><literal>sc</literal> ist in der Voreinstellung der Treiber
      f&uuml;r die Konsole, die der SCO-Konsole &auml;hnelt.  Da die
      meisten bildschirmorientierten Programme auf die Konsole mit Hilfe
      einer Datenbank wie <filename>termcap</filename> zugreifen, sollte es
      keine Rolle spielen, ob Sie diesen Treiber oder
      <literal>vt</literal>, den <literal>VT220</literal> kompatiblen
      Konsolentreiber einsetzen.  Wenn Sie Probleme mit
      bildschirmorientierten Anwendungen unter dieser Konsole haben, setzen
      Sie beim Anmelden die Variable <envar>TERM</envar> auf den Wert
      <literal>VT220</literal>.</para>

    <programlisting># Enable this for the pcvt (VT220 compatible) console driver
#device          vt
#options         XSERVER          # support for X server on a vt console
#options         FAT_CURSOR       # start with block cursor</programlisting>

    <para>Der VT220 kompatible Konsolentreiber ist kompatibel zu VT100/102.
      Auf einigen Laptops, die aufgrund der Hardware inkompatibel zum
      <literal>sc</literal> Treiber sind, funktioniert dieser Treiber gut.
      Beim Anmelden sollten Sie die Variable <envar>TERM</envar> auf den
      Wert <literal>vt100</literal> setzen.  Dieser Treiber kann sich als
      n&uuml;tzlich erweisen, wenn Sie sich &uuml;ber das Netzwerk auf
      vielen verschiedenen Maschinen anmelden, da dort oft Eintr&auml;ge in
      <filename>termcap</filename> oder <filename>terminfo</filename>
      f&uuml;r das <literal>sc</literal> Ger&auml;t fehlen.  Dagegen
      sollte <literal>vt100</literal> auf jeder Plattform unterst&uuml;tzt
      werden.</para>

    <indexterm>
      <primary>APM</primary>
    </indexterm>

    <programlisting># Power management support (see NOTES for more options)
#device          apm</programlisting>

    <para>Unterst&uuml;tzung zur Energieverwaltung.  Diese
      Option ist n&uuml;tzlich f&uuml;r Laptops, allerdings
      ist sie in <filename>GENERIC</filename> ab &os;&nbsp;5.X
      deaktiviert.</para>

    <programlisting># Add suspend/resume support for the i8254.
device           pmtimer</programlisting>

    <para>Zeitgeber f&uuml;r Ereignisse der Energieverwaltung
      (APM und ACPI).</para>

    <programlisting># PCCARD (PCMCIA) support
# PCMCIA and cardbus bridge support
device          cbb               # cardbus (yenta) bridge
device          pccard            # PC Card (16-bit) bus
device          cardbus           # CardBus (32-bit) bus</programlisting>

    <para>PCMCIA Unterst&uuml;tzung.  Wenn Sie einen Laptop benutzen,
      brauchen Sie diese Zeile.</para>

    <programlisting># Serial (COM) ports
device          sio               # 8250, 16[45]50 based serial ports</programlisting>

    <para>Die seriellen Schnittstellen, die in der &ms-dos;-
      und &windows;-Welt <devicename>COM</devicename>
      genannt werden.</para>

    <note>
      <para>Wenn Sie ein internes Modem, das <devicename>COM4</devicename>
	benutzt, besitzen und eine serielle Schnittstelle haben,
	die auf <devicename>COM2</devicename> liegt, m&uuml;ssen
	Sie den IRQ des Modems auf 2 setzen (wegen undurchsichtigen
	technischen Gr&uuml;nden ist IRQ2 gleich IRQ9).  Wenn Sie
	eine serielle Multiport-Karte besitzen, entnehmen Sie bitte
	die Werte, die Sie in die Datei
	<filename>/boot/device.hints</filename> einf&uuml;gen
	m&uuml;ssen, der Hilfeseite &man.sio.4;.  Einige Graphikkarten,
	besonders die auf S3-Chips basierten, benutzen IO-Adressen
	der Form <literal>0x*2e8</literal> und manche billige
	serielle Karten dekodieren den 16-Bit IO-Adressraum
	nicht sauber.  Dies f&uuml;hrt zu Konflikten und blockiert
	dann die <devicename>COM4</devicename>-Schnittstelle.</para>

      <para>Jeder seriellen Schnittstelle muss ein eigener IRQ zugewiesen
	werden (wenn Sie eine Multiport-Karte verwenden, bei der das Teilen
	von Interrupts unterst&uuml;tzt wird, muss das nicht der Fall
	sein), daher k&ouml;nnen in der Voreinstellung
	<devicename>COM3</devicename> und <devicename>COM4</devicename>
	nicht benutzt werden.</para>
    </note>

    <programlisting># Parallel port
device          ppc</programlisting>

    <para>Die parallele Schnittstelle auf dem ISA Bus.</para>

    <programlisting>device          ppbus      # Parallel port bus (required)</programlisting>

    <para>Unterst&uuml;tzung f&uuml;r den Bus auf der parallelen
      Schnittstelle.</para>

    <programlisting>device          lpt        # Printer</programlisting>

    <para>Unterst&uuml;tzung f&uuml;r Drucker &uuml;ber die parallele
      Schnittstelle.</para>

    <note>
      <para>Sie brauchen jede der drei Zeilen, um die Unterst&uuml;tzung
        f&uuml;r einen Drucker an der parallelen Schnittstelle zu
	aktivieren.</para>
    </note>

    <programlisting>device          plip       # TCP/IP over parallel</programlisting>

    <para>Der Treiber f&uuml;r das Netzwerkinterface &uuml;ber die
      parallele Schnittstelle.</para>

    <programlisting>device          ppi        # Parallel port interface device</programlisting>

    <para>Allgemeine I/O (<quote>geek port</quote>) und IEEE1284 I/O
      Unterst&uuml;tzung.</para>

    <programlisting>#device         vpo        # Requires scbus and da</programlisting>

    <indexterm><primary>Zip Laufwerk</primary></indexterm>

    <para>Dies aktiviert den Treiber f&uuml;r ein Iomega Zip Laufwerk.
      Zus&auml;tzlich ben&ouml;tigen Sie noch die Unterst&uuml;tzung
      f&uuml;r <literal>scbus</literal> und <literal>da</literal>.  Die
      beste Performance erzielen Sie, wenn Sie die Schnittstelle im EPP 1.9
      Modus betreiben.</para>

    <programlisting>#device         puc</programlisting>

    <para>Aktivieren Sie diesen Treiber, wenn Sie eine serielle
      oder parallele PCI-Karte besitzen, die vom Treiber
      &man.puc.4; unterst&uuml;tzt wird.</para>

    <programlisting># PCI Ethernet NICs.
device          de         # DEC/Intel DC21x4x (<quote>Tulip</quote>)
device          em         # Intel PRO/1000 adapter Gigabit Ethernet Card
device          ixgb       # Intel PRO/10GbE Ethernet Card
device          txp        # 3Com 3cR990 (<quote>Typhoon</quote>)
device          vx         # 3Com 3c590, 3c595 (<quote>Vortex</quote>)</programlisting>

    <para>Verschiedene Treiber f&uuml;r PCI-Netzwerkkarten.  Ger&auml;te,
      die sich nicht in Ihrem System befinden, k&ouml;nnen Sie entfernen oder
      auskommentieren.</para>

    <programlisting># PCI Ethernet NICs that use the common MII bus controller code.
# NOTE: Be sure to keep the 'device miibus' line in order to use these NICs!
device          miibus     # MII bus support</programlisting>

    <para>Einige PCI 10/100 Ethernet Netzwerkkarten, besonders die, die
      MII-f&auml;hige Transceiver verwenden oder Transceiver-Steuerungen
      implementieren, die &auml;hnlich wie MII funktionieren,
      ben&ouml;tigen die Unterst&uuml;tzung f&uuml;r den MII-Bus.  Die
      Zeile <literal>device miibus</literal> f&uuml;gt dem Kernel die
      Unterst&uuml;tzung f&uuml;r das allgemeine miibus API und allen
      PHY-Treibern hinzu.</para>

    <programlisting>device          dc         # DEC/Intel 21143 and various workalikes
device          miibus     # MII bus support
device          bfe        # Broadcom BCM440x 10/100 Ethernet
device          bge        # Broadcom BCM570xx Gigabit Ethernet
device          dc         # DEC/Intel 21143 and various workalikes
device          fxp        # Intel EtherExpress PRO/100B (82557, 82558)
device          pcn        # AMD Am79C97x PCI 10/100 (precedence over 'lnc')
device          re         # RealTek 8139C+/8169/8169S/8110S
device          rl         # RealTek 8129/8139
device          sf         # Adaptec AIC-6915 (<quote>Starfire</quote>)
device          sis        # Silicon Integrated Systems SiS 900/SiS 7016
device          sk         # SysKonnect SK-984x & SK-982x gigabit Ethernet
device          ste        # Sundance ST201 (D-Link DFE-550TX)
device          ti         # Alteon Networks Tigon I/II gigabit Ethernet
device          tl         # Texas Instruments ThunderLAN
device          tx         # SMC EtherPower II (83c170 <quote>EPIC</quote>)
device          vr         # VIA Rhine, Rhine II
device          wb         # Winbond W89C840F
device          xl         # 3Com 3c90x (<quote>Boomerang</quote>, <quote>Cyclone</quote>)</programlisting>

    <para>Treiber, die den MII Bus Controller Code benutzen.</para>

    <programlisting># ISA Ethernet NICs.  pccard NICs included.
device          cs         # Crystal Semiconductor CS89x0 NIC
# 'device ed' requires 'device miibus'
device          ed         # NE[12]000, SMC Ultra, 3c503, DS8390 cards
device          ex         # Intel EtherExpress Pro/10 and Pro/10+
device          ep         # Etherlink III based cards
device          fe         # Fujitsu MB8696x based cards
device          ie         # EtherExpress 8/16, 3C507, StarLAN 10 etc.
device          lnc        # NE2100, NE32-VL Lance Ethernet cards
device          sn         # SMC's 9000 series of Ethernet chips
device          xe         # Xircom pccard Ethernet

# ISA devices that use the old ISA shims
#device         le</programlisting>

    <para>Treiber f&uuml;r ISA Ethernet Karten.  Schauen Sie in
      <filename>/usr/src/sys/<replaceable>i386</replaceable>/conf/NOTES</filename>
      nach, um zu sehen, welche Karte von welchem Treiber
      unterst&uuml;tzt wird.</para>

    <programlisting># Wireless NIC cards
device          wlan       # 802.11 support
device          an         # Aironet 4500/4800 802.11 wireless NICs.
device          awi        # BayStack 660 and others
device          wi         # WaveLAN/Intersil/Symbol 802.11 wireless NICs.
#device         wl         # Older non 802.11 Wavelan wireless NIC.</programlisting>

    <para>Treiber f&uuml;r drahtlose Netzwerkkarten (WLAN).</para>

    <programlisting>device   mem           # Memory and kernel memory devices</programlisting>

    <para>Ger&auml;te f&uuml;r den Systemspeicher.</para>

    <programlisting>device   io            # I/O device</programlisting>

    <para>Diese Option erm&ouml;glicht es einem Prozess
      I/O-Privilegien zu erlangen.  Dies nutzt Benutzerprogrammen,
      die Hardware direkt ansteuern k&ouml;nnen.  Die Option
      wird f&uuml;r das X&nbsp;Window&nbsp;System
      ben&ouml;tigt.</para>

    <programlisting>device   random        # Entropy device</programlisting>

    <para>Kryptographisch sicherer Zufallszahlengenerator.</para>

    <programlisting>device   ether         # Ethernet support</programlisting>

    <para><literal>ether</literal> brauchen Sie nur, wenn Sie eine
      Ethernet-Karte besitzen.  Der Treiber unterst&uuml;tzt das
      Ethernet-Protokoll.  Unter  &os;&nbsp;4.X verwenden
      Sie die Zeile <literal>pseudo-device ether</literal>.</para>

    <programlisting>device   sl            # Kernel SLIP</programlisting>

    <para><literal>sl</literal> aktiviert die SLIP-Unterst&uuml;tzung.
      SLIP ist fast vollst&auml;ndig von PPP verdr&auml;ngt
      worden, da letzteres leichter zu konfigurieren, besser
      geeignet f&uuml;r Modem zu Modem Kommunikation und
      m&auml;chtiger ist.  Unter &os;&nbsp;4.X verwenden Sie
      die Zeile <literal>pseudo-device  sl</literal>.</para>

    <programlisting>device   ppp           # Kernel PPP</programlisting>

    <para>Dies ist Kernel Unterst&uuml;tzung f&uuml;r
      PPP-W&auml;hlverbindungen.  Es existiert auch eine
      PPP-Version im Userland, die den <literal>tun</literal>
      Treiber benutzt.  Die Userland-Version ist flexibler
      und bietet mehr Option wie die Wahl auf Anforderung.
      Unter &os;&nbsp;4.X m&uuml;ssen Sie die Zeile
      <literal>pseudo-device ppp</literal> verwenden.</para>

    <programlisting>device   tun           # Packet tunnel.</programlisting>

    <para>Dies wird vom der Userland PPP benutzt.  Die
      <replaceable>Zahl</replaceable> hinter <literal>tun</literal> gibt
      die Anzahl der unterst&uuml;tzten gleichzeitigen Verbindungen an.
      Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt
      <link linkend="userppp">PPP</link>
      dieses Handbuchs.  Unter &os;&nbsp;4.X verwenden Sie
      die Zeile <literal>pseudo-device tun</literal>.</para>

    <programlisting><anchor id="kernelconfig-ptys">
device   pty           # Pseudo-ttys (telnet etc)</programlisting>

    <para>Dies ist ein <quote>Pseudo-Terminal</quote> oder simulierter
      Login-Terminal.  Er wird von einkommenden <command>telnet</command>
      und <command>rlogin</command> Verbindungen,
      <application>xterm</application> und anderen Anwendungen wie
      <application>Emacs</application> benutzt.</para>

    <note>
      <para>Unter &os;&nbsp;4.X m&uuml;ssen Sie die Zeile
	<literal>pseudo-device pty <replaceable>number</replaceable></literal>
	verwenden.  Die <replaceable>Zahl</replaceable>
	hinter <literal>pty</literal> gibt die Anzahl der zu
	erstellenden <literal>pty</literal>s an.  Wenn Sie
	mehr Verbindungen als die 16 erlaubten in der
	Voreinstellung brauchen, erh&ouml;hen Sie diesen
	Wert bis zu einem Maximum von 256.</para>
    </note>

    <programlisting>device   md            # Memory <quote>disks</quote></programlisting>

    <para>Pseudo-Ger&auml;t f&uuml;r Speicher-Laufwerke.
      Unter &os;&nbsp;4.X verwenden Sie die Zeile
      <literal>pseudo-device md</literal>.</para>

    <programlisting>device   gif           # IPv6 and IPv4 tunneling</programlisting>

    <para>Dieses Ger&auml;t tunnelt IPv6 &uuml;ber IPv4, IPv4 &uuml;ber
      IPv6, IPv4 &uuml;ber IPv4 oder IPv6 &uuml;ber IPv6.
      Die Anzahl der ben&ouml;tigten Ger&auml;te wird automatisch
      vom System bestimmt.  Auf Systemen des 4.X-Zweiges ab
      &os;&nbsp;4.4 verwenden Sie die Zeile
      <literal>pseudo-device gif</literal>.  Vor &os;&nbsp;4.4
      m&uuml;ssen Sie die Anzahl der ben&ouml;tigten Ger&auml;te
      angeben, zum Beispiel:
      <literal>pseudo-device gif 4</literal>.</para>

    <programlisting>device   faith         # IPv6-to-IPv4 relaying (translation)</programlisting>

    <para>Dieses Pseudo-Ger&auml;t f&auml;ngt zu ihm gesendete Pakete ab
      und leitet Sie zu einem D&aelig;mon weiter, der Verkehr zwischen IPv4
      und IPv6 vermittelt.  Unter &os;&nbsp;4.X verwenden Sie die Zeile
      <literal>pseudo-device faith 1</literal>.</para>

    <programlisting># The `bpf' device enables the Berkeley Packet Filter.
# Be aware of the administrative consequences of enabling this!
device   bpf           # Berkeley packet filter</programlisting>

    <para>Das ist der Berkeley Paketfilter.  Dieses Pseudo-Ger&auml;t kann
      Netzwerkkarten in den <quote>promiscuous</quote> Modus setzen und
      erlaubt es damit, Pakete auf einem Broadcast Netzwerk (z.B. einem
      Ethernet) einzufangen.  Die Pakete k&ouml;nnen auf der Festplatte
      gespeichert und mit &man.tcpdump.1; untersucht werden.
      Unter &os;&nbsp;4.X m&uuml;ssen Sie die Zeile
      <literal>pseudo-device bpf</literal> verwenden.</para>

    <note>
      <para>Das &man.bpf.4;-Ger&auml;t wird von
        &man.dhclient.8; genutzt, um die IP-Adresse des Default-Routers
	zu bekommen.  Wenn Sie DHCP benutzen, lassen Sie diese Option bitte
	aktiviert.</para>
    </note>

    <programlisting># USB support
device          uhci          # UHCI PCI-&gt;USB interface
device          ohci          # OHCI PCI-&gt;USB interface
device          usb           # USB Bus (required)
#device         udbp          # USB Double Bulk Pipe devices
device          ugen          # Generic
device          uhid          # <quote>Human Interface Devices</quote>
device          ukbd          # Keyboard
device          ulpt          # Printer
device          umass         # Disks/Mass storage - Requires scbus and da
device          ums           # Mouse
device          urio          # Diamond Rio 500 MP3 player
device          uscanner      # Scanners
# USB Ethernet, requires mii
device          aue           # ADMtek USB Ethernet
device          axe           # ASIX Electronics USB Ethernet
device          cue           # CATC USB Ethernet
device          kue           # Kawasaki LSI USB Ethernet
device          rue           # RealTek RTL8150 USB Ethernet</programlisting>

    <para>Unterst&uuml;tzung f&uuml;r verschiedene USB Ger&auml;te.</para>

    <programlisting># FireWire support
device          firewire      # FireWire bus code
device          sbp           # SCSI over FireWire (Requires scbus and da)
device          fwe           # Ethernet over FireWire (non-standard!)</programlisting>

    <para>Verschiedene Firewire-Ger&auml;te.</para>

    <para>Mehr Informationen und weitere von &os; unterst&uuml;tzte
      Ger&auml;te entnehmen Sie bitte
      <filename>/usr/src/sys/<replaceable>i386</replaceable>/conf/NOTES</filename>.</para>

    <sect2>
      <title>Hohe Speicheranforderungen (<acronym>PAE</acronym>)</title>

      <indexterm>
	<primary>Physical Address Extensions (<acronym>PAE</acronym>)</primary>
	<secondary>hohe Speicheranforderungen</secondary>
      </indexterm>

      <para>Systeme mit hohen Speicheranforderungen ben&ouml;tigen
	mehr Speicher als den auf 4&nbsp;Gigabyte beschr&auml;nkten
	User- und Kernel-Adressraum (<acronym>KVA</acronym>).
	Mit dem &pentium;&nbsp;Pro und neueren CPUs hat
	Intel den Adressraum auf 36-Bit erweitert.</para>

      <para>Die Physical-Address-Extension (<acronym>PAE</acronym>)
	von &intel;s &pentium;&nbsp;Pro und neueren Prozessoren
	unterst&uuml;tzt bis zu 64&nbsp;Gigabyte Speicher.
	&os; kann diesen Speicher mit der Option <option>PAE</option>
	in der Kernelkonfiguration nutzen.  Die Option gibt es
	in &os;&nbsp;4.X seit 4.9-RELEASE und in &os;&nbsp;5.X seit
	5.1-RELEASE.  Wegen Beschr&auml;kungen der
	Intel-Speicherarchitektur wird keine Unterscheidung
	zwischen Speicher oberhalb oder unterhalb von 4&nbsp;Gigabyte
	getroffen.  Speicher &uuml;ber 4&nbsp;Gigabyte wird
	einfach dem zur Verf&uuml;gung stehenden Speicher
	zugeschlagen.</para>
	<!-- XXX ?? Bedeutung des letzten Satzes ?? -->

      <para>Sie aktivieren <acronym>PAE</acronym> im Kernel, indem
	Sie die folgende Zeile in die Kernelkonfigurationsdatei
	einf&uuml;gen:</para>

      <programlisting>options		    PAE</programlisting>

      <note>
	<para>&os; unterst&uuml;tzt <acronym>PAE</acronym> nur
	  auf IA-32 Prozessoren.  Die
	  <acronym>PAE</acronym>-Unterst&uuml;tzung wurde
	  zudem noch nicht hinreichend getestet und befindet
	  sich im Vergleich zu anderen Komponenten von &os; noch
	  im Beta-Stadium.</para>
      </note>

      <para>Die <acronym>PAE</acronym>-Unterst&uuml;tzung in &os;
	  ist mit den nachstehenden Einschr&auml;nkungen verbunden:</para>

      <itemizedlist>
	<listitem>
	  <para>Ein Prozess kann nicht mehr als 4&nbsp;Gigabyte
	    virtuellen Speicher benutzen.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	  <para><acronym>KLD</acronym>-Module k&ouml;nnen nicht in
	    einen <acronym>PAE</acronym>-Kernel geladen werden,
	    da sich das Bausystem der Module vom Bausystem des
	    Kernels unterscheidet.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	  <para>Ger&auml;tetreiber, die nicht die
	    &man.bus.dma.9;-Schnittstelle benutzen, f&uuml;hren
	    zusammen mit einem <acronym>PAE</acronym>-Kernel zu
	    Datenverlusten.  Diese Treiber sollen nicht mit
	    einem <acronym>PAE</acronym>-Kernel verwendet werden.
	    Daher wird die <acronym>PAE</acronym>-Kernelkonfigurationsdatei
	    von &os;&nbsp;5.X nur mit Treibern ausgeliefert,
	    die mit einem <acronym>PAE</acronym>-Kernel
	    funktionieren.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	  <para>Einige Systemvariablen werden abh&auml;ngig von
	    der Speichergr&ouml;&szlig;e eingestellt.  In einem
	    <acronym>PAE</acronym>-System mit viel Speicher
	    k&ouml;nnen die Werte daher zu hoch eingestellt sein.
	    Ein Beispiel ist die sysctl-Variable
	    <option>kern.maxvnodes</option>, die die maximale
	    Anzahl von vnodes im Kernel bestimmt.  Solche
	    Variablen sollten auf einen angemessenen Wert
	    eingestellt werden.</para>
	</listitem>

	<listitem>
	  <para>Es kann erforderlich sein, den virtuellen Adressraum
	    des Kernels (<acronym>KVA</acronym>) zu vergr&ouml;&szlig;ern
	    oder, wie oben beschrieben, den Wert einer h&auml;ufig
	    gebrauchten Kernelvariablen zu verringern.  Dies
	    verhindert einen &Uuml;berlauf des <acronym>KVA</acronym>s.
	    Der Adressraum des Kernels kann mit der Kerneloption
	    <option>KVA_PAGES</option> vergr&ouml;&szlig;ert
	    werden.</para>
	</listitem>
      </itemizedlist>

      <para>Hinweise zur Leistungssteigerung und Stabilit&auml;t
	entnehmen Sie bitte der Hilfeseite &man.tuning.7;.
	Die <acronym>PAE</acronym>-Unterst&uuml;tzung von &os;
	wird in der Hilfeseite &man.pae.4; beschrieben.</para>
    </sect2>
  </sect1>

  <sect1 id="kernelconfig-nodes">
    <title>Ger&auml;tedateien erstellen</title>

    <indexterm><primary>Ger&auml;tedatei</primary></indexterm>

    <indexterm>
      <primary><command>MAKEDEV</command></primary>
    </indexterm>

    <note>
      <para>Ab &os;&nbsp;5.0 werden die Ger&auml;tedateien automatisch
        von &man.devfs.5; erzeugt.  &Uuml;berspringen Sie diesen Abschnitt,
	wenn Sie &os;&nbsp;5.0 oder eine neuere Version benutzen.</para>
    </note>

    <para>Zu fast jedem Ger&auml;t geh&ouml;rt eine Datei in
      <filename>/dev</filename>, die zwar wie eine regul&auml;re Datei
      aussieht, tats&auml;chlich aber eine Schnittstelle zum Kernel ist, die
      Programme benutzen, um Zugriff auf das Ger&auml;t zu erlangen.
      Das Shellskript <filename>/dev/MAKEDEV</filename>, das auch bei der
      Installation des Systems ausgef&uuml;hrt wird, erstellt fast alle
      unterst&uuml;tzten Ger&auml;tedateien.  Es legt aber nicht
      <emphasis>alle</emphasis> Ger&auml;tedateien an, das hei&szlig;t, wenn
      Sie im Kernel Unterst&uuml;tzung f&uuml;r ein neues Ger&auml;t
      hinzugef&uuml;gt haben, sollten Sie &uuml;berpr&uuml;fen, ob die
      entsprechenden Eintr&auml;ge in <filename>dev</filename> vorhanden
      sind.  Wenn nicht, dann legen Sie sie, wie im folgenden Beispiel
      einfach an.</para>

    <para>Angenommen, Sie wollen den Kernel um Unterst&uuml;tzung f&uuml;r
      IDE-CD-ROMs erweitern.  Dann m&uuml;ssen Sie folgende Zeile in der
      Konfigurationsdatei einf&uuml;gen:</para>

    <programlisting>device acd0</programlisting>

    <para>Nun suchen Sie in <filename>/dev</filename> nach Dateien, die
      mit <filename>acd0</filename> beginnen, m&ouml;glicherweise mit
      <literal>c</literal> enden oder ein <literal>r</literal> vorgestellt
      haben (der Eintrag f&uuml;r das <quote>rohe</quote> Ger&auml;t).
      Wenn Sie die Eintr&auml;ge nicht finden, wechseln Sie in
      <filename>/dev</filename> und f&uuml;hren dort das folgende Kommando
      aus:</para>

    <indexterm><primary><command>MAKEDEV</command></primary></indexterm>

    <screen>&prompt.root; <userinput>sh MAKEDEV acd0</userinput></screen>

    <para>Nun sollten die Eintr&auml;ge <filename>acd0c</filename> und
      <filename>racd0c</filename> in <filename>/dev</filename> vorhanden
      sein.</para>

    <para>Das folgende Kommando legt die passenden Eintr&auml;ge f&uuml;r
      Soundkarten an:</para>

    <screen>&prompt.root; <userinput>sh MAKEDEV snd0</userinput></screen>

    <note>
      <para>Wenn Sie Ger&auml;tedateien f&uuml;r Ger&auml;te wie
        Soundkarten erstellen und andere Leute Zugriff auf Ihren Rechner
	haben, wollen Sie vielleicht diese Ger&auml;te vor Zugriffen von
	au&szlig;en sch&uuml;tzen.  Sie erreichen dies, in dem Sie das
	Ger&auml;t in <filename>/etc/fbtab</filename> aufnehmen.  Weitere
	Informationen stellt &man.fbtab.5; zur Verf&uuml;gung.</para>
    </note>

    <para>Folgen Sie dieser Prozedur f&uuml;r alle Ger&auml;te, die nicht
      in <filename>GENERIC</filename> eingetragen sind.</para>

    <para>Da alle SCSI Controller die gleichen Eintr&auml;ge in
      <filename>/dev</filename> benutzen, brauchen Sie diese nicht erstellen.
      Weiterhin haben Netzwerkkarten sowie SLIP/PPP-Pseudo-Ger&auml;te keine
      Eintr&auml;ge in <filename>/dev</filename>.</para>
  </sect1>

  <sect1 id="kernelconfig-trouble">
    <title>Wenn etwas schiefgeht</title>

    <para>Es gibt f&uuml;nf Hauptfehlerquellen beim Erstellen eines
      angepassten Kernels:</para>

    <variablelist>
      <varlistentry>
        <term><command>config</command> verursacht Fehler:</term>

        <listitem>
          <para>Wenn &man.config.8; misslingt, liegen Fehler
	    in der Kernelkonfigurationsdatei vor.  Zum Gl&uuml;ck
	    gibt &man.config.8; die die Zeilennummer der
	    Fehlerstelle an, sodass Sie den Fehler schnell
	    finden k&ouml;nnen.  Beispielsweise k&ouml;nnten
	    Sie folgende Fehlermeldung sehen:</para>

          <screen>config: line 17: syntax error</screen>

	  <para>Vergleichen Sie die angegebene Zeile mit
	    <filename>GENERIC</filename> und stellen Sie sicher,
	    dass das Schl&uuml;sselwort richtig geschrieben
	    ist.</para>
        </listitem>
      </varlistentry>

      <varlistentry>
        <term><command>make</command> verursacht Fehler:</term>

        <listitem>
	  <para>Wenn <command>make</command> misslingt, liegen
	    meistens Fehler in der Konfigurationsdatei vor,
	    die aber nicht schwerwiegend genug f&uuml;r
	    &man.config.8; waren.  &Uuml;berpr&uuml;fen Sie
	    wiederum Ihre Konfiguration und wenn Sie keinen
	    Fehler entdecken k&ouml;nnen, schicken Sie eine
	    E-Mail mit Ihrer Kernelkonfiguration an die Mailingliste
	    &a.de.questions;.  Sie sollten dann schnell Hilfe erhalten.</para>
        </listitem>
      </varlistentry>

      <varlistentry>
        <term>Der neue Kernel l&auml;sst sich nicht
	  installieren:</term>

        <listitem>
	  <para>Wenn das &Uuml;bersetzen des Kernels geklappt hat aber die
	    Installation nicht, weil <command>make install</command> oder
	    <command>make installkernel</command> fehlgeschlagen ist,
	    sollten Sie zuerst &uuml;berpr&uuml;fen, ob Ihr System in der
	    Sicherheitsstufe 1 (engl.
	    <foreignphrase>secure level</foreignphrase>) l&auml;uft (siehe
	    &man.init.8;).  Ihr alter Kernel ist durch die
	    <option>Immutable</option>-Option
	    vor Ver&auml;nderungen gesch&uuml;tzt und die
	    Installationsprozedur versucht, diese Option vom alten Kernel
	    zu entfernen und auf den neuen Kernel zu setzen.  Da in der
	    Sicherheitsstufe 1 die <option>Immutable</option>-Option nicht
	    gesetzt werden kann, muss die Installation des Kernels in der
	    Sicherheitsstufe 0 oder einer niedrigeren stattfinden.</para>

	  <para>Der obige Absatz gilt nur f&uuml;r &os;&nbsp;4.X
	    und fr&uuml;here Versionen.  Ab &os;&nbsp;5.X wird
	    der Kernel nicht mit der <option>Immutable</option>-Option
	    installiert.  Wenn sich der Kernel nicht installieren
	    l&auml;sst, zeigt dies wahrscheinlich ein mehr
	    grunds&auml;tzliches Problem an.</para>
        </listitem>
      </varlistentry>

      <varlistentry>
        <term>Der Kernel bootet nicht:<anchor id="kernelconfig-noboot"></term>

        <listitem>
          <para>Wenn der Kernel nicht booten will, ist das noch
	    lange kein Grund zur Panik.  Denn &os; besitzt exzellente
	    Mechanismen zur Wiederherstellung nach dem Einsatz
	    inkompatibler Kernel.  Den Kernel, mit dem Sie booten
	    wollen, k&ouml;nnen Sie sich im &os; Boot-Loader
	    aussuchen.  In den Loader gelangen Sie, in dem Sie
	    einfach eine Taste au&szlig;er <keycap>Enter</keycap>
	    dr&uuml;cken, wenn das System im Boot-Men&uuml; von 10
	    herunterz&auml;hlt.  Geben Sie dann <command>unload</command>
	    ein und mit
	    <command>boot /boot/<replaceable>kernel.old</replaceable></command>
	    booten Sie den alten Kernel.  Sie k&ouml;nnen hier
	    nat&uuml;rlich auch den Dateinamen eines anderen Kernels, der
	    sauber bootet angeben.  F&uuml;r alle F&auml;lle sollten Sie
	    immer einen Kernel, der garantiert bootet, bereit
	    halten.</para>

          <para>Nun k&ouml;nnen Sie die Konfiguration noch einmal
	    &uuml;berpr&uuml;fen und den Kernel neu kompilieren.  Dazu
	    ist <filename>/var/log/messages</filename> sehr n&uuml;tzlich,
	    da hier s&auml;mtliche Kernelmeldungen von jedem erfolgreichen
	    Bootvorgang gespeichert werden.  &man.dmesg.8; gibt Ihnen die
	    Kernelmeldungen vom letzten Bootvorgang aus.</para>

          <note>
	    <para>F&uuml;r den Fall, dass Sie Probleme bei dem
	      Kernelbau bekommen, heben Sie sich immer einen
	      <filename>GENERIC</filename> oder einen anderen
	      Kernel, der garantiert bootet, auf.  Der Name
	      dieses Kernels sollte so gew&auml;hlt sein, dass
	      er beim n&auml;chsten Bau nicht &uuml;berschrieben
	      wird.  Sie k&ouml;nnen sich nicht auf
	      <filename>kernel.old</filename> verlassen, da
	      dieser Kernel durch den zuletzt installierten
	      Kernel, der vielleicht schon kaputt war, w&auml;hrend
	      der Installation ersetzt wird.  Kopieren Sie den
	      funktionierenden Kernel so schnell wie m&ouml;glich
	      in das richtige Verzeichnis
	      (<filename class="directory">/boot/kernel</filename>).
	      Ansonsten funktionieren Kommandos wie &man.ps.1;
	      nicht.  Benennen Sie dazu einfach das Verzeichnis
	      des funktionierenden Kernels um:</para>

	    <screen>&prompt.root; <userinput>mv /boot/kernel /boot/kernel.bad</userinput>
&prompt.root; <userinput>mv /boot/<replaceable>kernel.good</replaceable> /boot/kernel</userinput></screen>

	    <para>Vor &os;&nbsp;5.X m&uuml;ssen Sie zuerst die
	      <option>Immutable</option>-Option vom installierten
	      Kernel entfernen, bevor Sie den funktionierenden
	      Kernel zu&auml;ck kopieren k&ouml;nnen:</para>

	    <screen>&prompt.root; <userinput>chflags noschg /kernel</userinput></screen>

	    <para>Wenn Sie den Befehl nicht ausf&uuml;hren k&ouml;nnen,
	      befinden Sie sich in einer h&ouml;heren Sicherheitsstufe als 0.
	      Setzen Sie in <filename>/etc/rc.conf</filename> die Variable
	      <literal>kern_securelevel</literal> auf <literal>-1</literal>
	      und booten Sie danach.  Wenn der neue Kernel funktioniert,
	      k&ouml;nnen Sie die Variable wieder auf Ihren alten Wert
	      zur&uuml;cksetzen.</para>

	    <para>Wenn Sie den neuen Kernel, oder allgemein eine Datei,
	      mit der <option>Immutable</option>-Option versehen wollen,
	      um sie vor Ver&auml;nderungen zu sch&uuml;tzen, f&uuml;hren Sie
	      folgenden Befehl aus:</para>

	    <screen>&prompt.root; <userinput>chflags schg /kernel</userinput></screen>
	  </note>
        </listitem>
      </varlistentry>

      <varlistentry>
	<term>Der Kernel ist in Ordnung, aber <command>ps</command> geht
	  nicht mehr:</term>

        <listitem>
	  <para>Wenn Sie eine andere Version des Kernels installiert
	    haben als die, mit der Ihre Systemwerkzeuge gebaut
	    wurden (beispielsweise einen 5.X&nbsp;Kernel auf einem
	    4.X&nbsp;System), werden Programme wie &man.ps.1; und
	    &man.vmstat.8; nicht mehr funktionieren.  Sie
	    sollten nun das <link linkend="makeworld">komplette
	    System neu bauen und installieren</link>.  Achten
	    Sie darauf, dass die Quellen, aus denen Sie das
	    System bauen, zum installierten Kernel passen.
	    Das ist ein Grund daf&uuml;r, warum man nie einen
	    Kernel, der nicht zur Systemversion passt, benutzen
	    sollten.</para>
        </listitem>
      </varlistentry>
    </variablelist>
  </sect1>
</chapter>

<!--
     Local Variables:
     mode: sgml
     sgml-declaration: "../chapter.decl"
     sgml-indent-data: t
     sgml-omittag: nil
     sgml-always-quote-attributes: t
     sgml-parent-document: ("../book.sgml" "part" "chapter")
     End:
-->
